**Identifikační údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| Název díla: | Územní plán Osečná |
| Část díla: |  |
| Objednatel: | Město Osečná  Svatovítské náměstí 105  463 52 Osečná |
| Zhotovitel: | SAUL s.r.o.  U Domoviny 491/1, 460 01, Liberec 4 |
| Číslo zakázky zhotovitele: | 010/2021 |
| Datum zhotovení: | 06/2022 |

**AUTORSKÝ KOLEKTIV**

|  |  |
| --- | --- |
| Vedoucí projektant | Ing. arch. Jiří Plašil |
| Zodpovědný projektant, urbanistická koncepce | Ing. Oldřich Lubojacký |
| Hospodářská základna - výroba, cestovní ruch | Ing. Oldřich Lubojacký |
| Dopravní infrastruktura a dopravní systémy | Ing. Ladislav Křenek |
| Technická infrastruktura – vodní hospodářství  Vodní toky a plochy, ochrana před povodněmi | Ing. Vladimír Janečka |
| Technická infrastruktura – energetika, spoje | Ing. Josef Kobrle, Ing. Oldřich Lubojacký |
| Demografie, občanské vybavení | Ing. arch. Jiří Plašil |
| Geologie, dobývání nerostných surovin | Ing. Vladimír Janečka |
| Koncepce uspořádání krajiny, ochrana přírody, ÚSES Půdní fond, zemědělství, lesnictví | Ing. Jan Hromek |
| Datová část | Ing. Jan Musil |
| Grafické práce | Romana Svobodová |

strana

**1. TEXTOVÁ ČÁST**

a) Vymezení zastavěného území 3

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3

b1) Základní koncepce rozvoje území obce 3

b2) Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce 4

1. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 5

c1) Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice 5

c2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 8

c3) Vymezení systému sídelní zeleně 14

1. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování vymezování ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro jejich využití 15

d1) Dopravní infrastruktura 15

d2) Technická infrastruktura 17

d3) Občanské vybavení 19

d4) Veřejná prostranství 20

d5) Civilní ochrana 21

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní

opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin 22

e1) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, plochy změn v krajině 22

e2 Ochrana hodnot krajiny a krajinného rázu 23

e3) Územní systém ekologické stability 26

e4) Systém krajinné zeleně 27

e5) Prostupnost krajiny 27

e6) Protierozní opatření 28

e7) Ochrana před povodněmi a záplavami 28

e8) Rekreace 29

e9) Dobývání nerostných surovin 29

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 30

f1) Plochy s rozdílným způsobem využití 30

f2) Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání 31

f3) Základní podmínky ochrany krajinného rázu 41

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 42

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 44

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 44

Údaje o počtu listů Změny č.1 ÚP a počtu výkresů grafické části 44

**2. GRAFICKÁ ČÁST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ozn.** | **název** | **díly** | **měřítko** |
| 1 | VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | A, B | 1:5000 |
| 2 | HLAVNÍ VÝKRES | A, B | 1:5000 |
| 3 | VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY | A, B | 1:5000 |
| 4 | VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ | A, B | 1:5000 |

**a) Vymezení zastavěného území**

Zastavěné území (ZÚ) vyznačené hranicí, které je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce.

ZÚ je v dokumentaci územního plánu vymezeno ve výkresech:

1. výkres základního členění území
2. hlavní výkres
3. koordinační výkres
4. výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Zastavěné území je aktualizováno ke dni 18.10.2021.

**b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot**

**b1) Základní koncepce rozvoje území obce**

**Vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území obce**

Vytváření podmínek pro vyvážený vztah mezi hospodářským rozvojem, sociální soudržností a příznivým životním prostředím.

Rozvoj území obce vycházející z charakteru obce, začlenění ve struktuře osídlení a z potenciálu území pro rozvoj, obce jako centra subregionálního významu..

Významné pro rozvoj obce je přítomnost lázeňského areálu Lázně Kundratice a.s. a rekreační charakter využití území obce s intenzitou zařízení stravování, ubytování a druhého bydlení.

Vazby na sledování podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikání, sportovní a rekreační využití území, s kultivací veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné krajiny, s návrhem koncepce dopravní a technické infrastruktury s návrhem nových ploch a vedení.

**Koncepce rozvoje území obce**

Koncepce rozvoje, vycházející z historického vývoje s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území s vazbami na zastavěná území a sídelní strukturu.

Zakomponování nových ploch do sídelní struktury bez vzájemných střetů, sledování rozvoje obce s vazbou na stavební činnost ovlivněnou územními podmínkami, zájmy a vlastnickými vztahy k pozemkům, podmínek pro rozvoj celého správního území obce, s převažující funkcí osídlení pro trvalé a rekreační bydlení a ubytování se zastoupením lázeňství v území obce.

Vymezení koncepce dopravní infrastruktury a zlepšení dopravních poměrů s návrhem nových tras silnic II. třídy, s doplněním místních a účelových komunikací v dílčích územích obce, návrh koncepce technické infrastruktury s návrhem nových ploch a vedení.

rozvoj území obce

- obnova a rozvoj území dle stanovené urbanistické koncepce s požadavkem na vymezení dílčích funkčních ploch s cílem vymezení stabilizovaných ploch a ploch změn, pokračování koncepce dokumentace minulého ÚPO a jeho změn

- zakomponování zastavitelných ploch do sídelní struktury obce s vlivy na požadavky rozvoje v rozsahu celého správního území obce, priorita rozvoje v území Osečná - L. Kundratice, v místech stávajícího a navrhovaného odkanalizování území do centrální ČOV

- vymezení rozvojových ploch dle požadavků zejména pro individuální bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné rekreace v rozsahu všech částí území obce, se zachováním hodnot městského prostoru v území Osečná - L. Kundratice a venkovského prostoru v dalších územích obce

- vytvoření podmínek pro naplnění potřeb v oblasti občanské vybavenosti a služeb s vymezením ploch pro zařízení k doplnění lázeňského provozu při ul. Lázeňské, stabilizaci parkoviště v areálu lázní, rozšíření sportovního areálu, výstavbu rozhledny na Jenišovském vrchu, zřízení kynologického cvičiště

- vymezení rozvojových ploch pro rozvoj ekonomických aktivit výroby a služeb s využitím ploch zemědělské výroby, výroby a skladů, v hlavní rozvojové ploše při východním okraji Osečné

- vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu území obce s vazbou na vymezení veřejných prostranství se zastoupením veřejné zeleně

- vymezení využití ploch zemědělské výroby a ploch smíšených výrobních v území obce, s návrhem rozvojových ploch smíšených výrobních při ul. Selská a při ulici Českodubské

- návrh koncepce dopravní infrastruktury s návrhem nových tras silnic II. třídy, s doplněním komunikací zajišťujících dopravní přístupnost a průjezdnost dílčích území a dopravní průchodnost krajiny

- návrh koncepce technické infrastruktury s návrhem kanalizace a centrální ČOV v územním rozsahu Osečná - L. Kundratice s doplněním dílčích vodovodních řadů, STL plynovodu a vedení VN

- vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu obce pro rozvoj turistiky pěší a cyklistické dopravy včetně pěšího provozu pacientů lázní s vazbami na multifunkční turistický koridor Ploučnice, turistické trasy, cyklotrasy a pěší chodníky

- vytvoření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy) s cílem minimalizovat rozsah případných škod

výhledová velikost

návrh výhledové velikosti 1250 trvalých obyvatel, 1000 ostatních nestálých uživatelů území, intenzita lázeňského provozu 150 lůžek (s ambulantním provozem dojíždějících pacientů)

**b2) Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce**

Požadavek na zachování dochovaných přírodních a estetických hodnot krajiny a zástavby v dílčích územích s vazbami k návrhu ploch změn a k dalším činnostem v území.

**Ochrana a rozvoj hodnot území obce**

Ochrana a rozvoj území s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území.

přírodní hodnoty

- ochrana krajinného rázu s ohledem na základní krajinné typy lesní a lesozemědělské krajiny; ochrana a podpora přírodních hodnot, pohledově exponovaných údolí, bočních svahů a kopců, s rozsáhlými lesními pozemky, mimolesní zeleně remízů, alejí, břehových porostů a přirozených lučních porostů

- vymezení zastavitelných ploch a jejich přechodu do volných území, mimo solitérní polohy v krajině, s podmínkami zachování přírodních hodnot dílčích území s ochranou krajinného rázu charakteru krajiny, zahrnující v území obce podoblasti krajinného rázu Českodubsko, Jablonsko a Stráž - Mimoň

- vymezení ploch volného území krajiny (trvalé travní porosty jako součást zemědělských ploch, vodní plochy), krajinné a sídelní zeleně (lesní pozemky, plochy mimolesní zeleně, aleje a doprovodná zeleň, solitérní stromy)

- ochrana uspořádání krajiny s posílením její ekologické a estetické funkce, zvláště chráněných území (NPP Čertova zeď), všeobecné ochrany přírody a krajiny (významné krajinné prvky, ÚSES, památné stromy)

kulturní hodnoty

- péče o nemovité kulturní památky, zapsané v seznamu kulturních památek, ochrana dílčích území s archeologickými nálezy s vazbou na ochranu archeologického dědictví

- zajištění ochrany architektonicky cenných staveb hmotově tradičních a místně významných, objektů lidové architektury a dalších hodnotných objektů s ohledem na jejich hodnoty stavebně architektonické a historické (roubené domy, kapličky, pomníky, kříže)

- respektování území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů ÚAN I. a ÚAN II., zejména s důrazem na záchranný archeologický průzkum v dostatečném předstihu před plánovanou výstavbou

urbanistické a architektonické hodnoty

- ochrana hodnot funkčního a prostorového uspořádání zástavby dílčích území s charakteristickou v minulosti vzniklou zástavbou s přirozeným centrem Osečná - L. Kundratice s areálem lázní, s lokálními centry návsí, s prostorově soustředěnou i rozptýlenou zástavbou dalších místních částí území obce

- regulace dalšího vývoje spočívajícího na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a na vhodnosti vymezení ploch změn, s ochranou krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěných území, důraz na kvalitní strukturu zástavby ve vazbě na přítomnost lázní v území obce

- péče o kvalitu prostředí, urbanistických a krajinných hodnot, ve vazbě na přítomnost lázeňského místa v obci, zvýraznění péče o krajinu v okolí lázní

**c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně**

**c1) Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice**

**Plošné a prostorové uspořádání území**

Urbanistická koncepce

Koncepce vycházející z historicky vytvořené struktury dílčích částí území obce.

V rámci urbanistické koncepce se vymezují navrhované zastavitelné plochy za současné ochrany a rozvoje hodnot území, uspořádání zástavby dílčích území bude zachováno a dále rozvíjeno.

Požadavek na řešení komplexního rozvoje území

- vymezení ploch s rozdílným způsobem využití ve stabilizovaných plochách

- návrh ploch změn, zastavitelných ploch, ploch přestavby, hlavní rozvoj v jádrové lokalitě Osečná - L. Kundratice

- řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury

Požadavek na zachování celistvosti a kompaktnosti plošného a prostorového uspořádání území

Požadavek na uspořádání území v dílčích částech obce.

Uspořádání území dané lokalizací a vzájemnými vztahy ve struktuře zástavby dílčích funkčních ploch zastavěného území, zastavitelných ploch s přechodem na nezastavěná území volné krajiny

- lánové uspořádání zástavby Osečná, L. Kunratice, Druzcov

- okrouhlé uspořádání zástavby … Kotel

- nepravidelné uspořádání zástavby … Chrastná, Zábrdí, Vlachové

Požadavky na funkční využití ploch

Plochy bydlení

hromadné bydlení

- stávající zastavěné plochy bytových domů bez návrhu nových zastavitelných ploch s podmíněným využitím služeb, které negativně neovlivňují bydlení (hluk, prach, zápach)

individuální bydlení

- bydlení v rodinných domech, současně přípustnost staveb rodinné rekreace, s podmíněným využitím služeb a provozoven, které negativně neovlivňují bydlení (hluk, prach, zápach, negativní vlivy dopravy)

Plochy rekreace

hromadná rekreace

- plochy při západním a při jižním okraji Chrastenského rybníka, zahrnující areál rekreačního střediska Jadran, pozemek autokempu a pozemek jižně rybníka s vymezením mimo lesní pozemky převážně pro krátkodobou pobytovou rekreaci

individuální rekreace

- plochy pro individuální rekreační bydlení rozptýlené izolované zástavby, splňující využití pro dlouhodobou i krátkodobou pobytovou rodinnou rekreaci

kolonie zahrádek

- kolonie zahrádek západně od areálu školy s chatami bez dalšího rozšiřování těchto ploch

Využití ploch nepobytového charakteru tělovýchovy a sportu ve sportovním areálu a u Mlékárenského rybníka, v okolí Jenišovského vrchu, v prostoru lázní - Mannův les a dalších přírodních prostor s příznivými podmínkami v území obce převážně pro každodenní rekreaci. Přítomnost cyklostezek a cyklotras, turistických stezek, naučné stezky K Pramenům.

Plochy občanského vybavení

zastoupení ploch s využitím převážně stavebních fondů a pozemků minulé stavební činnosti s podmíněným kontaktem na plochy dopravní infrastruktury

- stabilizované plochy veřejné infrastruktury, lázeňství, tělovýchovy a sportu, komerčních vybavení a hřbitova,

- u ploch občanského vybavení návrh rozhledny Jenišovský vrch, zařízení k doplnění lázeňského provozu při ul. Lázeňské, přestavba bývalého zemědělského areálu v Chrastné na rekreační a školící středisko a další rozvoj tohoto zařízení, u ploch tělovýchovy a sportu rozšíření sportovního areálu, výstavba kynologického cvičiště

Plochy smíšené

plochy smíšené obytné

- stabilizované plochy rozptýlené v sídelní struktuře podle druhu pro různorodé využití stávajících zemědělských usedlostí, objektů občanského vybavení, výroby s využitím bydlení bez vzájemných střetů a negativních vlivů provozem a obsluhou na okolní zástavbu, návrh na nové využití bývalého zahradnictví a přestavbu bývalé čerpací stanice PH, přestavbové plochy v Druzcově místo plochy občanského vybavení a plochy zemědělské výroby

plochy smíšené výrobní

- stabilizovaná plocha bývalých stodol v sousedství kravínů bez bydlení, východním směrem rozšíření plochy s návrhem zastavitelné plochy, přestavba výrobního areálu při ulici Českodubské

Plochy výroby a skladování

zastoupení ploch s využitím převážně stavebních fondů a pozemků minulé stavební činnosti

plochy výroby a skladů

- stabilizované plochy výroby a skladů, výrobních a nevýrobních služeb, rozvoj nových ekonomických aktivit, rozvojové plochy před centrální ČOV, za areálem pily a skladů při východním okraji Osečné

- návrh ploch při východním okraji Osečné jako jediné možné rozvojové plochy s ohledem k uspořádání zástavby prostoru Osečná - L. Kundratice, s dopravním napojením na obchvat silnice II/278, po jeho realizaci

fotovoltaická elektrárna

- zařízení fotovoltaické elektrárny FVE u Druzcovského dvora, dočasná stavba se způsobem provedení umožňující její odstranění

skládka odpadů

- skládka odpadů Druzcov, po ukončení provozu návrh její rekultivace

plochy zemědělské výroby

- stabilizované plochy zemědělské výroby, návrh rozvojových ploch v sousedství stávající haly a kravínů

Plochy dopravní infrastruktury

- vymezení silnic, místních a účelových komunikací, pěších chodníků, parkovišť, garáží, jako samostatných ploch i jako součást dalších funkčních ploch, návrh čerpací stanice ČSPH při křižovatce ul. Liberecké

- vymezení letiště v Druzcově jako plochy mimo zastavěné území, bez trvalých staveb

Plochy technické infrastruktury

- vymezení ploch vodojemů, centrální ČOV, jako plochy se nezobrazují stožárové elektrické stanice, malé ČOV, čerpací stanice

Plochy veřejných prostranství

- vymezení stávajících a navrhovaných ploch jednotlivých druhů veřejných prostranství v atraktivních místech sídelní struktury, veřejně přístupných, pro zhodnocení a užívání těchto ploch, zastoupení veřejné zeleně s minimalizací její fragmentace

Plochy vodní a vodohospodářské

- vymezení ploch vodních toků, nádrží a rybníků, vymezení ploch změn v krajině severozápadně od Chrastné pro obnovu a výstavbu rybníků včetně obnovy původního náhonu a malých vodních ploch (tůně)

Plochy zemědělské a lesní

- v nezastavěném území lze umisťovat polní krmiště, seníky, přístřešky, včelíny, mobilní boxy pro koně, krmelce. které jsou předmětem zhodnocení charakteru místa s vazbou na obhospodařování pozemků, pastevní plochy, chov zvěře a jejich umístění není určováno závaznou formou územním plánem

- územní plán vylučuje umísťování rozsáhlejších staveb, kupř. staveb pro zemědělství kravínů, skladů chemických hnojiv, garážování a skladování mechanizace; staveb pro lesnictví týkající se zpracování dřeva, garážování a skladování mechanizace

Plochy přírodní

- vymezení ploch k zajištění ekologické stability - Národní přírodní památka, ÚSES (biocentra)

Plochy mimolesní zeleně

- vymezení krajinné zeleně s charakterem různorodosti využití formou alejí, doprovodné zeleně, remízů a dalších dílčích ploch zeleně

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území vycházející z uspořádání zástavby

- soustředěná zástavbaOsečná - L. Kunratice podél Ploučnice a silnice II/278, náměstí s dominantou kostela, s podružným centrem obchodu a služeb, v samostatné přírodní poloze areál lázní; návrh přeložek silnic mimo zastavěná území; situování nově navržených ploch změn do proluk a na okraje zastavěného území

- soustředěná zástavbaDruzcova podél Druzcovského potoka a zástavba Kotle s prostory návsí; situování nově navržených ploch změn do proluk a na okraje zastavěného území

- nepravidelná zástavba Chrastné, Zábrdí, Vlachové; rekreační plochy kolem Chrastenského rybníka; situování nově navržených ploch změn do sousedství zastavěných území

Požadavky na stabilizaci a dotváření dílčích urbanizačních prostor

- centrální území - se zastoupením objektů občanského vybavení, historická centra - náměstí, prostor u obchodního domu a Dřevěnky, jednotlivé návsi Druzcov, Kotel, Zábrdí

- další dílčí prostory - atraktivní veřejná prostranství

- areály - lázně, objekty ZŠ a MŠ, fotbalové hřiště, bývalé rekreační středisko Jadran, výroba a sklady - bývalé SDH, truhlárna, Elektroservis, zemědělská výroba - chov prasat Druzcov, kravíny a zimoviště skotu v L. Kundratice

- rozestavěná území - rodinné domy v ul. Nové a u sídliště Kuba, střední a horní část Druzcova

- výrazné objekty - kostel sv. Víta, tvrz v Chrastné

Požadavky z hlediska širších vztahů obce na společná řešení uspořádání území

- úprava směrového oblouku silnice II/278 při hranici území obce JV od Kotle, zahrnující území obcí Osečná a Český Dub (S4)

- vymezení koridorů pro umístění silnice II. třídy D16A - úsek Osečná – Liberec a D17A – úsek Osečná – Ralsko (Kuřívody) navazující na území sousedících obcí- vymezení koridoru E10\_PUR03 pro dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon – TR Bezděčín

Podmínky k uspořádání a vzhledu zástavby

- v centrální části území obce zahrnující Osečnou a Lázně Kundratice bude převažovat městské pravidelné uspořádání zástavby, zachovat strukturu lázeňského areálu

situování zástavby převážně poblíž přístupových komunikací, v řadě, jednoduchých forem objemů, pravoúhlého půdorysu obdélného i čtvercového a dalších pravoúhlých forem, základ architektonických hodnot tvoří roubené a pozdější zděné domy

- v dalších okolních částech území obce bude převažovat venkovské nepravidelné uspořádání zástavby, situování zástavby převážně poblíž přístupových komunikací s orientací nezastavěné části do volné krajiny, v členitém terénu orientace převážně souběžně s vrstevnicemi, jednoduchých forem objemů, pravoúhlého obdélného půdorysu a jeho kombinací, základ architektonických hodnot tvoří tradiční roubené domy a prvky drobné architektury

- u zástavby respektovat prostorové poměry v jednotlivých sídlech, zástavbu přizpůsobit svým objemem, tvarem a výškou okolní stávající nebo navrhované zástavbě (např. dostavba proluk bezprostředně sousedících objektů, výstavba skupiny objektů)

- respektovat dominantní polohu kostela,

- u ploch občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury bude zástavba svým řešením respektovat prostorové poměry v lokalitě a nebude vytvářet nežádoucí hmotové dominanty

- na celém území obce v nezastavěném území není přípustné umisťování staveb charakteru mobilhome.

**c2) Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby**

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití jako ploch změn.

V návrhu ploch se vymezují zastavitelné plochy vně i uvnitř zastavěného území s doplněním ploch ke změně využití zastavěného území.

**Vymezení zastavitelných ploch**

| **plochy s rozdílným způsobem využití** | **lokalizace** | **označení** | **výměra (m2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B1a | 4884 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B2 | 2734 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B3 | 6670 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B4 | 2240 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B5 | 3600 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B6\* | 921 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B7 | 6357 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B8 | 1212 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B9 | 4771 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B10 | 4552 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B11 | 11510 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B57 | 768 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B58 | 361 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Osečná | B59 | 2418 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B1b | 16008 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B12 | 2445 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B13 | 2094 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B14 | 1287 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B15 | 8299 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B16 | 5917 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B17 | 1953 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B18 | 2791 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B19 | 1366 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B21 | 1129 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B22 | 1701 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Lázně Kundratice | B61 | 73 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B23 | 712 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B25 | 7187 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B26 | 3311 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B27 | 3387 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B28 | 1401 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B29 | 2762 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Chrastná | B30 | 2289 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B32 | 4023 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B33 | 1882 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B34 | 7436 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B35 | 3090 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B36 | 1500 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B37 | 2772 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B38 | 5934 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B39 | 2949 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B40 | 10184 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B41 | 977 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B42 | 1447 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B43 | 2370 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B44 | 4119 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B45 | 6147 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B46 | 5739 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Druzcov | B47 | 1779 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Kotel | B48 | 2143 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Kotel | B49 | 1410 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Kotel | B50 | 3484 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Kotel | B51 | 338 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Kotel | B52 | 433 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Kotel | B53 | 2708 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Zábrdí u Osečné | B54 | 3917 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Zábrdí u Osečné | B55 | 1486 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Zábrdí u Osečné | B56 | 927 |
| plochy bydlení – individuální bydlení | Zábrdí u Osečné | B60 | 599 |
| plochy rekreace – individuální rekreace- | Chrastná | R1 | 2344 |
| plochy rekreace – individuální rekreace | Chrastná | R3 | 540 |
| plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura | Osečná | OV1 | 275 |
| plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura | Lázně Kundratice | OV2 | 2882 |
| plochy občanského vybavení – komerční | Chrastná | OV6 | 10386 |
| plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport | Osečná | OV4 | 15551 |
| plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport | Lázně Kundratice | OV5 | 2100 |
| plochy smíšené – plochy smíšené obytné | Osečná | SMo1 | 2982 |
| plochy smíšené – plochy smíšené obytné | Osečná | SMo3 | 815 |
| plochy smíšené – plochy smíšené výrobní | Lázně Kundratice | SMv | 7417 |
| plochy výroby a skladování – výroba a sklady | Osečná | VS1 | 7164 |
| plochy výroby a skladování – výroba a sklady | Osečná | VS2 | 9484 |
| plochy výroby a skladování – výroba a sklady | Lázně Kundratice | VS3 | 1005 |
| plochy výroby a skladování – zemědělská výroba | Lázně Kundratice | Z | 1930 |
| plochy výroby a skladování – zemědělská výroba | Lázně Kundratice | Z2 | 2075 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – úpravy oblouků silnic | Kotel | S3 | 299 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – úpravy oblouků silnic | Kotel | S4 | 934 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K1a | 615 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K2 | 2388 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K3 | 425 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K4 | 437 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K5 | 415 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K1b | 1750 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K6 | 1938 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K7 | 714 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K8a | 577 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K9 | 977 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Chrastná | K8b | 522 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Chrastná | K10 | 550 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Druzcov | K11 | 180 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Druzcov | K12 | 618 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Druzcov | K13 | 97 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Druzcov | K14 | 91 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Druzcov | K15 | 284 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Druzcov | K16 | 3314 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Kotel | K17 | 1442 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Zábrdí u Osečné | K18 | 444 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Zábrdí u Osečné | K19 | 788 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Zábrdí u Osečné | K20 | 871 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Zábrdí u Osečné | K21 | 145 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Zábrdí u Osečné | K22 | 807 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Zábrdí u Osečné | K23 | 448 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Chrastná | K24 | 278 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Chrastná | K25 | 171 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K26 | 1395 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Lázně Kundratice | K27 | 1456 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K28 | 196 |
| plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava - místní a účelové komunikace | Osečná | K29 | 34 |
| plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení - ČSPH | Osečná | ČSPH | 2110 |
| plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení - parkoviště | Osečná | P1 | 151 |
| plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení - parkoviště | Osečná | DI1 | 688 |
| plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení - parkoviště | Lázně Kundratice | P2 | 1188 |
| plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení - parkoviště | Chrastná | P3 | 259 |
| plochy technické infrastruktury – technická infrastruktura | Lázně Kundratice | TI1 | 8080 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Osečná | VP17 | 288 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Osečná | VP24 | 145 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Lázně Kundratice | VP19a | 353 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Lázně Kundratice | VP25 | 106 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Lázně Kundratice | VP26 | 770 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Lázně Kundratice | VP27 | 1300 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Lázně Kundratice | VP28 | 1144 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Chrastná | VP23a | 365 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Chrastná | VP23b | 714 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Chrastná | VP23c | 983 |

\*jen úprava dle DKM

**Vymezení ploch přestavby**

| **plochy s rozdílným způsobem využití** | **lokalizace** | **označení** | **výměra (m2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| plochy občanského vybavení – komerční | Chrastná | OV7 | 17303 |
| plochy smíšené – plochy smíšené obytné | Lázně Kundratice | SMo2 | 1355 |
| plochy smíšené – plochy smíšené obytné | Druzcov | SMo4 | 1433 |
| plochy smíšené – plochy smíšené obytné | Druzcov | SMo5 | 9631 |
| plochy smíšené – plochy smíšené výrobní | Osečná | SMv2 | 4979 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Osečná | VP4 | 499 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Druzcov | VP11 | 1967 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Kotel | VP13 | 440 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Kotel | VP14 | 1512 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Zábrdí u Osečné | VP15 | 847 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň | Lázně Kundratice | VP19b | 677 |

**Lokalizace a charakteristika ploch**

**\* plochy zastavitelné**

**PLOCHY BYDLENÍ**

**- bydlení individuální**

plochy změn B1a, B1b, B2, B3, B4, B5, B6\*, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B21, B22

lokalizace v poloze Osečná a Lázně Kundratice,

charakteristika zastavitelné plochy západně od kravínů, u truhlárny a Elektroservisu, pokračování zástavby u sídliště Kuba a při jihovýchodním okraji Osečné, využití dílčích proluk k zástavbě

\* jen úprava dle DKM

plochy změn B57, B58, B59

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech

plocha změn B61

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika zastavitelná plocha individuální bydlení – místní doplnění stávající plochy bydlení po zrušení navržené místní komunikace K9

plochy změn B23, B25, B26, B27, B28, B29, B 30

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika zastavitelné plochy v návaznosti na stávající a novou zástavbu severně od rybníka podél silnice na Hamr n. J. a u deputátních domů

plochy změn B32 - B47

lokalizace v poloze Druzcov

charakteristika rozvojová plocha pro skupinovou zástavbu u zbořeniště (B 40) se souvisejícím vymezením obratiště (K 14), další zastavitelné plochy v sousedství komunikací a v sousedství zastavěného území v celém rozsahu sídla

plochy změn B48 - B53

lokalizace v poloze Kotel

charakteristika zastavitelné plochy v polohách původního obrysu zástavby sídla, při severním okraji sídla k zástavbě využití zastavěného území zbořeniště

plochy změn B54 - B56

lokalizace v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika zastavitelné plochy v sousedství zastavěných území východně a západně od návsi v místě zbořenišť

plocha změn B60

lokalizace v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika rozvojová plocha bydlení, místní rozšíření stávající zastavěné plochy bydlení

**PLOCHY REKREACE**

**- individuální rekreace**

plocha změny R1

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika zastavitelná plocha individuální rekreace s návazností na stabilizované plochy rekreace

plocha změny R3

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika rozvojová plocha individuální rekreace, plocha v rekreačním území Chrastné

**PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ**

**- občanské vybavení**

plocha změny OV1

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika návrh rozhledny na Jenišovském vrchu v místě přírodního prostoru, přístupnost po pěší komunikaci, umístění navrhovaného parkoviště pro osobní automobily u bývalého objektu mlýna (viz plocha P 1)

plocha změny OV2

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika zastavitelná plocha u zbořeniště lázeňského objektu Krok pro realizaci zařízení k doplnění lázeňského provozu (dle limitu statutu lázeňského místa), situování záměru ve vhodné mezilehlé poloze lázní a města v sousedství přírodního prostoru kopce Kamberk s přímou vazbou na dopravní a technickou infrastrukturu

**- komerční vybavení**

plocha změny OV6

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika zastavitelná plocha navazující na komplex občanského vybavení

**- tělovýchova a sport**

plocha změny OV4

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika rozšíření stávajícího sportovního areálu, situování nového fotbalového hřiště v přímém kontaktu na stávající hřiště, objekty vybavení a parkoviště

plocha změny OV5

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika zastavitelná plocha při okraji Podvrší pro vybudování kynologického cvičiště pro agility a sportovní kynologii s vybavením objektu klubovny s bytem správce, kotců a technického zázemí

**PLOCHY SMÍŠENÉ**

**- plochy smíšené obytné**

plocha změny SMo1

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika využití pozemku bývalého zahradnictví při ul. Liberecké pro různorodé využití služeb, drobné výroby, bydlení bez vzájemných střetů

plocha změny SMo3

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika rozšíření zastavitelné plochy SMo1

**- plochy smíšené výrobní**

plocha změny SMv

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika využití území stodol v mezilehlé poloze kravínů a ul. Selské pro drobnou výrobu a služby, v přímém kontaktu na provoz kravínů bez bydlení

**PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ**

**- výroba a sklady**

plochy změn VS1, VS2

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika zastavitelné plochy v okrajové poloze sídla za areálem pily a skladů, cílová dopravní přístupnost z navrhované přeložky silnice II/278, s ohledem na respektování struktury zástavby jako jediná vhodná rozvojová plocha v území Osečné

plocha změny VS3

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika zastavitelná plocha v sousedství areálu silniční nákladní dopravy před centrální ČOV

**- zemědělská výroba**

plocha změny Z

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika zastavitelná plocha v sousedství kravína a kolny, rozšíření stávajícího areálu

plocha změny Z2

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby, který je dlouhodobě stabilizovaný, plocha poskytuje prostor pro rozšíření výrobních prostor

**PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY**

**- silniční doprava**

plochy změn S3, S4

lokalizace v poloze Kotel

charakteristika úpravy nevyhovujících směrových oblouků silnic při severním okraji sídla a při hranici území obce

**- místní a účelové komunikace**

plochy změn K1a, K1b, K2 - K22, K23 – K29

lokalizace v poloze Osečná K1a, K2 - K5, K28, K29, Lázně Kundratice K1b, K6, K7, K8a, K9;K26, K27,Chrastná K8b, K10; K24, K25, Druzcov K11 - K16; Kotel K17; Zábrdí u Osečné K18 - K22, K23

charakteristika dopravní napojení zastavěných území, dopravní přístupnost k zemědělským a k lesním pozemkům, k nemovitostem, k zastavitelným plochám, dopravní propustnost krajiny

**- dopravní vybavení**

plocha změny ČSPH

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika zastavitelná plocha pro čerpací stanici PH v místě polohy nové křižovatky ul. Liberecké a obchvatu silnice II/278

plocha změny P1

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika zastavitelná plocha pro parkoviště k navrhované rozhledně na Jenišovském vrchu v sousedství bývalého mlýna

plocha změny P2

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika zastavitelná plocha pro parkoviště při silnici JZ od hřbitova, nástup na cyklostezku - zelená cyklomagistrála Ploučnice

plocha změny P3

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika zastavitelná plocha pro parkoviště před rekreačním střediskem Jadran - motel, restaurant, kemp, omezující parkování vozidel v areálu, který je situován na lesním pozemku

plocha změny DI1

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika zastavitelná plocha pro parkoviště u sportovního areálu a zároveň pro nástup rekreantů a turistů do území Ralsko, součástí plochy je trafostanice

**PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**- technická infrastruktura**

plocha změny TI1

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika území pro umístění staveb a zařízení technického zázemí pro město

**PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ**

**- prostranství, veřejná zeleň**

plocha změny VP17

lokalizace Osečná, při silnici II/278

charakteristika převzato ze studie VP, úprava křižovatky ulic Českodubská a Nová včetně přístupu na plochy zemědělské

plocha změny VP19a

lokalizace Lázně Kundratice

charakteristika převzato ze studie VP, úprava při ulici Březový háj

plochy změn VP23a,b,c

lokalizace Chrastná

charakteristika doplnění veřejného prostranství v Chrastné

plocha změny VP24

lokalizace Osečná, Jenišovský mlýn

charakteristika převzato ze studie VP, úprava prostranství u bývalého mlýna

plocha změny VP25

lokalizace Lázně Kundratice

charakteristika doplnění veřejného prostranství při silnici II/278

plochy změn VP26, VP28

lokalizace Lázně Kundratice,

charakteristika plochy zeleně podél Ploučnice

plocha změny VP27

lokalizace Lázně Kundratice

charakteristika úprava prostranství v propojení ulic U Potoka a Truhlářské

**\* plochy přestavby**

**PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ**

**- občanské vybavení – komerční vybavení**

plocha změny OV7

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika plocha přestavby z ploch zemědělských na plochy občanského vybavení - (rekreační a školící středisko), soulad ÚP se stavem v území

**PLOCHY SMÍŠENÉ**

**- plochy smíšené obytné**

plocha změny SMo2

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika přestavba s využitím území bývalé ČSPH Benziny při ul. Kundratické pro různorodé využití služeb, drobné výroby, bydlení bez vzájemných střetů

plocha změny SMo4

lokalizace v poloze Druzcov

charakteristika plochy smíšené obytné namísto stávající plochy občanského vybavení

plocha změny SMo5

lokalizace v poloze Druzcov, Druzcovský dvůr

charakteristika plochy smíšené obytné namísto stávající plochy výroby a skladování - zemědělská výroba

**- plochy smíšené výrobní**

plocha změny SMv2

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika plochy smíšené výrobní namísto stávající plochy výroby a skladování

**PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ**

**- prostranství, veřejná zeleň**

plocha změny VP4

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika při křižovatce silnice a ul. K Pramenům, vstupní partie naučné stezky K Pramenům

plocha změny VP11

lokalizace v poloze Druzcov

charakteristika v poloze kaple a před bytovým domem, v nástupním prostoru do sídla

plochy změn VP13, VP14

lokalizace v poloze Kotel

charakteristika atraktivní prostor u památných lip a prostor u rybníka

plocha změny VP15

lokalizace v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika na návsi s vazbou na situování objektů kříže a pomníku

plocha změny VP19b

lokalizace Lázně Kundratice

charakteristika převzato z ÚS VP, úprava při ulici Březový háj, plochy prostranství, zeleň namísto ploch individuálního bydlení

**c3) Vymezení systému sídelní zeleně**

Systém sídelní zeleně za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v plochách zastavěného území a jako návaznost na zeleň v nezastavěném území - krajinné zeleně.

**Vymezení sídelní zeleně**

- zeleň ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení

- zeleň veřejných prostranství (součást ploch prostranství)

- zahrady (součást ploch individuálního bydlení, samostatně vymezené plochy)

- solitérní zeleň (při domech a objektech)

- plochy změn – plochy veřejných prostranství - prostranství, veřejná zeleň: VP4, VP11, VP13, VP14, VP15, VP17, VP19a,b, VP23a,b,c, VP24, VP25, VP26, VP27, VP28

**Obecné podmínky:**

- systém sídelní zeleně chránit a rozvíjet v rámci uvedených ploch s rozdílným způsobem využití včetně vzrostlé nelesní zeleně („dřeviny rostoucí mimo les“),

- provádět rekonstrukce (doplnění mobiliářů, úpravy cest a pěšin, pěstební úpravy aj.) veřejně přístupných parkově upravených ploch,

- rozvíjet ochrannou zeleň v areálech soustředěných ekonomických aktivit a okolo provozů s potenciálním negativním vlivem na okolní prostředí,

- rozvíjet doprovodnou zeleň s ekologicky stabilizační funkcí podél vodních ploch a toků (plochy vodní a vodohospodářské), vždy s ohledem na zajištění odtoku velkých vod,

- širokou škálu prolínajících se druhů nelesní zeleně (solitérní, liniová, vyhrazená, soukromá) umisťovat v rámci jednotlivých ploch stabilizovaných, zastavitelných ploch a ploch přestavby, rozsah a umístění zeleně zohlednit na základě místních podmínek a návaznosti na širší území.

**d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití**

**d1) Dopravní infrastruktura**

Vymezení ploch dopravní infrastruktury zahrnující silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, dopravní vybavení, cyklistickou a pěší dopravu a vymezení koridorů silnic II. třídy pro jejich úpravy a přeložky.

**Silniční doprava**

**Koncepce silniční dopravy**

Zkvalitnění průběhu dopravy v širších vnějších vazbách, zajištění dopravního napojení území obce, dílčích území a jednotlivých pozemků v obci s vazbou na zastavěná území, zastavitelné plochy a dopravní prostupnost krajiny po síti silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací.

**- silnice II. a III. třídy**

Návrh změny skeletu silnic řešením přeložek s vyřazením dílčích úseků ze silniční sítě.

**II/278** Stráž p. R. - Osečná - Č. Dub - Hodkovice n. M.

Vymezení zpřesněného koridoru D62A severní obchvat Osečné, vyřazení úseku silnice v zastavěném území ze silniční sítě s návrhem převodu do místních komunikací po realizaci obchvatu.

- zastavitelné plochy S3, S4 - návrh úprav směrových oblouků silnice u Kotle

**III/26817** Osečná, Cetenov, dříve III/27237

Vymezení zpřesněného koridoru D17A silnice II. třídy, úsek Osečná – Ralsko (Kuřívody), pro rozšíření, směrové úpravy stávající silnice Zábrdí u Osečné a její rekategorizace na silnici II. třídy, JV obchvat Osečné, vyřazení úseku silnice podél sportovního areálu ze silniční sítě s návrhem převodu do místních komunikací po realizaci silnice II. třídy.

**III/27238** podél hřbitova v Osečné, návrh na vyřazení ze silniční sítě s návrhem místní komunikace

**III/27240** komunikace v Druzcově, návrh na vyřazení ze silniční sítě s návrhem místní komunikace

**II/592** Osečná, Křižany, Kryštofovo Údolí, Chrastava, Nová Ves

úsek Osečná, Druzcov - Chrastava, návrh na přeřazení do silnic III. třídy, po realizaci severního obchvatu Osečné vyřazení úseku náměstí - křižovatka u bývalé mlékárny ze silniční sítě s návrhem přeřazení do místních komunikací

Vymezení zpřesněného koridoru D16A, silnice II. třídy, úsek Osečná – Liberec, pro potenciální rozšíření a úpravy stávající silnice od severního obchvatu Osečné (koridor D62A) po křižovatku se silnicí III/27239 (hranice území obce).

Vymezují se koridory pro silnice II. třídy, které umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit umístění tras silnic II. třídy v rámci těchto koridorů při dosažení požadovaných parametrů bez ohledu na stanovené využití koridory dotčených ploch, koridory jsou zakresleny v Hlavním výkresu (2) a ve Výkresu koncepce veřejné infrastruktury (3):

- v koridorech je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv veškerých činností na možnost umístění a úpravy těchto silnic pro dosažení požadovaných parametrů stanovených charakteristikou jejich kategorie vč. prostoru pro křižovatková napojení, sjezdy k navazujícím plochám, bezmotorovou dopravu, zastávky VDO, protihluková opatření a doprovodnou zeleň a současně prokázat potencionální vliv hluku ze silničního provozu na okolní plochy,

- do vydání ÚR na umístění silnic II. třídy ve vymezených koridorech umisťovat stavby pouze ve zvláště odůvodněném veřejném zájmu – např. technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň,

- po upřesnění umístění silnic v ÚR budou mít zbývající plochy v koridorech mimo plochy dopravní infrastruktury, silniční doprava - silnice využití stanovené v ÚP resp. stejné využití jako plochy na ně navazující mimo vymezené koridory,

- úpravy a přeložky silnic II. třídy včetně souvisejících staveb jsou zařazeny mezi VPS, do VPS jsou zahrnuty veškeré pozemky resp. jejich části dotčené koridory.

**- místní a účelové komunikace**

stávající a navrhované komunikace.

Stabilizace doplňkové dopravní sítě k silnicím tvořící kostru dopravní sítě v obci, s vymezením stávajících a navrhovaných komunikací k zajištění dopravního zpřístupnění dílčích pozemků, zastavěných území, zastavitelných ploch, zemědělských a lesních pozemků.

návrh komunikací

Osečná

K1a u bytového domu

K2 severně ul. Horní Selská

K3 západně od školy

K4 jihovýchodní okraj

K5 napojení na obchvat

K28 úprava u Jenišovského mlýna

K29 úprava křižovatky u Jenišovského mlýna

Lázně Kundratice

K1b u bytového domu

K 6 severně ul. Horní Selská

K 7 od bytovek k rybníku

K 8a k rybníku v Chrastné

K9 napojení na obchvat

K26 u vymezené plochy TI1

K27 2 části rozšíření komunikace ulice Lázeňská

Chrastná

K8b k rybníku v Chrastné

K10 pod deputátními domky

K24 mezi zástavbou a chatovou kolonií

K25 u rybníka Chrastná

Druzcov

K11 nad bytovým domem

K12 k letišti

K13 u návsi

K14 u zbořeniště

K15 horní okraj

K16 za letištěm

Kotel

K17 severně od zástavby

Zábrdí u Osečné

K18 jižní okraj

K19 jižní okraj

K20 údolí Zábrdky

K21 Vlachové

K22 Vlachové

K23 Vlachové

**Dopravní vybavení**

čerpací stanice pohonných hmot

Osečná ČSPH čerpací stanice pohonných hmot při ul. Liberecké

parkoviště

Osečná P1 parkoviště u bývalého mlýna

Lázně Kundratice P2 parkoviště v Podvrší při cyklostezce

Chrastná P3 parkoviště a odstavná plocha u Chrastenského rybníka před rekreačním střediskem Jadran

Chrastná DI1 parkoviště u sportovního areálu

garáže  bez návrhu zastavitelných ploch

Parkování a garážování vozidel v rozptýlených lokalitách jako součást vymezení dalších funkčních ploch.

letiště Druzcov

Stávající prostor letiště na travnaté ploše 460 m n.m. bez vymezených prostorových vzletových a přistávacích parametrů. Stávající montované objekty vybavení letiště bez vymezení zastavěného území.

autobusová doprava

Přítomnost 11 zastávek autobusu ve všech částech území obce. Zajištění běžné a turistické dopravy včetně dostupnosti areálu lázní. Požadavek k zachování autobusové dopravy. Návrh na přeložení zastávky „U Slunce“, další zastávky autobusu s čekárnami se vymezují jako stabilizované.

**Cyklistická a pěší doprava**

## Trasy s využitím spojovacích funkcí místních a účelových komunikací, pěších cest, stávající zelené cyklomagistrály Ploučnice v trase Osečná - Stráž p. R. – Noviny pod Ralskem.

## multifunkční turistický koridor

## multifunkční turistický koridor D39 Ploučnice (mezinárodní červená trasa E 3 Ještěd - Ralsko)

## cyklotrasy

## CT 15 Světlá pod Ještědem – Osečná – Stráž pod Ralskem – Noviny pod Ralskem

## CT 25 Křižany - Osečná - Doksy - Dubá - Litoměřice

## CT 3007 Ještěd - Stráž p. R. - Lindava - Nová Huť (viz úsek koridoru D39 Ploučnice)

## CT 3049 Kotel – Světlá pod Ještědem - Trávníček - Pěnčín - Malý Rohozec

CT 3050 Stohánek – Náhlov – Kotel - Libíč - Podhora – Pěnčín

turistické stezky

turistické stezky

pěší chodníky

návrh pěších chodníků v Osečné podél silnice II/278 a v poloze okolí lázní

CH1 podél silnice II/278

CH2 podél ul. Lázeňské

CH3 jižně od ul. Březový háj

CH4 pěší chodník v Lázních Kundratice podél autodopravy v rámci plochy místní komunikace

CH5 v Podvrší

Vzájemné propojení systému pěších cest i určité integrace vazeb pěšího provozu Lázní Kundratice a města Osečné.

Vymezuje se koridor DI2 komunikace pro bezmotorovou dopravu (pěší a cyklo), vzájemné propojení sídel Lázně Kundratice a Chrastná, který umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit umístění trasy této komunikace při dosažení požadovaných parametrů bez ohledu na stanovené využití koridorem dotčených ploch, koridor je zakreslen v Hlavním výkresu (2) a ve Výkresu koncepce veřejné infrastruktury (3):

- do vydání ÚR na umístění komunikace pro bezmotorovou dopravu ve vymezeném koridoru umisťovat stavby pouze ve zvláště odůvodněném veřejném zájmu – např. technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň,

- komunikace pro bezmotorovou dopravu včetně souvisejících staveb jsou zařazeny mezi VPS, do VPS jsou zahrnuty veškeré pozemky resp. jejich části dotčené koridorem.

**d2) Technická infrastruktura**

Pro umístění staveb a zařízení technického zázemí Města se vymezuje plocha změny TI1 v k.ú. Lázně Kundratice v poloze u centrální ČOV.

**Vodní hospodářství**

**zásobování pitnou vodou**

Zásobování pitnou vodou v území obce z vodovodů pro veřejnou potřebu.

Zásobování vodou z místních zdrojů bez napojení na větší vodárenské soustavy. Koncepce zásobování vodou dle stávajícího systému vodovodních sítí.

Osečná, Lázně Kundratice a Podvrší

Zásobování pitnou vodou společným veřejným vodovodem z vodního zdroje pramenní jímka s čerpáním vody do vodojemu Osečná na Šibeničním vrchu, návrh přístavby vodojemu objemu 100 m3.

Návrh dílčích vedení vodovodu v místech navrhovaných zastavitelných ploch při západním a jižním okraji Osečné.

Chrastná, Druzcov včetně Druzcovského Dvora a Lesních Domků, Zábrdí

Zásobování pitnou vodou veřejným vodovodem s místními vodními zdroji. Návrh dílčích vedení vodovodu v místech navrhovaných zastavitelných ploch v Chrastné, Druzcově a Zábrdí.

Kotel

Individuální zásobování pitnou vodou pomocí studní nebo vlastních vodovodů.

Územní plán navrhuje napojení na vodovod Smržov.

Vlachové

Individuální zásobování pitnou vodou pomocí studní.

**zdroje požární vody k hašení požárů**

(požární nádrže, hydranty dle normových požadavků)

Požadavky na odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečné prostory od zdrojů požární vody, s vazbou na rozmístění hydrantů na vodovodní síti, dimenzování vodovodů s ohledem na odběry požární vody.

**likvidace splaškových vod**

Osečná, Lázně Kundratice

Současný stav a návrh kanalizace

Vybudována centrální ČOV za areálem autodopravy se zajištěním odvádění co největšího podílu splaškových vod ze zástavby. Systém oddílné splaškové kanalizace obsahuje hlavní sběrač realizovaný v silnici II/278. Byl vybudován systém splaškové kanalizace zejména v jižní části města, postupně se dokončují další stoky oddílné splaškové kanalizace. V roce 2020 bylo na ČOV napojeno 1008 osob. Provozovaná MČOV Lázní Kundratice a.s. je situována severně od areálu lázní, panelový dům a okolní zástavba byly přepojeny na městskou kanalizační síť. Výhledově bude MČOV Lázní Kundratice a.s. rekonstruována nebo bude zváženo přepojení na městský kanalizační systém (centrální ČOV).

Pro rozvojové plochy a zastavěné území obce mimo dosah systému splaškové kanalizace řešit likvidaci odpadních vod individuálně, v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a technickými normami.

Podvrší, Chrastná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Vlachové

Stav a návrh likvidace splaškových vod

V místních částech obce není vybudována žádná kanalizace, individuální likvidace odpadních vod v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a technickými normami.

Mimo dosah kanalizační sítě návrh malých čistíren odpadních vod. V případech, kdy vyčištěné odpadní vody není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních i nadále se uvažuje s individuální likvidací odpadních vod v jímkách s následným vyvážením na kapacitní ČOV..

**srážkové vody**

Stav a návrh odvádění srážkových vod

Srážkové vody důsledně oddělovat a v maximální míře, tam kde je to možné, využívat jako náhradu za vodu pitnou, případně zasakovat v místě vzniku, zbylé regulovaně odvádět do vodních toků, v maximální míře nepřipustit nátok dešťových vod do splaškové kanalizační sítě.

Řešení stávajícím způsobem pomocí úseků dešťové kanalizace, příkopů a propustků do místních vodotečí s preferencí lokálního vsakování do terénu. V území Osečná - L. Kundratice po přepojení na novou kanalizaci využití stávající kanalizační stoky jako dešťové.

**Energetika**

**elektrická energie**

Územně chránit koridor E10\_PUR03 pro dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon – TR Bezděčín, který umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit umístění nadzemního vedení VVN 400 kV v rámci tohoto koridoru včetně všech doprovodných staveb, koridor je zakreslen v Hlavním výkresu (2) a ve Výkresu koncepce veřejné infrastruktury (3):

- v koridoru je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv veškerých činností na možnost umístění dvojitého vedení VVN 400 kV při dosažení požadovaných parametrů,

- ve vymezeném koridoru umisťovat stavby pouze v odůvodněném veřejném zájmu – např. technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň, které podstatně nenaruší budoucí realizaci záměru.

Po započetí užívání stavby dvojitého vedení VVN 400 kV budou plochy v koridoru mít využití stanovené v ÚP Osečná.

Výroba elektřiny

Stávající fotovoltaická elektrárna Druzcov, lokalita Druzcovský Dvůr, s dočasným využitím.

Zásobování elektrickou energií

V území obce vedení VN 35 kV, zajištění dodávky elektrické energie z elektrických stanic v dílčích částech území obce

Osečná T6371, u školy T7642, HD T7643, Českodubská

L. Kundratice T6372, lázně T7195, Krok T7196, hasičská zbrojnice T7197, u bytového domu

T7198, Selská T7199, u kravína T7200, Kuba T5849, Lesní Domky

Chrastná T5878, u statku T7201, pod rybníkem

Druzcov T5848, Druzcovský Dvůr T746, chov prasat T5851, náves TT3053, horní část

TS fotovoltaická elektrárna

Kotel T5488, západní okraj

Zábrdí T5489, náves

Stabilizace venkovních vedení VN a poloh elektrických stanic.

Dílčí přeložka vedení VN v místě navrhovaného dopravního koridoru silnice II/278 při ul. K Pramenům s omezením ochranného pásma v zastavitelné ploše při ul. Liberecké, případná realizace dalších nových elektrických stanic dle výsledku posouzení konfigurace sítí NN.

V návaznosti na požadavky na připojení nových odběrných míst zvyšovat kapacitu stávajících trafostanic VN/NN. Případnou realizaci nových elektrických stanic připouštět v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití na základě výsledků posouzení konfigurace sítí VN a NN.

Rozvod vedení NN.

Napájení rozvodu z jednotlivých elektrických stanic, rozšíření sítí NN venkovního a kabelového vedení v místech zastavitelných ploch.

**zemní plyn**

Stávající vedení VTL plynovodu.

Umístěním regulačních stanic RS VTL/STL v sousedství hasičské zbrojnice a v areálu lázní. Koncepce zásobování plynem dle průběhu vedení STL plynovodů v území Osečná, L. Kundratice a v areálu lázní.

Návrh nových vedení STL plynovodu.

Dílčí úseky převážně při západním a jižním okraji Osečné, v území L. Kundratice v ul. Selská a Českolipská.

**Spoje**

**telekomunikace**

telefonní síť

Stabilizace telefonní sítě v území obce s provozem v digitálním systému beze změny koncepce. Místní telefonní síť (MTS) v rámci obce s rozšířenou působností Liberec. Místní telefonní obvod (MTO) Osečná, situování digitální ústředny v objektu pošty. Při pokládce optických kabelů v území proběhla rozsáhlá telefonizace místními kabely.

**radiokomunikace**

Radioreléové trasy, televizní signál, rozhlasové vysílání a radiomobilní síť bezdrátového přenosu v širším území obce.

radioreléové trasy, základnové stanice, kabelová vedení

radiové směrové spoje, průběh radioreléových tras územím obce z RKS Ještěd, Prácheň

zařízení radiového směrového spoje - fotovoltaická elektrárna FVE Druzcov

základnové stanice - Lázeňský vrch a objekt v lázních

zařízení kabelového komunikačního vedení - objekty na Svatovítském náměstí

televizní signál

Přenos z radiokomunikačního střediska RKS Ještěd, dílčí distribuce z dalších RKS. V širším území provoz druhotné doplňující sítě - televizní převaděče (TVP).

rozhlasové vysílání

Pokrytí území rozhlasovým signálem celoplošných programů z vysílačů umístěných na radiokomunikačních střediscích RKS.

Průběžně zvyšovat kapacitu sdělovacích sítí.

Respektovat elektronická komunikační vedení a zařízení vč. ochranných pásem.

**Nakládání s odpady**

Nakládání s odpady dle obecně závazné vyhlášky obce, centrální svoz a likvidace odpadů, separovaný sběr odpadů; svoz na řízenou skládku odpadů Druzcov; sběrná místa ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití; zákaz skládek v území obce.

**d3) Občanské vybavení**

Obec subregionálního významu ve struktuře osídlení s přítomností zařízení občanské vybavenosti zařízení veřejné infrastruktury a komerčního vybavení v prostoru náměstí, dolního centra a v přilehlých prostorech. Přítomnost lázní v území obce.

**občanské vybavení**

návrh občanského vybavení

OV1 rozhledna Jenišovský vrch

situování v poloze vrchu s přístupností po pěší komunikaci

OV2 zařízení k doplnění lázeňského provozu

situování v poloze při ul. Lázeňské se zázemím přírodního prostoru kopce Kamberk s přímou vazbou na dopravní a technickou infrastrukturu (možnost využití i komerčního charakteru)

OV4 rozšíření sportovního areálu

situování v sousedství stávajícího areálu s využitím objektů vybavení

OV5 kynologické cvičiště

situování v poloze při silnici na Zábrdí

OV6 rozšíření stávajícího občanského vybavení v Chrastné

situování v poloze při silnici II/278 v Chrastné

OV7 stávající rekreační středisko v Chrastné (přestavba zemědělského areálu)

situování v poloze při silnici II/278 v Chrastné

**lázeňství**

zastavěná území lázeňského místa

- areál lázní (léčebna - lázeňský provoz procedur léčby, souvisejícího stravování a ubytování)

- území pod Kamberkem (ubytovací zařízení)

- území při vjezdu do lázní (bývalý objekt Krok)

ochrana lázeňského místa

Vnitřní a vnější území lázeňského místa, omezení činností v těchto územích dle statutu.

přírodní léčivé zdroje slatiny

Návrh ochranného pásma I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice.

**d4) Veřejná prostranství**

vymezení ploch veřejných prostranství

Vymezení veřejných prostranství jako složky veřejné infrastruktury zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných každému bez omezení v území obce.

**veřejná prostranství**

stávající

VP 1 Osečná, náměstí

VP 2 Osečná, při ul. Školní

VP 3 Osečná, při ul. Liberecké

VP 5 Lázně Kundratice, u obchodního domu

VP 9 Druzcov, náves

VP 10 Druzcov, u památníku

VP 12 Kotel, náves

navrhovaná

VP4 Osečná, při ul. K Pramenům

VP7 Lázně Kundratice, za hasičskou zbrojnicí (plocha změn v krajině)

VP8a,b,c Chrastná a Lázně Kundratice, u křížku a křižovatky

VP11 Druzcov, u kapličky a bytovky

VP13 Kotel, u památných lip

VP14 Kotel, u rybníka

VP15 Zábrdí, náves

VP16 Osečná, vrch Tří svatých (plocha změn v krajině)

VP17 Osečná, při silnici II/278

VP19a, VP19b Lázně Kundratice - 2 části v centrální části

VP20a,b,c, Lázně Kundratice, u Kočvarova rybníka, lesopark (plochy změn v krajině)

VP23a,b,c Chrastná - doplnění veřejného prostranství v Chrastné

VP24 Osečná, v lokalitě Jenišovický mlýn

VP25 Lázně Kundratice, při silnici II/278

VP26 Lázně Kundratice, u Ploučnice

VP27 Lázně Kundraticše, propojení ulic U Potoka a Truhlářské

VP28 Lázně Kundratice, u Ploučnice

Vymezení jako atraktivních prostor v území obce. Veřejná prostranství, zahrnující prostranství a veřejnou zeleň.

Situování veřejných prostranství, viz údaje výkresů dokumentace ÚP. Veřejná prostranství též zahrnují dopravní prostory komunikací a parkovišť.

d5) Civilní ochrana

**Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní**

Pro území obce Osečná není vyvolána potřeba.

**Zóny havarijního plánování**

Nestanovují se.

Zóny ohrožení respektovat zejména u výrobních provozů, skladových areálů, čerpacích stanic PHM i zařízení občanského vybavení, kde se používají ve větším množství nebezpečné chemikálie, hořlaviny, radioaktivní látky apod.

Pro činnosti a opatření při vzniku mimořádné události v zóně ohrožení využít postupy z Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje.

**Ukrytí obyvatelstva při mimořádné události**

Nepočítat s výstavbou stálých úkrytů. Zvláštní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva se nestanovují.

V případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí budou v mírové době využity přirozené ochranné vlastnosti staveb a úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

Pro případné ukrytí obyvatel obce v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu využít jako improvizovaných úkrytů podzemních prostor (suterénů) obytných domů a vhodných objektů občanského vybavení.

**Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování**

Pro přechodné krátkodobé ubytování evakuovaných osob postižených mimořádnou situací využít zařízení v majetku veřejných i soukromých subjektů s vhodnými podmínkami a dostatečnou kapacitou (např. základní škola, lázně).

**Skladování materiálu CO a humanitární pomoci**

V případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu budou skladové prostory pro materiál CO a humanitární pomoc, včetně uskladnění a výdeje prostředků individuální ochrany, řešeny ve vhodných objektech ve vlastnictví obce (např. budova městského úřadu, základní škola).

**Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území**

Ve stabilizovaných i rozvojových plochách nepřipouštět průmyslovou nebo zemědělskou činnost ohrožující život, zdraví nebo životní prostředí.

S nebezpečnými látkami ze stávajících provozů nakládat podle příslušných právních předpisů, vznikající nebezpečný odpad likvidovat ve spalovnách či skládkách nebezpečného odpadu mimo řešené území.

**Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události**

V případě mimořádných událostí zařazených do zvláštního stupně poplachu (IV. stupeň) záchranné a likvidační práce provádět pomocí základních a ostatních složek IZS, včetně užití sil a prostředků z jiných krajů.

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací a krizového řízení řešit v souladu s Havarijním a Krizovým plánem Libereckého kraje.

**Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území**

Na území obce neumisťovat nové sklady a zásobníky ohrožujících nebezpečných látek, které by v případě havárie ohrozily obytné území.

**Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií**

Nouzové zásobování pitnou vodou (15 l/os/den) zajišťovat dopravou pitné vody v omezeném množství cisternami z nejbližších možných zdrojů pitné vody (dle režimových opatření dodavatele pitné vody), nouzové zásobování elektrickou energií řešit dle provozního řádu správce sítě.

**e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro  jejich využití, územního systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně**

**e1) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, plochy změn v krajině**

Základní uspořádání a charakteristické znaky krajiny se návrhy urbanistického řešení nemění. Koncepce uspořádání krajiny je stanovena v Hlavním výkrese (2).

Koncepci uspořádání krajiny považovat za nedílnou součást urbanistické koncepce s důrazem na územní stabilizaci ploch v nezastavěném území, návrh ploch změn v krajině a stanovení podmínek jejich využití.

Pro stanovení zásad využívání zemědělských pozemků se vymezují plochy zemědělské - orná půda a trvalé travní porosty, zahrady. Pro stanovení zásad využívání PUPFL se vymezují plochy lesní, pro zabezpečení zájmů ochrany přírody se vymezují plochy přírodní a plochy mimolesní zeleně - krajinná zeleň. V hospodaření na těchto pozemcích upřednostňovat činnosti směřující k ochraně přírody a údržbě krajiny. Stabilizovat a rozvíjet systém vodních toků a nádrží v rámci vodních ploch a toků.

**Vymezení ploch změn v krajině**

| **plochy s rozdílným způsobem využití** | **lokalizace** | **označení** | **výměra (m2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| plochy zemědělské – orná půdy, trvalé travní porosty | Kotel | ZP1 | 364 |
| plochy zemědělské – orná půdy, trvalé travní porosty | Kotel | ZP2 | 1460 |
| plochy lesní – plochy lesní | Druzcov | LE1 | 3133 |
| plochy lesní – plochy lesní | Druzcov | LE2 | 456 |
| plochy lesní – plochy lesní | Druzcov | LE3 | 2770 |
| plochy lesní – plochy lesní | Lázně Kundratice | LE4 | 1295 |
| plochy lesní – plochy lesní | Lázně Kundratice | LE5 | 780 |
| plochy lesní – plochy lesní | Lázně Kundratice | LE6 | 1626 |
| plochy lesní – plochy lesní | Osečná | LE7 | 12489 |
| plochy lesní – plochy lesní | Zábrdí u Osečné | LE8 | 3545 |
| plochy lesní – plochy lesní | Zábrdí u Osečné | LE9 | 2123 |
| plochy lesní – plochy lesní | Zábrdí u Osečné | LE10 | 8458 |
| plochy lesní – plochy lesní | Zábrdí u Osečné | LE11 | 15890 |
| plochy lesní – plochy lesní | Zábrdí u Osečné | LE12 | 16793 |
| plochy lesní – plochy lesní | Zábrdí u Osečné | LE13 | 2981 |
| plochy lesní – plochy lesní | Druzcov | LE14a | 103694 |
| plochy lesní – plochy lesní | Chrastná | LE14b | 3479 |
| plochy lesní – plochy lesní | Chrastná | LE15 | 1459 |
| plochy přírodní – plochy přírodní | Chrastná | PR1 | 27942 |
| plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky | Chrastná | VV1a | 19096 |
| plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky | Chrastná | VV1b | 10280 |
| plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky | Chrastná | VV1c | 517 |
| plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky | Chrastná | VV2 | 6741 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Lázně Kundratice | VP7 | 2001 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Lázně Kundratice | VP8c | 127 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Chrastná | VP8a | 265 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Chrastná | VP8b | 311 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Osečná | VP16 | 1908 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Osečná | VP20a | 6502 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Osečná | VP20b | 1948 |
| plochy veřejných prostranství - prostranství, zeleň | Osečná | VP20c | 608 |

**Specifikace ploch změn v krajině**

**plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty**

plochy změn ZP1, ZP2

lokalizace v poloze Kotel

charakteristika rekultivace ploch silnic na zemědělskou půdu po realizaci navržených úprav těchto silnic (úpravy směrových oblouků)

**plochy lesní**

plochy změn LE1, LE2, LE3

lokalizace v poloze Druzcov

charakteristika navržené zalesnění pozemků s návazností na stabilizované plochy lesní

plochy změn LE4, LE5, LE6

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika navržené zalesnění pozemků s návazností na stabilizované plochy lesní

plochy změn LE7

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika navržené zalesnění pozemků s návazností na stabilizované plochy lesní

plochy změn LE8, LE9, LE10, LE11, LE12, LE13

lokalizace v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika navržené zalesnění pozemků s návazností na stabilizované plochy lesní

plocha změn LE14a, LE14b

lokalizace v poloze Chrastná a Druzcov

charakteristika zalesnění bývalých ploch těžby (důl Křižany II)

plocha změn LE15

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika lesnická rekultivace po těžbě

**plochy přírodní**

plocha změn PR1

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika rekultivace po těžbě uranových rud, součást biocentra RC1259

**plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky**

plochy změn VV1a, VV1b, VV1c

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika zřízení vodních nádrží a související obnova a revitalizace náhonu

plocha změn VV2

lokalizace v poloze Chrastná

charakteristika vodní plocha a související obnova a revitalizace náhonu

**plochy veřejných prostranství – prostranství, zeleň**

plocha změny VP7

lokalizace v poloze Lázně Kundratice

charakteristika východně od ul. Lázeňské za hasičskou zbrojnicí, poloha přístupového prostoru do lázní i sousedství dolního centra sídla

plocha změny VP8a, VP8b, VP8c

lokalizace v poloze Chrastná a Lázně Kundratice

charakteristika při křižovatce, u křížku se vzrostlými stromy, v sousedství původní zástavby zachovalých domů

plocha změny VP16

lokalizace v poloze Osečná

charakteristika zkvalitnění prostoru vrchu Tří svatých vč. zajištění bezpečného pohybu chodců v prostoru silnice II/278, plocha bude využita pro krátkodobé rekreační využití v souvislostech s nemovitou kulturní památkou

poznámka: dotčené pozemky mají charakter lesa zvláštního určení (lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí)

plochy změn VP20a, VP20b, VP20c

lokalizace v poloze Lázně Kundratice, u Kočvarova rybníku

charakteristika – tři části, parkové úpravy na obou březích Ploučnice, lesopark

**e2 Ochrana hodnot krajiny a krajinného rázu**

podpora ke kultivaci krajiny, plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území zachováním polyfunkčního charakteru krajiny s ochranou ekologických a estetických prvků:

- zachování přírodní identity spočívající v zachování vegetačních prvků a situování nových, péče o krajinnou zeleň, vymezení ploch krajinné zeleně, pozemků doprovodné zeleně, solitérní zeleně, podíl orné půdy považovat v území za maximální

- minimalizace negativních zásahů do krajinného prostředí, eliminace ovlivnění krajinného rázu nevhodnými investičními záměry.

Ochrana krajinného rázu zvlněného terénu s otevřeným obzorem krajinného prostoru mezi horskou oblastí Ještědského hřbetu a vrchovinou v oblasti Ralska, s místy vysoké horizontální i vertikální členitostí území, s vyčnívajícími jednotlivými vrcholy a hřebeny. V severní části území Zlatá výšina, Na dvanáctce, mezi Ploučnicí a Hamerskou strouhou Chrastenský vrch. V jižní části území hřeben s Kavčím kopcem a Lázeňským vrchem, Holičský vrch, Horka, Červený vrch, Zábrdský kopec, Antošův kopec. Ve východní části území hřeben Čertovy zdi, Kotelský vrch.

ochrana vodních toků a vodních ploch v území obce

Ochrana vodních toků a ploch a souvisejících údolních niv a břehových porostů z vodohospodářského a prostorově kompozičního hlediska.

Ploučnice (1-14-03-001), Druzcovský potok (1-14-03-006) a Zábrdka (1-05-02-052). Přítoky Ploučnice - Ploučnický potok, přítok od lázní, 2 strouhy pod lázněmi, náhony na Ploučnici - u Jenišovského rybníka, u rybníka v Osečné, Hamerská strouha. Přítoky Zábrdky - potok od Vlachové, potok od Náhlova, potok od Holičského vrchu. Rybníky v Chrastné, v L. Kundratice, Jenišovský rybník, rybník v Kotli. Vodní nádrže u bývalé mlékárny (Mlékárenský rybník), rybník u areálu lázní.

zachování a doplňování alejí

Zachovávat a doplňovat aleje podél komunikací, za účelem podpory k členitosti volné krajiny.

Význačnější aleje - lipová alej v jižní části Kotle, lipová a březová alej na příjezdu do Osečné od Č. Dubu, lipová alej v Osečné směrem ke hřbitovu, březová alej v Chrastné směrem na Hamr n. J.

**základní krajinné typy**

krajinný typ lesozemědělské krajiny

Uspořádání krajinného prostoru v základním krajinném typu lesozemědělské krajiny zahrnující převážnou severní a východní část území obce:

- zachování výrazně dominantní zemědělské funkce v území, v dílčích plochách ochrana ekologicky stabilnějších fragmentů krajiny zejména lesních pozemků, podpora změny orné půdy na stabilnější kultury travních porostů, údržba volné krajiny

- zachování prostorového členění krajiny lesními pozemky, remízy zeleně, liniovou a doprovodnou zelení mezí, podél vodotečí, komunikací

krajinný typ lesní krajiny

Uspořádání krajinného prostoru v základním krajinném typu lesní krajiny zahrnující dílčí území Chrastné, Podvrší, Zábrdí a Vlachové:

- zachování krajinného prostoru ve stávajícím uspořádání

- zachování zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu

**krajinný ráz, cílové kvality krajin**

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní a civilizační hodnoty, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

V členitější geomorfologii terénu ochrana kvalitní části krajiny zahrnující údolní polohy Ploučnice, Hamerské strouhy, Zábrdky a Druzcovského potoka, kopce a vrchy, hřebeny, lesní porosty, mimolesní zeleň remízů, alejí, břehových porostů, přirozených lučních porostů.

Při realizaci změn v území respektovat a rozvíjet základní atributy krajinného rázu a pozitivní charakteristiky specifických jednotek krajinného členění a cílové kvality krajin:

KRAJINNÝ CELEK (KC), KRAJINY:

KC: 10 - ČESKODUBSKO-HODKOVICKO

KRAJINA: 10-1 Českodubsko

Vymezení: zahrnující jižní část území obce - jižní okraj Kotle, Zábrdí, Vlachové

Cílová kvalita krajiny:

Zachovalá historicky utvořená velmi členitá kulturní krajina Podještědí, tvořená mozaikou komplexů lesů, zemědělské půdy (orné půdy, luk, ovocných sadů) a s velkým počtem venkovských sídel s různorodou strukturou zástavby. Reliéf terénu rozřezán mnoha i nivními údolími s meandrujícími vodotečemi (např. Zábrdka aj.), s několika místními vrcholky a hřebeny. Velký počet zachovaných souborů a staveb historických i lidové architektury.

Krajina stabilizovaná - cílem je zachování charakteru krajiny bez zásahů do reliéfu terénu, současných způsobů využívání, dodržení podílu druhového členění pozemků a charakteru osídlení.

KC: 11 - ZÁPADNÍ PODJEŠTĚDÍ

KRAJINA: 11-1 Jablonsko

Vymezení: zahrnující severní a východní území obce - Druzcovský Dvůr, Druzcov, Lesní Domky, Lázně Kundratice, Osečná, severní okraj Kotle

Cílová kvalita krajiny:

Zachovaná, pestrá pozemkově druhová mozaika – směs středně velkých komplexů lesa v okolní využívané zemědělské půdě. Několik výraznějších a lesnatých kup V území převládající, historicky vzniklá, vzájemně nepropojená, liniová zástavba jednotlivých venkovských sídel situovaná v nivách vodních toků a podél silnic a místních komunikací. Velký počet zachovaných souborů i staveb lidové architektury. V dálkových pohledech zachování vizuálního působení Ještědského hřbetu s horským hotelem a vysílačem Ještěd.

Krajina stabilizovaná - cílem je zachování původního charakteru krajiny bez zásahů do reliéfu terénu, současných způsobů využívání, dodržení podílu druhového členění pozemků a charakteru osídlení.

KC: 13 – RALSKO

KRAJINA: 13-1 Ralsko – lesní celky.

Vymezení: Chrastná, areál lázní, Podvrší, západní část Zábrdí

Cílová kvalita krajiny:

Zachovaná krajina s naprostou převahou lesů a s udržovanými plochami bezlesí, se zachovalým výskytem unikátní flóry a fauny. Malý podíl zemědělské půdy s převažujícími travními porosty, místy i s orně využívanou půdou. Výskyt podmáčených a vodou silně ovlivněných partií (zejména v nivách vodotečí) i drobných vodních ploch i jejich soustav. Pestrý reliéf terénu s mnoha dominantními kužely a kupami i s nivními polohami meandrujících toků, výchozy skalních útvarů. Pohledové vazby na dominanty nadmístního významu zejména na Ralsko. Velmi rozptýlená sídelní struktura s malými solitérními venkovskými sídly a samotami, se zachovaným nebo nově obnoveným prostorovým uspořádáním zástavby, předchozí činností narušených partií. Krajina zbavená krajinářsky a přírodně nevhodných struktur po bývalé vojenské činnosti a těžbě uranových rud. Krajina prostupná pro rekreaci a cestovní ruch.

Krajina částečně stabilizovaná, částečně určená k obnově - cílem je zachování původního přírodního charakteru krajiny bez zásahů do reliéfu terénu a s uvážlivým zasahováním do lesních porostů, odstranění starých zátěží po bývalé vojenské činnosti a těžbě uranových rud, využití území pro vhodné formy cestovního ruchu.

KRAJINA: 13-2 Stráž - Mimoň

Vymezení: zahrnující velmi malou okrajovou část území obce – „Svárov“

Cílová kvalita krajiny:

Vesměs otevřený prostor urbanizované krajiny s  rozvolněnou venkovskou zástavbou, s přiléhajícími zemědělskými pozemky.

Na území obce Osečná krajina stabilizovaná, zachování původního přírodního charakteru krajiny bez zásahů do reliéfu terénu a s uvážlivým zasahováním do lesních porostů.

podmínky pro využívání krajiny při zachování a ochraně přírodních funkcí území s posilováním ekologicko stabilizační a estetické funkce

- chránit pozitivní vzhledové vlastnosti krajin, jejích estetické a přírodní hodnoty ochránit volnou krajinu před nežádoucím rozvolňováním zastavěného území

- zachovat krajinný prostor ve stávajícím uspořádání s ochranou zvláštní a obecné ochrany přírody a krajiny, s využitím vysokého ekologického potenciálu území, kvalitní části krajiny zahrnující údolní polohy Ploučnice, Hamerské strouhy, Zábrdky a Druzcovského potoka, kopce a vrchy, hřebeny, lesní porosty, mimolesní zeleň

- chránit cenné urbanistické a architektonické znaky obce, přírodní prostory kolem urbanizovaných úze- mí - charakteristické vztahy, měřítko, funkcivýznamných míst a pohledové směry, dominantní polohu kostela, nepřipouštět výstavbu objemově rozsáhlých staveb vymykajících se dochovaným vztahům

- zachovat prostupnost krajiny, podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro dostupnost dílčích území po komunikacích i pěších trasách

- chránit a vhodně udržovat typické stavby lidové architektury jako doklady historického vývoje osídlení krajiny včetně drobných památek v krajině

- zachovat zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu, na lesním pozemku v areálu lázní Mannův les podporovat provozování relaxační turistiky, chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy mimolesní zeleně, návrh na zalesnění pozemků, u pozemků vysokého náletu na zemědělské půdě podpora stromové zeleně

- zachovat a udržovat plochy zemědělské půdy, s minimalizací prostorových nároků na zástavbu, podpora změny orné půdy na stabilnější kultury travních porostů s údržbou volné krajiny

- podporovat prostorové členění krajiny s vymezením alejí, doprovodných porostů cest a mezí, břehových porostů, remízů zeleně, soliterní zeleně, přirozených lučních porostů s podporou interakčních prvků ekologické stability, rozrůzněnosti biotopů v krajině i estetických hodnot území

- vymezení samostatných ploch zahrad převážně po obvodě zastavěných území, minimalizovat negativní zásahy oplocování pozemků do krajinného prostředí s vazbou k účelu a omezování průchodnosti

- výrazně nezasahovat do reliéfu terénu(lomy, výrazné násypy a zářezy)

- zachovat přírodě blízký charakter koryt vodních toků při minimalizaci technických úprav břehů

- využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání uvedených v kap. f)

myslivost

Využití území s vazbou na životní podmínky zvěře

- nenarušovat pastevní plochy na okrajích lesních pozemků (minimalizace vymezení zastavitelných ploch

v kontaktu s lesními pozemky)

- mimo zastavěná území respektovat migrační trasy zvěře (způsob vedení koridorů silnic poblíž zastavěných území s minimalizací zásahu do volné krajiny, bez narušování tras zvěře k napajedlům)

**e3) Územní systém ekologické stability**

Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES jako ekologicky významných segmentů v prostorově spojitém územním systému s biocenologickou rozmanitostí s umožněním zachování přirozeného stavu krajiny. Dílčí plochy vymezené jako nezastavitelné přírodní ekologicky nejstabilnější části území, s vyloučením činností, které by mohly vést k ochuzení jejich druhové bohatosti a snížení ekologické stability.

V území obce přítomnost relativně vysokého podílu ekologicky stabilnějších ploch. Soustava prvků ÚSES s propojením lokálního na regionální a nadregionální ÚSES s maximálním využitím kostry ekologické stability a ekologicky nejstabilnějších částí území, s respektování reliéfu území s cílem dosažení ekologicky funkčního a krajinářsky vhodného efektu.

Dle nadřazené dokumentace ZÚR Libereckého kraje se vymezují v území skladebné prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu.

**vymezení ÚSES**

nadregionální biokoridor

K 34B kód vegetačního typu osy NR biokoridoru B - borový

(v prostoru Chrastné biokoridor současně propojuje biocentra RC1259, BC20 - BC23)

regionální biocentra

RC02 Čertova zeď (v průběhu RK06 a RK07)

RC1259 Chrastenský vrch (v trase K34B)

RC1260 Prameny Ploučnice (Jenišovský rybník, napojení na RK661)

regionální biokoridory

RK06 Červený vrch (bory, vrchol, západní a jižní svahy)

RK07 Kotelský vrch (hřeben vrchu s lesním porostem)

RK661 Svárov - Janův Důl (pod Lesními domky)

lokální biocentra

Údolní polohy potočních luhů, rybníka a Hamerské strouhy v Chrastné s přítomností rákosin, zbahněná široká údolí, střední poloha a polohy kopců lesních pozemků s různou mírou zastoupením smíšených lesů s keřovým a bylinným patrem.

BC20 Nad Zlatou výšinou BC 104 Červený vrch

BC21 Pod Zlatou výšinou BC 175 U křížku

BC22 Svárov BC 176 Na dvanáctce

BC23 Kavčí kopec BC 177 Luh na Druzcovském potoce

BC70 Nad Lázněmi Kundraticemi BC 178 Rybník Chrastná

BC71 Lesní domky BC 179 Podvrší

BC72 K Druzcovu BC 180 Holičský vrch

BC102 Pod Kotelským vrchem BC 181 Pod Zábrdským lesem

BC103 Kotelský vrch BC 182 Za Osečnou

BC20, BC21, BC22, BC23 v  trase NRBK K34B

BC70, BC71, BC72 v trase RBK RK661), BC102, BC103 v trase RBK RK07, BC104 v trase RBK RK06

lokální biokoridory

Údolní polohy potočních niv s lužními porosty, s doprovodnou zelení, vlhké údolní polohy, místní svahové deprese s prameništi, lesní porosty s keřovým a bylinným patrem, plochy mimolesní krajinné zeleně, luční porosty.

- v území západně a jižně od Druzcova BK 178/179 Severně od lázní

BK 175/72 Druzcovský les BK 179/181 Na valech

BK 175/76 Druzcovský les BK 23/180 Hřeben Kavčího, Lázeňského

BK 175/176 Na dvanáctce, Druzcovský les a Holičského vrchu

BK 176/70 Na dvanáctce BK 180/181 Holičský vrch

BK 176/177 Na Druzcovském potoce BK 181/105 Zábrdka

BK 177/20 Nad Zlatou výšinou BK 181/182 Zábrdský kopec

- v území od Chrastné ke Kotli a Zábrdí BK 182/1260 K Janovu Dolu

BK 22/0 Hamerská strouha BK 182/02 Antošův kopec

BK 178/22 Hamerská strouha BK 182/102 U Kotle

Požadavky na zajištění funkčnosti prostorových parametrů ÚSES spočívajících ve správném způsobu obhospodařování ploch. Využívání skladebných prvků ÚSES dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES.

Na lesních pozemcích přizpůsobit skladbu dřevin přirozené skladbě a věkově různorodým porostům, obnova přirozené druhové dřevinné skladby v malých pasekách dle stanoviště, na ekologicky nestabilní ploše orné půdy vymezení zatravnění, podél komunikací stromové a keřové zeleně, bez úprav přirozených koryt toků.

**interakční prvky ÚSES**

plochy s vazbami i bez vazeb na vymezené plochy ÚSES

další ekologicky stabilnější plochy a hodnotnější lokality

Plochy zahrnují kromě ploch lesů a to zejména lužních lesů další plochy niv potoků, mimolesní krajinné zeleně, kvalitních ploch travních porostů.

Lužní porost a Prameny Ploučnice, území slatiny u lázní, rašelinná olšina v Podvrší, rybník Chrastná s přilehlými rákosinami a s vrbovými olšinami jako významná krajinotvorná a ornitologická lokalita, Hamerská strouha s vrbovými olšinami a slatinnými loukami, údolní nivy - niva Ploučnice s břehovými porosty, niva Druzcovského potoka pod sídlem, niva Zábrdského potoka v Zábrdí, niva potoka ve Vlachové, remízy mimolesní zeleně - severně Zábrdí p.č. 165/2, u Zábrdského kopce, jižně Druzcova u vodního zdroje, plochy mimolesní zeleně s vazbou na lesní pozemky, kvalitní travní porosty v dílčích územích.

**e4) Systém krajinné zeleně**

Systém krajinné zeleně nacházející se ve volné krajině na území města zahrnuje plochy vymezené v grafické části dokumentace:

- plochy lesní – plochy lesní

- plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty

- plochy přírodní – plochy přírodní

- plochy mimolesní zeleně – krajinná zeleň

Za nedílnou součást ploch zemědělských považovat solitéry, remízky a pásy nelesní zeleně, jejíž detailní rozmístění bude řešeno pozemkovými úpravami za účelem dosažení maximální přirozené ochrany ZPF a vytvoření harmonické krajiny.

Chránit a doplňovat ochrannou a doprovodnou zeleň podél místních komunikací a silnic vždy v souladu se zajištěním bezpečnosti provozu a se znalostí rozvodů technické infrastruktury, obnovovat doprovodné linie dřevin, rozvíjet doprovodnou zeleň s ekologicky stabilizační funkcí podél vodních ploch a toků (plochy vodní a toky), vždy s ohledem na zajištění odtoku velkých vod.

**e5) Prostupnost krajiny**

vymezení systému komunikací a pěších cest

zajištění přístupu k zemědělským a k lesním pozemkům, s přihlédnutím k přítomnosti dnes fungujících vyježděných cest:

- zachovat propustnost krajiny v systému sítě místních a účelových komunikací, s vymezením již zaniklých komunikací v místech zcelených pozemků a nevyužívaných úseků komunikací

- zachovat dopravní napojení sousedních obcí a dopravní napojením dílčích nezastavěných území v systému místních a účelových komunikací

- v území nepovolovat žádné stavby nebo záměry, které by vedly k narušení a zneprůchodnění soustavy účelových komunikací, v nezastavěném území se nepřipouští pevné oplocování pozemků s dopady na omezení prostupnosti

- zachovat systém pěších cest v území, dalšími v územním plánu nevymezenými, ale v rámci podmínek pro využití ploch přípustnými cestami zejména stávajícími (historickými) zvykovými trasami

prostupnost území z hlediska obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny

- zachovat migrační prostupnost území pro živočichy, zejména pro větší savce napříč údolími (mimo systém biokoridorů) a pro vodní živočichy ve vodních tocích (příčné překážky)

**e6) Protierozní opatření**

požadavky na zvýšení přirozené retence srážkových vod

Požadavky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách

- vytvářet podmínky pro zadržování srážkových vod, zejména v místě jejich vzniku, s minimalizací rozsahu zpevňovaných ploch, úpravou terénu, doplňováním vhodné zeleně, ve vztahu k úpravám příkopů, propustků a řešení dešťové kanalizace

požadavky eliminace případných erozních jevů při zemědělském a lesnickém hospodaření

- vhodně rozmístit na zemědělské půdě odpovídající podíl pozemků plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy vedou k eliminaci případné eroze

- vyloučit orné hospodaření či pěstování z hlediska eroze problematických plodin ve svažitých pozemcích

- důsledně dodržovat technologickou kázeň zemědělského hospodaření

V území obce nejsou evidovány plochy vodních erozí.

**e7) Ochrana před povodněmi a záplavami**

Respektovat stanovené záplavové území Ploučnice včetně aktivní zóny. Hranice je zakreslena v Koordinačním výkresu (5) odůvodnění ÚP:

- při změnách využití území a při veškeré stavební činnosti v záplavových územích a jeho aktivních zónách respektovat podmínky stanovené správcem toku i povodí a místně příslušným vodoprávním úřadem, který stanovil záplavové území včetně jeho aktivní zóny jako limit využití území.

Pro činnosti v záplavovém území respektovat následující upřesňující podmínky:

- pravidelnou údržbou břehových porostů a opevnění koryt vodních toků zlepšovat průtok,

- nepřipouštět terénní úpravy omezující plynulý odtok velkých vod,

- nezastavovat nivu Ploučnice nevhodně umístěnými stavbami,

- typ oplocení a použitý materiál nesmí zhoršovat průběh povodně, oplocení musí být zejména snadno demontovatelné bez pevné podezdívky

- v odůvodněných případech, kdy je nelze umístit mimo záplavové území, povolovat stavby, které výrazně neomezí průchod velkých vod a budou konstrukčně řešeny tak, aby vodou nebyly poškozeny,

- v odůvodněných případech, kdy jsou v obecním zájmu a nelze je umístit mimo záplavové území, povolovat stavby určené pro potřeby rekreace – cyklistické a pěší stezky, sportoviště s mobilním vybavením, parkoviště pro krátkodobé parkování,

- nové funkční využití stávajících staveb (přestavba) podmínit realizací takových individuálních technických opatření vlastníků nemovitostí, která zajistí odpovídající zvýšení odolnosti jednotlivých staveb v případě zaplavení,

- přitom dbát na to, aby nebyla oslabena ekostabilizační funkce údolní nivy.

Opatření proti povodním a záplavám v území řešit zejména:

- vyloučením zásahů měnících charakter úseků toků s dochovaným přírodním korytem,

- jako součást opatření ochrany proti povodním zachovat, propojovat a rozšiřovat pásy zeleně podél vodních toků, zejména ve stanoveném záplavovém území,

- realizaci opatření a staveb na ochranu proti povodním a záplavám ve volné krajině považovat za nedílnou součást využití ploch s rozdílným způsobem využití stabilizovaných i ploch změn v krajině (např. terénní vsakovací průlehy, zemní valy aj.),

- nepovolovat takové stavby a opatření, která by mohly zhoršit průtok povodňové vlny v jiné obci nebo ohrozit životní prostředí.

zajišťování ochrany území obce před zvýšeným odtokem srážkových vod

Ochranapředevším technickým řešením maximálního zadržení těchto vod v místě jejich vzniku

- minimalizovat rozsah zpevněných povrchů bez možnosti vsakování

- realizovat vsakovací zařízení

- při nevhodných podmínkách (např. geologických) pro zasakování využít akumulace srážkových vod v retenčních nádržích a následné regulované vypouštění do recipientu

zvyšování retenční schopnosti krajinypřírodě blízkými způsoby

- nesnižovat retenční schopnost krajiny nevhodnými zásahy

- nesnižovat ekologickou stabilitu vodních toků a ploch

- realizovat revitalizační opatření na vodních tocích

- zajišťovat migrační prostupnost vodních toků pro vodní organismy

- na základě technického prověření na vhodných místech umožnit obnovu či výstavbu malých vodních nádrží do 2000 m2 s retenční funkcí, které lze realizovat na základě regulativů ploch s rozdílným způsobem využití (plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty, plochy lesní, plochy přírodní, plochy mimolesní zeleně – krajinná zeleň)

- obnovovat mokřady a tůně

**e8) Rekreace**

občanské vybavení, lázeňství, pěší a cyklistická doprava

Podpora aktivit se směrováním na zařízení občanského vybavení pro trvalé a rekreační obyvatelstvo, na provoz lázní pro pacienty a návštěvníky s vazbou k podpoře zařízení stravování a ubytování, vymezení tras a provozu cyklistické a pěší dopravy v území obce.

individuální a hromadná rekreace

Podpora aktivit k rekreačnímu využívání zastavěných území a krajiny převážně s vazbou na přítomnost objektů rekreačních domů a chalup s vazbou na krátkodobou pobytovou individuální rekreaci. Podpora aktivit k hromadné rekreaci v Chrastné.

Území obce se nachází mimo významné turistické regiony a vymezené oblasti cestovního ruchu (ČR). V regionální působnosti území obce patří do oblasti cestovního ruchu Lužické hory a Ještěd, podoblasti cestovního ruchu Podještědí jako střediska cestovního ruchu - SCR - cílového místa rekreace. Přítomnost lázeňského místa s vazbou na využití území pro pěší pohyb a vybavenosti města.

**e9) Dobývání nerostných surovin**

Plochy těžby se nevymezují.

V řešeném území respektovat registrovaná poddolovaná území, ložiska nerostných surovin, prognózní zdroje nerostných surovin, dobývací prostory a chráněná ložisková území, jejichž výčet je uveden v textové části Odůvodnění územního plánu a zákres proveden v Koordinačním výkresu (5) grafické části Odůvodnění územního plánu:

U prognózních zdrojů nerostných surovin (radioaktivní suroviny), která se nachází na území obce, není počítáno v dohledném období se zahájením těžby; prognózní zdroje jsou ponechány jako surovinová rezerva předurčená do budoucna pro další geologický průzkum a následné využití, avšak po komplexním vyřešení střetů zájmů.

**f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu**

Základní členění území zahrnující kompletně celé území obce vycházející z dělení na zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby a území nezastavěné včetně ploch změn v krajině.

Z pohledu změn ve využití ploch se vymezují plochy stabilizované (s přihlédnutím k současnému stavu, funkčnímu využití ploch a struktuře zástavby bez podstatných změn) a plochy změn (změn využití ploch oproti současnému stavu, ve využití zastavěného území a návrhu rozvojových zastavitelných ploch).

**f1) Plochy s rozdílným způsobem využití**

**KATEGORIE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ**

PLOCHY BYDLENÍ

hromadné bydlení

individuální bydlení

PLOCHY REKREACE

hromadná rekreace

individuální rekreace

kolonie zahrádek

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura

lázeňství

tělovýchova a sport

komerční vybavení

hřbitov

PLOCHY SMÍŠENÉ

smíšené obytné

smíšené výrobní

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

výroba a skladování

fotovoltaická elektrárna

zemědělská výroba

skládka odpadů

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční doprava - silnice

- místní a účelové komunikace

dopravní vybavení – ČSPH, parkoviště, garáže, letiště

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

technická infrastruktura

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

prostranství, veřejná zeleň

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní plochy a toky

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda a trvalé travní porosty

zahrady

PLOCHY LESNÍ

plochy lesní

PLOCHY PŘÍRODNÍ

plochy přírodní

PLOCHY MIMOLESNÍ ZELENĚ

krajinná zeleň

**Rozlišení ploch podle charakteru změn využití**

**STAV**

**plochy stabilizované**, na nichž ÚP respektuje stávající stav využití území:

- bude na nich zachován dosavadní charakter využití podle v tomto ÚP stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území,

**PLOCHY ZMĚN**

**zastavitelné plochy** (pojem stavebního zákona) - plochy vymezené v ÚP uvnitř nebo vně zastavěného území, na nichž ÚP umožňuje zastavění:

- bude na nich umožněno změnit dosavadní charakter využití tak, aby mohlo být dosaženo zastavění ploch podle nově stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území, případně upřesněné požadovanou územní studií,

**plochy přestavby** (pojem stavebního zákona) - plochy vymezené v ÚP ke změně stávající zástavby, k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území:

- bude na nich s ohledem na narušení urbanistické struktury obce umožněno změnit dosavadní charakter využití tak, aby mohlo být dosaženo zastavění ploch přestavby podle nově stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území,

**plochy změn v krajině** (pojem stavebního zákona) - plochy vymezené v ÚP ke změně stávajícího využití nezastavěného území na jiné využití nezastavěného území:

- bude na nich umožněno změnit dosavadní charakter využití tak, aby mohlo být dosaženo využití ploch podle nově stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území.

**Koridory dopravní infrastruktury**, které ÚP Osečná vymezuje v překryvu nad plochami stabilizovanými a plochami změn k zajištění územní ochrany navržených liniových staveb dopravní infrastruktury do doby upřesnění jejich umístění v územním rozhodnutí.

**Koridory technické infrastruktury**, které ÚP Osečná vymezuje v překryvu nad plochami stabilizovanými a plochami změn k zajištění územní ochrany navržených liniových staveb technické infrastruktury (dvojité vedení VVN 400 kV) do doby započetí jejich užívání.

**f2) Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání**

Podmínkami pro funkční využití a prostorové uspořádání území se rozumí nástroje pro usměrňování zřizování staveb a zařízení, provádění úprav a změn kultur a činností ovlivňujících využití a rozvoj území (dále jen činnosti), o nichž se rozhoduje v územním nebo stavebním řízení, popřípadě správním řízení souvisejícím.

Podmínky pro funkční využití území a pro prostorové uspořádání území jsou definovány pro jednotlivé barevně rozlišené plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v Hlavním výkresu, vždy platí jednotně pro celou takto vymezenou plochu.

**Podmínky prostorového uspořádání – definování pojmů**

míra využití (zastavění) ploch

- koeficient zastavění pozemku KZP - podíl zastavěných ploch nadzemních staveb včetně teras, bez zpevněných ploch k ploše pozemku

- koeficient zeleně KZ - podíl volných nezastavěných a nezpevněných ploch k ploše pozemku

výška objektů

- výška od úrovně přízemí po nejvyšší bod stavby - nezapočítávají se antény, hromosvody apod., požadavek na minimalizaci rozsahu terénních úprav, opěrných zdí

uspořádání zástavby

- přizpůsobení staveb svým objemem, tvarem a výškou okolní zástavbě (např. dostavba proluk bezprostředně sousedících objektů)

**Plochy s rozdílným způsobem využití**

**PLOCHY BYDLENÍ**

**hromadné bydlení**

hlavní využití - bydlení v bytových domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí pro hromadné bydlení

přípustné využití - drobné služby (např. kadeřnictví, rehabilitace) nenarušující hygienické poměry bydlení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití (hluk, prach, zápach)

- stavby bezprostředně související dopravní infrastruktury (například komunikace, chodníky)

- plochy parkovacích stání a garáže pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stávající bytové domy bez možnosti nástaveb

**individuální bydlení - B**

hlavní využití - bydlení v rodinných domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí

přípustné využití - stavby podmiňující bydlení v rodinných domech

- stavby rodinné rekreace

- stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, chodníky)

- plochy parkovacích stání a garáže pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněně přípustné využití

drobné služby a provozovny (např. rehabilitace, obchodní služby), ubytování a stravování, chov drobného hospodářského zvířectva nenarušující hygienické poměry bydlení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití

(hluk, prach, zápach, negativní vlivy dopravy)

podmínky prostorového uspořádání

- stavby 1 nadzemní podlaží, případně s podkrovím s možností podsklepení, max. výška objektu 9,5 m, domy 2 nadzemní podlaží a podkroví pouze s ohledem na okolní zástavbu, max. výška objektu 12 m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,20 se stanovuje pro k. ú. Chrastná, Kotel, Druzcov, Zábrdí; pro k. ú. Osečná a L. Kundratice se stanovuje max. KZP = 0,3

- minimální výměra stavebního pozemku v ploše individuální bydlení se stanovuje pro k. ú. Chrastná 600 m2, pro k. ú. Kotel, Druzcov, Zábrdí 800 m2, pro k. ú. Osečná a L. Kundratice se nestanovuje

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,50 se stanovuje pro všechna k. ú.

- ve zvláště odůvodněných případech, při respektování stávajícího charakteru zástavby, se připouští nevyžadovat dodržení stanoveného max. KZP a min. KZ a min. výměry stavebního pozemku (pokud je stanovena) v plochách individuální bydlení, pokud se jedná o nezastavěné pozemky tvořící proluku ve stávající zástavbě nebo to jsou pozemky v území se stávající zástavbou s velikostí stavebních pozemků menších, než je stanovená min. výměra stavebního pozemku. Pokud vymezená zastavitelná plocha nesplňuje požadovanou min. výměru stavebního pozemku, pak je zastavitelná plocha jedním stavebním pozemkem.

Pro zastavitelné plochy B53 (část mimo zastavěné území) v k.ú. Kotel, B19 v k.ú. Lázně Kundratice a B23 v k.ú. Chrástná se nepožaduje uplatnění max. koeficientu zastavěnosti a min. koeficientu zeleně, min. výměry stavebního pozemku a požadavek, že plocha je jedním stavebním pozemkem pokud je výměra menší než stanovená.

- v území Osečná - L. Kundratice sledování souvislého městského uspořádání zástavby, v ostatních částech území obce s možností nepravidelné rozptýlenější venkovské zástavby

**PLOCHY REKREACE**

**hromadná rekreace**

hlavní využití - hromadné rekreační bydlení

přípustné využití - stavby stravování a ubytování, hygienického vybavení

- plocha kempu - situování karavanů, mobilních obytných automobilů a přívěsů

- odstavná a parkovací stání v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích, max.výška objektu 10 m

**individuální rekreace - R**

hlavní využití - individuální rekreační bydlení

přípustné využití - stavby pro rodinnou rekreaci

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 1 nadzemním podlaží a podkroví, zastavitelné plochy do 80 m2, max. výška objektu 7,5 m

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,70

**kolonie zahrádek**

hlavní využití - plochy pro rekreační využití

přípustné využití - zahrádkářská činnost

- stavby zahrádkářských chat

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby o 1 nadzemním podlaží a podkroví, zastavitelné plochy do 30 m2, max. výška objektu 6 m, s přípustností pouze jedné stavby

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,70

**PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OV**

**veřejná infrastruktura**

hlavní využití - veřejné občanské vybavení

přípustné využití - stavby a pozemky pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, sociální služby a péči o rodinu, stavby k doplnění lázeňského provozu v místě bývalého objektu Krok (s možností i komerčního využití), zájmovou činnost a ochranu obyvatelstva

- stavby dopravní infrastruktury, plochy parkovacích stání související s hlavním vy- užitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max.výška objektu 12m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,50

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,30

**lázeňství**

hlavní využití - lázeňství

přípustné využití - lázeňský provoz, administrativa s jídelnou a restaurací; lázeňské ubytování; relaxační turistika

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- parkovací stání pro osobní automobily související s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby v areálu lázní přizpůsobit svým charakterem okolní zástavbě“.

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**tělovýchova a sport**

hlavní využití - tělovýchova, sport a rekreace

přípustné využití - otevřená sportoviště, cvičiště, hřiště, kynologické cvičiště

- klubová činnost, občerstvení, hygienická zařízení

- bydlení správce

- stavby související dopravní infrastruktury

- parkovací stání pro osobní automobily související s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích, max.výška objektu 10 m

**komerční vybavení**

hlavní využití - komerční vybavení se specifickým charakterem druhů vybavení

přípustné využití - stavby pro obchodní prodej, služby a provozovny, ubytování a stravování

- stavby související dopravní infrastruktury

- parkovací stání a garáže související s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max.výška objektu 12 m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,50

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,30

**hřbitov**

hlavní využití - plochy a účelové stavby pro pohřbívání

přípustné využití - stavby pro pohřbívání a související stavby

- stavby související dopravní infrastruktury (například parkoviště, komunikace, chodníky)

- související parkování vozidel na přístupovém místě

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**PLOCHY SMÍŠENÉ**

**plochy smíšené obytné - SMo**

hlavní využití - plochy pro využití bydlení, výroby a služeb bez vzájemných střetů

přípustné využití - bydlení, drobné služby a provozovny, chov zvířectva

- ubytovací a stravovací služby

- stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, parkoviště, garáže)

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněně přípustné využití

- výroba a služby, chov zvířectva provozem ani obsluhou neovlivní okolní zástavbu a neomezí funkci bydlení

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max.výška objektu 12m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,40

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,40

**plochy smíšené výrobní - SMv**

hlavní využití - plochy pro využití výroby a služeb

přípustné využití - výroba a služby bez vzájemných střetů

- stavby pro administrativu a provoz

- stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, parkoviště)

- pozemky a stavby související technické infrastruktury

- pozemky zeleně

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- bydlení, výroba s velkou zátěží (např. stavby betonárek)

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně o 1 nadzemním podlaží a podkroví, max.výška objektu 12 m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,60

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

**PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ**

**výroba a skladování - VS**

hlavní využití - výroba a skladování

přípustné využití - výrobní a opravárenské služby, výroba s malou zátěží

- skladovací haly a areály

- stavby pro administrativu a provoz

- plochy odstavných a parkovacích stání

- plochy související dopravní infrastruktury

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- výroba s velkou zátěží (např. stavby těžby, betonárek, obaloven)

podmínky prostorového uspořádání

- stavby hal o 1 nadzemním podlaží, max.výška objektu 10 m, stavby administrativy, hygienického vybavení max. o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max. výška objektu 12 m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,60

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

**fotovoltaická elektrárna FVE**

hlavní využití - stavba a zařízení sluneční fotovoltaické elektrárny (FVE) s dočasným využitím

přípustné využití - solární panely, objekt obsluhy a trafostanice

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**zemědělská výroba - Z**

hlavní využití - pozemky pro zemědělskou výrobu a sklady

přípustné využití - výroba a sklady pro živočišnou a rostlinnou výrobu, doplňující výrobní a opravárenské služby s malou zátěží

- plochy odstavných a parkovacích stání

- plochy související dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- stavby hal o 1 nadzemním podlaží, max.výška objektu 10 m

- koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,60

- intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

**skládka odpadů - SO**

hlavní využití - stavby a zařízení pro třídění, likvidaci a ukládání odpadů (dočasné využití)

- skládka odpadů Druzcov, po ukončení provozu realizace rekultivace

přípustné využití - zařízení technické infrastruktury, oplocení, objekt obsluhy

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY**

**silniční doprava - S**

**silnice**

hlavní využití - dopravní plochy

přípustné využití - stavby a pozemky dopravní infrastruktury - silnice II. a III. tř., , úpravy směrových oblouků, pěší chodníky

- stavby a pozemky stavebně související se stavbou hlavní (například mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi)

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- krajinné úpravy, plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**místní a účelové komunikace - K**

hlavní využití - pozemky místních a účelových komunikací

přípustné využití - pozemky veřejných prostranství, pěší chodníky

- stavby a pozemky stavebně související se stavbou hlavní (například mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi)

pozemky technické infrastruktury

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- krajinné úpravy, plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**dopravní vybavení – ČSPH, P, G, DI, L**

hlavní využití - dopravní vybavení

přípustné využití - čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH)

- parkoviště (P, DI), garáže (G), autobusové zastávky

- letiště (L)

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- vymezení vzletové a přistávací dráhy na travním porostu s doplňujícími montovanými objekty bez vymezení zastavěného území, bez návrhu zastavitelných ploch

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**technická infrastruktura - TI**

hlavní využití - plochy technické infrastruktury

přípustné využití - pozemky a stavby technické infrastruktury

- pozemky a stavby související dopravní infrastruktury, zpevněné plochy

- pozemky a stavby pro drobnou výrobu a služby a pro skladování

- pozemky zeleně

- pozemky staveb a zařízení vybavení pro odpadové hospodářství

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - VP**

**prostranství, veřejná zeleň**

hlavní využití - přírodní i cíleně založená zeleň s prostorotvornou a rekreační funkcí s veřejným přístupem, převážně ve vlastnictví Města Osečná, zejména: parkově upravené pozemky, parky, lesoparky

přípustné využití - zpevněné a odpočivné plochy, pěší stezky

- ostatní sídelní a krajinná zeleň, vodní plochy, břehové porosty, remízky lesní a nelesní vzrostlé zeleně, stromořadí, rekreační a pobytové louky

- stavby a zařízení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. dětská hřiště, pódia, přístřešky, cvičební prvky, stánkový prodej)

- plochy související dopravní infrastruktury (například parkoviště, místní a účelové komunikace, chodníky aj.)

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněně přípustné využití

- podružné stavby pro obsluhu, občerstvení a hygienu

podmínky prostorového uspořádání

- stavby a zařízení o výšce max. 6 m

**PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ**

**vodní plochy a toky - VV**

hlavní využití - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, vodních nádrží

přípustné využití - pozemky určené pro vodohospodářské využití

- stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)

- související vodohospodářské stavby (například hráze, jezy, náhony)

- ÚSES (biocentra)

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněně přípustné využití

- stavby k využívání vodní energie, slučitelné s hlavním využitím

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ**

**orná půda a trvalé travní porosty- ZP**

hlavní využití - pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě (orná půda, louky a pastviny)

přípustné využití - zahrady, sady

- pozemky pro pěstování speciálních kultur s hospodářským využitím - energetické plodiny, rychlerostoucí dřeviny, ovocné stromy, okrasné stromy

- zařízení a stavby pro technické zajištění pěstební činnosti – konstrukce sadů, závlah a odvodnění

- pozemky plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení protierozní ochrany, estetických nebo rekreačních hodnot ploch zemědělských

- stavby dopravní infrastruktury (zejména místní a účelové komunikace, komunikace pro bezmotorovou dopravu)

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

- stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení

podmíněně přípustné využití

- doprovodné zemědělské a chovatelské stavby (například polní krmiště, seníky, přístřešky, včelíny, mobilní boxy pro koně) bez nároků na dopravní a technickou infrastrukturu

- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu bez pobytových místností (například turistické stezky, cyklotrasy, informační panely), pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz

- krajinné úpravy – vodní toky a vodní plochy do 2000 m2 (vč, hrází, jezů, mostků a lávek aj.), tůně a mokřady, pokud budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy, nebude snížena biologická rozmanitost, narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a prostupnost krajiny

- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění se solitérními stromy pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz

- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, doplnění zeleně, popřípadě terénní úpravy apod., pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně 70 m2 zastavěné plochy, max.výška objektu 7 m, u přístřešku

maximálně 30 m2 zastavěné plochy, max.výška objektu 5 m

**zahrady**

hlavní využití - oplocené zahrady pouze v přímé vazbě na plochy bydlení a rekreace

přípustné využití - neoplocené zahrady s funkcí okrasnou a užitkovou bez možnosti umisťování staveb

- doplňování a obnova stromových výsadeb

- orná půda a trvalé travní porosty

- doplňkové stavby související s hlavním využitím

nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- doplňkové stavby max. o 1 nadzemním podlaží a zároveň o max. výšce 6 m, o zastavitelné ploše do max.30 m2

**PLOCHY LESNÍ - LE**

**plochy lesní**

hlavní využití - pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL

přípustné využití - stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (například, hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce)

- stavby dopravní infrastruktury (např. místní a účelové komunikace, bezmotorové komunikace aj.)

nepřípustné využití - stavební činnost nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněně přípustné využití

- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklotrasy, informační tabule)

- krajinné úpravy – vodní toky a vodní plochy do 2000 m2 (vč, hrází, jezů aj.), pokud budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy, nebude snížena biologická rozmanitost, narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a prostupnost krajiny

- vodohospodářská opatření sloužící k zachycení, neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako úpravy toků, ochranné hráze, suché poldry, pokud nenaruší hlavní využití a krajinný ráz

podmínky prostorového uspořádání

- stavby maximálně 50 m2 zastavěné plochy, max. výška objektu 6 m

**PLOCHY PŘÍRODNÍ - PR**

**plochy přírodní**

hlavní využití - Národní přírodní památka, územní systém ekologické stability - biocentra,

přípustné využití - vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny

nepřípustné využití - využití nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněně přípustné využití

- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem, pokud nelze realizovat jiné uspokojivé řešení

- krajinné úpravy – vodní toky a vodní plochy do 2000 m2 (vč, hrází, jezů aj.), pokud budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy, nebude snížena biologická rozmanitost, narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a prostupnost krajiny

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**PLOCHY MIMOLESNÍ ZELENĚ**

**krajinná zeleň**

hlavní využití - krajinná zeleň na nelesní půdě

přípustné využití - nálet na zemědělské a ostatní půdě, remízy zeleně, doprovodná zeleň vodotečí, mezí, podél komunikací

- doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin

- trvalé travní porosty, orná půda

nepřípustné využití - využití nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněně přípustné využití

- liniové stavby dopravní a technické infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem

- krajinné úpravy – vodní toky a vodní plochy do 2000 m2 (vč, hrází, jezů aj.), pokud budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy, nebude snížena biologická rozmanitost, narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a prostupnost krajiny

podmínky prostorového uspořádání

- nestanovují se

**Omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem využití**

Limity využití území

- respektovat omezení využití stávajících a nově navržených ploch stávajícími limity využití území, přičemž výčet stávajících limitů využití území je uveden v textové části Odůvodnění ÚP Osečná a zákres proveden v Koordinačním výkresu, pokud to podrobnost dokumentace umožňuje.

- podél hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) zatrubněných musí být zachován nezastavitelný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél HOZ otevřených 6 m.

Zvláštní zájmy

- celé správní území se nachází v zájmovém území MO ČR.

Ochrana přírodních prvků

Lesní pozemky (VKP ze zákona)

- umísťování a povolování staveb ve vzdálenosti do 50 m od lesa je podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů, při posuzování žádostí o tento souhlas je dbáno především na dodržení bezpečné odstupové vzdálenosti nadzemních staveb trvalého charakteru od lesa (vzdálenost orientačně odpovídá výšce přilehlého porostu, kterou porost dosáhne v mýtném věku)

- vymezení nezastavitelného pásma u zastavitelných ploch v sousedství lesních pozemků u lokalit B6, B7, B28 - B30, B44 - B46, B53, B54, B59, SMv2, TI1 podél hranice lesního pozemku o šíři 24 m. Poznámka: Plochy R1, R3 leží celé v tomto pásmu.

Údolní nivy, vodní plochy a toky (VKP ze zákona)

- v dalších fázích projektové přípravy nutno prokázat vyloučení potenciálního negativního vlivu nové výstavby na životaschopnost, funkčnost, ekologickou stabilitu, možnost úprav stávajících resp. návrh nových přírodních prvků při dosažení požadovaných parametrů, pro potřeby ÚP jsou vymezeny „ochranné koridory“ v rozsahu stanoveného záplavového území, v místech kde není stanoveno, jsou dány vzdáleností 10 m podél břehové čáry vodní plochy a toku zakreslených v Hlavním výkresu.

- v ploše B57 v dalších stupních projektové přípravy situovat stavby mimo zpřesněnou aktivní zónu záplavového území

ÚSES

- skladebné prvky ÚSES využívat dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES, v biocentrech respektovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené pro plochy přírodní, v biokoridorech nepřipouštět změny využití území, stavby a činnosti, které by podstatně ztížily nebo znemožnily jejich ekologicko-stabilizační funkčnost. V rámci prvků ÚSES podporovat břehové výsadby podél vodních toků a výsadby podél mimo sídelních cest, podporovat přirozený vodní režim a vznik přirozených revitalizačních prvků na vodních tocích.

Hygienické limity

hluk z provozu dopravy

- při umísťování staveb pro bydlení na plochách v sousedství silnic v Osečné B6, B9, SMo3, v L. Kundratice B22, v Chrastné B25, B29, B30, v Druzcově B33, SMo5, v Kotli B48, B49, B51, B52, B53 se požaduje v rámci územních řízení prokázání dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech a v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb

hluk z provozu výroby a služeb

- u navrhovaných ploch pro výrobu a skladování (východní okraj Osečné) a ploch smíšených výrobních (při ul. Selská a Českodubská) požadavek na dodržování hygienických limitů hluku na okolní obytné plochy (způsob zástavby, oplocené clony při hranici pozemků, izolační pásy zeleně)

Vyloučení umisťování staveb v nezastavěném území

- umísťování staveb, zařízení a jiných opatření, která lze obecně podle §18 odst. 5 stavebního zákona umisťovat v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem, se nepřipouští, pokud nejsou v souladu s podmínkami pro funkční využití a prostorové uspořádání tohoto územního plánu

- stavby, zařízení a jiná opatření, které nejsou s těmito podmínkami v souladu, jsou obecně vyloučeny z důvodu veřejného zájmu na plnění koncepce územního plánu schválené pro specifické podmínky řešeného území a jeho jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

Další specifické podmínky

- u všech kategorií ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby se podmíněně připouští umístění pozemků vodních ploch do výměry 300 m2 a vodní toků

- liniové stavby a plošně nenáročná zařízení technické infrastruktury do výměry 200 m2 (vodovody, kanalizace, energetická zařízení vč. obnovitelných zdrojů energie se samozásobitelskou funkcí, elektronické komunikace, produktovody, osvětlení, odstraňování odpadů) jsou podmíněně přípustná u všech ploch s rozdílným způsobem využití, přičemž budou splněny podmínky na celistvost dané plochy, neznemožní její dosavadní využívání a současně nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a prostupnost krajiny, pro plochy technické infrastruktury se podmínky a plošné omezení nepoužijí

- umístění staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely, vrty) je podmíněně přípustné u všech ploch s rozdílným způsobem využití za podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb

- umístění nových zdrojů pitné vody v rozsahu celého území obce se připouští i mimo zastavěná území a zastavitelné plochy dle hydrogeologického posouzení přítomnosti zdroje vody, kvality a vydatnosti vody

- u všech kategorií ploch s rozdílným způsobem využití se podmíněně připouští umístění pozemků, staveb, zařízení a jiných opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků: ochrana území před povodněmi, záplavami, suchem, erozí, hlukem, exhalacemi (např. suché poldry, průlehy, příkopy, větrolamy, zasakovací pásy, protihlukové zdi aj.), přičemž budou splněny podmínky na celistvost dané plochy, neznemožní její dosavadní využívání a současně nebude narušen krajinný ráz, prostupnost a ekologická funkce krajiny

- u všech kategorií ploch s rozdílným způsobem využití se podmíněně připouští umístění staveb, pozemků, zařízení a jiných opatření krajinných úprav (revitalizace vodních toků a niv, zřizování mokřadů, pozemky tvořící biokoridory ÚSES, prvky ochranné a doprovodné zeleň), zajištění migrační prostupnosti území pro volně žijící živočichy (např. průchody, propustky, ochranné bariéry aj.)

- u všech kategorií ploch s rozdílným způsobem využití se podmíněně připouští umístění staveb drobné architektury kulturního dědictví bez místností pro bydlení a rekreaci, mobiliáře rekreačních aktivit pro ukrytí a odpočinek, pěších a cyklistických stezek

- dělení pozemků včetně jejich oplocování musí umožňovat účelné situování staveb a vymezení šířkových profilů komunikací jako veřejných prostranství

- v místech zastavitelných ploch upřednostňovat řešení dopravní a technické vybavenosti s vazbou na potenciální vznik budoucích stavebních pozemků, při zajištění jejich dopravní obslužnosti, parkování a přístup požární techniky

- oplocení je principiálně nepřípustné v nezastavěném území na všech plochách stabilizovaných i plochách změn v krajině, oplocení nepředstavují dočasně zřizované oplocenky na PUPFL, oplocení ZPF se speciálními kulturami a ohradníky ploch pro chov hospodářských zvířat, koní, vše s nosníky upevněnými do země bez zmonolitněných základů, při tom speciálními kulturami se rozumí kultury s hospodářským využitím ohrožené poškozením nebo zcizením – např. okrasné dřeviny a květiny, léčivé rostliny, intenzivní sady aj.

- v území nepovolovat žádné stavby nebo záměry, které by vedly k narušení a zneprůchodnění soustavy účelových komunikací v nezastavěném území

- nepřipouští se výstavba mobilních domů, samostatných větrných a fotovoltaických elektráren, staveb pro reklamu (billboardy) v nezastavěném území na celém správním území obce, přípustné jsou zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu (kupř. informační panely, tabule)

- pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch lze měnit využití kultur bez nutnosti změny územního plánu v rámci komplexních pozemkových úprav po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem:

- z orné půdy na zahradu, ovocný sad, trvalé travní porosty, vodní plochu, PUPFL

- ze zahrady na ornou půdu, ovocný sad, trvalé travní porosty, vodní plochu, PUPFL

- z ovocného sadu na ornou půdu, zahradu, trvalé travní porosty, vodní plochu, PUPFL

- z trvale travního porostu na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, vodní plochu, PUPFL

- z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvalé travní porosty, vodní plochu, PUPFL

- z PUPFL na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvalé travní porosty, vodní plochu

- pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, trvalém travním porostu, vodní ploše, PUPFL

**f3) Základní podmínky ochrany krajinného rázu**

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Základní podmínky ochrany krajinného rázu na celém území obce Osečná jsou dány výše uvedenými podmínkami prostorového uspořádání stanovenými u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, podmínkami ochrany krajinného rázu v nezastavěném území (volné krajině) uvedenými v kapitole E. Koncepce uspořádání krajiny a podmínkami prostorového uspořádání území stanovenými v kapitole C. Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice.

**Podmínky v zastavěném území a v zastavitelných plochách**

Prostorové uspořádání stavebních pozemků v zastavěném území i zastavitelných plochách, včetně staveb na nich umisťovaných, řídit podmínkami prostorového uspořádání stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití (viz kapitola C. a F.):

nepovolovat objemově a výškově nepřiměřenou zástavbu,

- upřednostňovat výstavbu solitérních staveb s potřebnými vzájemnými odstupy,

- zachovat rozptýlený charakter zástavby s nepravidelným řazením v okrajových částech,

- citlivě zapojovat novou zástavbu mezi stávající přírodní prvky (např. prvky vzrostlé zeleně, drobné vodní toky aj.),

- zachovat nezastavitelné proluky sídelní a krajinné zeleně zpřístupňující volnou krajinu ze zastavěného území, zachovat typickou fragmentaci zástavby v okrajových částech,

- technologické stavby a zařízení nesmí narušovat prostor lokality a celkovou siluetu obce či jejích částí.

**g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit**

**\* VPS, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT**

Plochy a koridory s možností vyvlastnění

**Dopravní infrastruktura**

vymezení staveb dopravní infrastruktury

**silniční doprava**

koridory silnic II. třídy

VD-D16A silnice II. třídy, úsek Liberec - Osečná

VD-D17A silnice II. třídy, úsek Osečná - Ralsko

VD-D62A silnice II/278, obchvat Osečná

silnice II/278, úpravy směrových oblouků

VD-S3 silnice II/278, úpravy směrových oblouků, Kotel

VD-S4 silnice II/278, úpravy směrových oblouků, Kotel

místní a účelové komunikace

VD-K1a místní komunikace Osečná, u bytového domu

VD-K1b místní komunikace Lázně Kundratice, u bytového domu

VD-K2 místní komunikace Osečná, severní okraj

VD-K3 místní komunikace Osečná, západně od školy

VD-K4 místní komunikace Osečná, jihovýchodní okraj

VD-K5 místní komunikace Osečná, napojení na obchvat

VD-K6 místní komunikace Lázně Kundratice, východně od kravínů

VD-K7 místní komunikace Lázně Kundratice, od bytovek k rybníku

VD-K8a účelová komunikace Lázně Kundratice, k rybníku Chrastná

VD-K8b účelová komunikace Chrastná, k rybníku

VD-K9 místní komunikace Lázně Kundratice, napojení na obchvat

VD-K10 místní komunikace Chrastná, pod deputátními domky

VD-K11 místní komunikace Druzcov, za kapličkou

VD-K12 místní komunikace Druzcov, k letišti

VD-K13 místní komunikace Druzcov, u návsi

VD-K14 místní komunikace Druzcov, u zbořeniště

VD-K15 místní komunikace Druzcov, horní okraj

VD-K16 účelová komunikace Druzcov, za letištěm

VD-K17 účelová komunikace Kotel, severně od zástavby

VD-K18 účelová komunikace Zábrdí u Osečné, jižní okraj

VD-K19 účelová komunikace Zábrdí u Osečné, jižní okraj

VD-K20 místní komunikace Zábrdí u Osečné, údolí Zábrdky

VD-K21 účelová komunikace Zábrdí u Osečné, Vlachové

VD-K22 místní komunikace Zábrdí u Osečné, Vlachové

VD-K24 místní komunikace Chrastná, mezi zástavbou a chatovou kolonií

VD-K25 místní komunikace Chrastná, u rybníka Chrastná

VD-K26 místní komunikace Lázně Kundratice, u plochy TI1

VD-K27 místní komunikace Lázně Kundratice, rozšíření ulice Lázeňská (2 části)

VD-K28 místní komunikace Osečná, u bývalého mlýna

VD-K29 účelová komunikace Osečná, u bývalého mlýna

koridor komunikace pro bezmotorovou dopravu

VD-DI2 komunikace pro bezmotorovou dopravu, úsek Lázně Kundratice - Chrastná

chodníky

VD-CH2 pěší chodníky Lázně Kundratice, podél ulice Lázeňské

VD-CH3 pěší chodníky Lázně Kundratice, jižně od ulice Březový háj

VD-CH4 pěší chodníky Lázně Kundratice, podél autodopravy

VD-CH5 pěší chodníky Lázně Kundratice, Podvrší

parkoviště

VD-P1 parkoviště Osečná, u bývalého mlýna

VD-P2 parkoviště Lázně Kundratice, Podvrší

VD-P3 parkoviště Chrastná, u rybníka

VD-DI1 parkoviště Osečná, u sportovního areálu

**Technická infrastruktura**

vymezení staveb technické infrastruktury

energetika

koridor pro dvojité vedení VVN 400 kV

VT-E10\_PUR03 dvojité vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon – TR Bezděčín

**\* VPO, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT**

**Vyvlastnění ploch a koridorů ÚSES nadregionálního a regionálního významu**

ČÁST TRASY NADREGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU K34B

VU-K34B úseky trasy nadregionálního biokoridoru K34B

VU-BC20 vložené lokální biocentrum BC20 v trase nadregionálního biokoridoru K34B

VU-BC21 vložené lokální biocentrum BC21 v trase nadregionálního biokoridoru K34B

VU-BC22 vložené lokální biocentrum BC22 v trase nadregionálního biokoridoru K34B

VU-BC23 vložené lokální biocentrum BC23 v trase nadregionálního biokoridoru K34B

REGIONÁLNÍ BIOCENTRA

VU-RC02 regionální biocentrum RC02

VU-RC1259 regionální biocentrum RC1259 v trase nadregionálního biokoridoru K34B

VU-RC1260 regionální biocentrum RC1260

ČÁST TRASY REGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU RK06

VU-RK06 úseky trasy regionálního biokoridoru RK06

VU-BC104 vložené lokální biocentrum BC104 v trase regionálního biokoridoru RK06

ČÁST TRASY REGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU RK07

VU-RK07 úseky trasy regionálního biokoridor RK07

VU-BC102 vložené lokální biocentrum BC102 v trase regionálního biokoridoru RK07

VU-BC103 vložené lokální biocentrum BC103 v trase regionálního biokoridoru RK07

ČÁST TRASY REGIONÁLNÍHO BIOKORIDORU RK661

VU-RK661 úseky trasy regionálního biokoridor RK661

VU-BC70 vložené lokální biocentrum BC70 v trase regionálního biokoridoru RK661

VU-BC71 vložené lokální biocentrum BC71 v trase regionálního biokoridoru RK661

VU-BC72 vložené lokální biocentrum BC72 v trase regionálního biokoridoru RK661

**\* ASANACE ÚZEMÍ**

**Plochy pro asanaci**

VA-SO skládka odpadů Osečná – Druzcov – rekultivace po ukončení jejího provozu

VA-SA bývalá ČSPH Lázně Kundratice – přestavba plochy

**h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona**

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, se v územním plánu nevymezují.

**i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona**

Kompenzační opatření nejsou uplatňovány.

Řešení územního plánu včetně změny č. 1 nemá negativní vliv samostatně nebo ve spojení s jinými záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti na území Natura 2000 - EVL, toto území se v obci nenachází.