Územní plán obce

**BÍLÁ**

**POŘIZOVATEL:**

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor hlavního architekta

**PROJEKTANT:**

Ing. arch. Miloslav Štěpánek

LIBEREC  květen 2011

**CJ MML 095043/11-St**

Za pořizovatele:

........................................

Radim Stanka

Zastupitelstvo obce Bílá, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona

**v y d á v á**

**Územní plán obce Bílá**

**úplné znění po 1. změně územního plánu obce bílá**



**1. TEXTOVÁ ČÁST**

Obsah

1. **vymezení zastavěného územ**í............................................................................................... 4
2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot........................................5

B1) koncepce rozvoje území obce................................................................................ ....5

b2) koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce ............................................... .. 6

1. **urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice.............................................8**

c1) návrh urbanistické koncepce **včetně urbanistické kompozice.......................** 8

c2) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.......................................................9

c3) vymezení systému sídelní a krajinné zeleně.........................................................18

1. **koncepce veřejné infrastruktury...................................................................................20**

d1) dopravní infrastruktura.........................................................................................20

d2) technická infrastruktura.......................................................................................21

d3) občanské vybavení....................................................................................................23

d4) veřejná prostranství................................................................................................23

1. **koncepce uspořádání krajiny............................................................................................25**
2. **stanovení podmínek pro využití ploch............................................................................28**

f1) plochy s rozdílným způsobem využití a s jiným způsobem využití.....................28

f2) podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání..................29

f3) základní podmínky krajinného rázu......................................................................30

1. **vymezení vps a vpo, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a** **ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit**.............................38

g1) plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění................................................38

g2) plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva... 38

1. **vymezení vps a veř. prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo..........42**
2. **vymezení ploch a koridorů územní rezerv.................................................................... 43**
3. **vymezení ploch a koridorů k prověření rp, územní studií......................................... 43**
4. **stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona............. 43**
5. **údaje o počtu listů a výkresů územního plánu............................................................. 43**

**2. GRAFICKÁ ČÁST**

Výkres 1 výkres základního členění m 1:5000

Výkres 2 hlavní výkres M 1:5000

Výkres 3 výkres koncepce technické infrastruktury M 1:5000

Výkres 4 výkres **vps, vpo a asanací** M 1:5000

# A. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území se vymezuje k datu ~~31. 12. 2010~~ **28. 06. 2019**. Zastavěné území je v dokumentaci Územního plánu vymezeno ve výkresech 1, 2, 5 a 7 dokumentace. Hranice zastavěného území zahrnuje pozemky v intravilánu, přiléhajících k jeho hranici a dále vně intravilánu dle § 58 Stavebního zákona v platném znění.

Územní plán přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) z opatření obecné povahy o vymezení ZÚ obce Bílá, schváleného v Zastupitelstvu obce Bílá dne 10. 7. 2008 usnesením 140/08 s úpravami. Nové vymezení hranice ZÚ se přebírá z dokumentace doplňujících Průzkumů a rozborů k Územnímu plánu **a následně ke Změně č. 1 ÚP.**

# B) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

## B1) Koncepce rozvoje území obce

Území obce náleží do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem (obec II. stupně) Český Dub a do správního obvodu obce s rozšířenou působností (obec III. stupně) Liberec. Z pohledu struktury osídlení ovlivňují rozvoj území spádové vazby obce Bílá na okolní centra osídlení s vyhovujícími dopravními vazbami.

Koncepce rozvoje obce s požadavkem na respektování přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území s cílem vymezení ploch zobrazených ve výkresech dokumentace Územního plánu s návrhovým obdobím k roku 2025.

Koncepce rozvoje obce s vlivy na požadavky rozvoje území obce s vazbami na zastavěná území a strukturu zástavby ve všech částech území obce, týkající se zejména rozvoje bydlení a veřejné infrastruktury. V případě Bílé v procesu suburbanizace předpoklad stavební činnosti ve venkovském prostoru s nabídkou stavebních pozemků v území, největší monofunkční plochy budou i nadále vymezeny pro bydlení. Návrh využití příslušných území bez vzájemných střetů.

**\* Priority koncepce rozvoje území obce**

- obnova a rozvoj území dle stanovené urbanistické koncepce s vazbami na zastavěná území a strukturu zástavby s požadavkem na vymezení dílčích funkčních ploch s cílem vymezení stabilizovaných ploch, ploch změn a územní rezervy (koridor železnice)

- vytvoření nabídky zastavitelných ploch s vazbami na požadavky rozvoje v rozsahu soustředěného uspořádání zástavby sídel a rozptýlených samot, týkajících se zejména rozvoje bydlení a veřejné infrastruktury

- vytvoření podmínek pro naplnění potřeb obyvatelstva v oblasti rekreace, občanské vybavenosti a služeb veřejného i komerčního charakteru, stabilizace občanské vybavenosti s rozšířením sportovního areálu v Bílé, zvýraznění významných prostor sídelní struktury s vymezením veřejných prostranství

- vymezení ploch zemědělské výroby, výroby a služeb komerčního charakteru pro rozvoj ekonomických aktivit vedoucích ke zvýšení prosperity obce

- problematika dnes opuštěných objektů zemědělské výroby, i s možným zánikem zemědělské výroby v objektech, na pozemcích vymezení ploch smíšených výrobních polyfunkčního využití území umožňující rozvoj ekonomických aktivit

- vymezení ploch smíšených obytných polyfunkčního využití území umožňující rozvoj občanské vybavenosti a služeb, s doplněním drobné výroby

- návrh koncepce dopravní infrastruktury, řešení dopravní prostupnosti krajiny, přerušených úseků komunikací, dopravní nepřístupnosti k nemovitostem, řešení napojení zastavitelných ploch na pozemní komunikace

- návrh koncepce technické infrastruktury, řešení absence odkanalizování a čištění odpadních vod

**Rozvoj území obce**

Návrh ploch pro rozvoj jednotlivých forem bydlení, pro rozvoj ekonomických aktivit (výroba, služby) vedoucí ke zvýšení prosperity obce. Vytvoření podmínek pro naplnění potřeb obyvatelstva v oblasti občanské vybavenosti a služeb veřejného i komerčního charakteru.

Rozvoj obce s vazbou na stavební činnost ovlivněnou zájmy a územními podmínkami, vlastnickými vztahy k pozemkům. Návrh zastavitelných (rozvojových) ploch zejména týkající se požadavků obce, občanů, právnických a fyzických osob s vazbami na vymezení využití ploch v novém Územním plánu Bílá, s vytvořením podmínek pro rozvoj celého správního území obce.

Návrh zastavitelných ploch ve vyznačených plochách změn s vytvořením územních podmínek a předpokladů pro výstavbu v převažujícím rozsahu pro bydlení v rodinných domech a stavby rodinné rekreace, občanské vybavení, veřejná prostranství, plochy smíšené obytné a výrobní, výrobu a skladování převážně s vazbou na zastavěná území.

**Dopravní a technická infrastruktura**

Návrh dopravní infrastruktury s cílem zajištění dopravní prostupnosti dílčích území, dopravní přístupnosti zastavěných území a k zastavitelným plochám v síti silnic, místních a účelových komunikací, vymezení pěších chodníků. Související vymezení doplňujících cyklotras.

Návrh technické infrastruktury s cílem řešení zařízení a tras jednotlivých druhů technického vybavení. Řešení vodovodů, kanalizace, zásobování elektrickou energií, zemním plynem, vedení technického vybavení s vazbou na zastavěné území a navrhované zastavitelné plochy.

## b2) koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce

**\* Priority ochrany a rozvoje hodnot území obce**

Ochrana a rozvoj území s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických, civilizačních a technických hodnot území.

**Přírodní hodnoty**

Přírodní vazby s vymezením údolí vodotečí, s přechodem na svah Ještědského hřebene. Ochrana přírodních hodnot krajiny s ochranou krajinného rázu, se zvýrazněním přírodních hodnot území. Souvislé plochy intenzívně využívané zemědělské půdy zahrnující náhorní plošiny se nenavrhují k rozšiřování.

Plochy vymezené v Územním plánu jako plochy všeobecné ochrany přírody (Přírodní park Ještěd, ÚSES, významné krajinné prvky, památné stromy…). S vazbami na krajinářské hodnoty vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty), krajinné a sídelní zeleně v území (lesní komplexy PUPFL, plochy vysokého náletu na nelesní půdě, doprovodné zeleně, alejí, soliterní zeleně). Návrh vodních nádrží.

Vymezení zastavitelných ploch v PP Ještěd se zohledněním krajinářských hodnot parku, návrh rozvoje území obce přednostně mimo území parku.

**Kulturní hodnoty**

Péče o nemovité kulturní památky, evidovaných ve státním seznamu kulturních památek. Vymezení území archeologické památky hradiště archeologické stopy a dílčích území s archeologickými nálezy s vazbou na ochranu archeologického dědictví.

Zajištění ochrany dalších hodnotných objektů hmotově tradičních a místně významných, objektů lidové a drobné architektury s ohledem na jejich hodnoty stavebně architektonické (roubené domy, kapličky, boží muka, kříže).

**Urbanistické hodnoty**

Ochrana hodnot funkčního a prostorového uspořádání dílčích částí území obce, soustředěné zástavby jednotlivých sídel včetně rozptýlených samot s charakteristickou původní zástavbou.

Ochrana krajinného rázu území, ochrana krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěného území, omezení situování zastavitelných ploch do ploch volné krajiny.

**Hodnoty civilizační a technické**

Ochrana kvality prostor struktury zástavby s ohledem na jejich historický a stavebně technický význam. Plochy rekreace zahrnující stavby rodinné rekreace ve formě objektů chat se dále nenavrhují.

Zachování systémů technické infrastruktury jako základní hodnoty technického vybavení území s návrhem dalšího rozvoje. Návrh zásobování pitnou vodou, řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií, doplňující řešení plynofikace. Vymezení stávajících a návrh nových vodních ploch, realizace rybníků v území obce.

# C) Urbanistická koncepce, včetně URBANISTICKÉ KOMPOZICE

## C1) Návrh urbanistické koncepce včetně urbanistické kompozice

**\* Postavení sídla ve struktuře osídlení**

Bílá se nachází v seskupení dílčích sídel v geografické poloze s blízkými vazbami s Českým Dubem a Hodkovicemi n. M. Spádovost území zejména na okolní sídla nadregionálního významu Liberec, regionálního významu Turnov.

Dopravní spojení autobusovou dopravou. Zcela převažuje vyjížďka za prací, do škol, za občanskou vybaveností a službami.

**\* Základní funkční a prostorové uspořádání**

Vymezení funkčního uspořádání území dané lokalizací a vzájemnými vztahy dílčích funkčních ploch zastavěných území, zastavitelných ploch s přechodem na nezastavěná území volné krajiny.

Vymezení prostorového uspořádání území s vazbou na objekty a skupiny objektů původní i pozdější zástavby a to zemědělských usedlostí, doplňujících domů pro bydlení, objektů občanského vybavení.

**\* Urbanistická koncepce**

Urbanistická koncepce zahrnující funkční a prostorové uspořádání zástavby a krajiny vycházející ze souvislostí vývoje území. Nové zastavitelné plochy a jejich využití se navrhuje s vazbou na stávající zastavěná území a strukturu zástavby, převažuje návrh dílčích lokalit a umísťování jednotlivých objektů do území. V centru Bílé s vazbou na stávající objekty občanského vybavení a výjezdy hasičů při poplachu se navrhuje stavba požární zbrojnice.

Z pohledu urbanistické koncepce požadavek na zachování relativní celistvosti a kompaktnosti zástavby v nepravidelné venkovské struktuře zástavby.

**Urbanistické hodnoty**

Ochrana hodnot funkčního a prostorového uspořádání dílčích částí území obce, soustředěné zástavby jednotlivých sídel včetně rozptýlených samot s charakteristickou původní zástavbou **jednopodlažních domů se sedlovou střechou, pozednicí nasazenou na strop přízemí a s poměrem půdorysné délky ku šířce štítové stěny více než 1,5 : 1.**

**Nově umisťované stavby by svým vzhledem, tvarem, objemem a umístěním měly respektovat okolní zástavbu pouze v případech, kdy tato představuje výše uvedené urbanistické hodnoty.**

**\* Ochrana krajinného rázu**

Ochrana krajinného rázu území, ochrana krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěného území, omezení situování zastavitelných ploch do ploch volné krajiny.

**Stanovuje se diferencovaná intenzita zástavby určená pro stabilizované i zastavitelné plochy koeficientem maximální zastavěnosti pozemku KZP v rozmezí hodnot podle charakteru zástavby daného místa**

**V nezastavitelných plochách a na pohledově exponovaných místech zastavitelných ploch se nepřipouští umisťování mobilních domů – tzv. „mobilhausů“.**

**Za mobilní dům je považováno zařízení, které je schopno plnit některou z hlavních funkcí – bydlení, výroba, občanské vybavení, rekreace – aniž by bylo pevnými základy spojeno se zemským povrchem. Za mobilní dům se nepovažují stavby smontované z velkoobjemových dílců dopravených ve zkompletovaném stavu na místo určené pro jejich dlouhodobé užívání.**

**Oplocení je nepřípustné na všech nezastavitelných plochách, výjimku tvoří oplocení ploch systému sídelní a krajinné zeleně, které zajišťuje bezpečnost jejich veřejné rekreační funkce a přitom nebrání jejich veřejné přístupnosti.**

**Oplocení nepředstavují dočasně zřizované oplocenky a ohradníky na PUPFL a ZPF se speciálními kulturami a ohradníky ploch pro chov hospodářských zvířat a koní, speciálními kulturami se rozumí zejména kultury s hospodářským využitím ohrožené poškozením nebo zcizením – okrasné dřeviny a květiny, intenzivní sady, léčivé rostliny.**

## C2) vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Vymezení ploch dle požadavků k jejich zástavbě, na provedení změn v území, průzkumů území, využití ploch dle údajů v katastru s vazbami na zastavěné stavební pozemky a stavební proluky.

V návrhu rozvojových ploch Bílé se vymezují ve správním území zastavitelné plochy vně i uvnitř zastavěného území s doplněním ploch ke změně využití zastavěného území, viz výkresy dokumentace Územního plánu.

**Vymezení zastavitelných ploch**

\* plochy pro bydlení

- rodinné domy (lokality Z 1 **– Z1-Z30(Z30), Z31 –Z48** - Z 49, Z 51 - Z 53 **Z1-Z114 – Z1-Z118)**

\* plochy občanského vybavení

- tělovýchova a sport (lokalita Z 55)

**- veřejná infrastruktura – požární zbrojnice (lokalita ~~1Z 116~~ 1Z103)**

\* plochy pro veřejná prostranství (lokality Z 56 - Z 59)

\* plochy smíšené obytné (lokality Z 60 - Z 62)

\* v dopravní infrastruktuře trasa silnice (lokalita Z 63), ploch**y** pro místní a účelové komunikace (lokality Z 64 - Z 65, Z67 - Z 81, Z 83 - Z 92, **Z1 – Z122, Z1 – Z123**), plochy pro pěší chodníky (lokality Z 93, Z 94),

\* v technické infrastruktuře plochy pro ČOV (lokality Z 96 - Z 98), plocha pro trafostanici (lokalita Z 99), plochy pro regulační stanici plynu (lokality Z 100, Z 101)

\* plochy pro výrobu a skladování

- výroba a sklady (lokalita Z 102)

**\* plochy zemědělské výroby**

**- zemědělská farma (lokalita Z1-Z121)**

**Vymezení ploch přestavby**

\* plochy smíšené výrobní (zemědělská a průmyslová výroba)

- plochy asanací a přestavby (opuštěné objekty zemědělské výroby)

**P** 1 kravín Petrašovice

**P** 2 kravín Chvalčovice

**P** 3 odchovna prasat Dehtárny

**P** 4 výkrmna prasat Trávníček

**P** 5 objekt Vlčetín

**\* plochy smíšené obytné**

**- víceúčelové využití obytné plochy v Hradčanech (lokalita Z1-P6)**

**- změna využití navržené rekreační plochy Z54 v Hradčanech pro bydlení a občanské vybavení (lokalita Z1-P7 (Z54))**

**\* Vymezení ploch nezastavitelných - systému sídelní a krajinné zeleně**

**\* plocha zemědělská**

**- zahrady a sady (lokalita 1Z-N23)**

**\* Vymezení ploch změn v krajině**

**\* plochy vodní a vodohospodářské**

**- vodní nádrže (lokality N1 – N6, 1Z-N22, Z1-N29, Z1-N30)**

**\* plochy lesní**

**- zalesnění (lokality N7 – N21)**

**\* Vymezení koridorů**

**\* koridory dopravní infrastruktury**

**koridor pro rychlé železniční spojení Praha – Liberec - podúsek Liberec - Hodkovice n.M., varianta „A“, trasa severně Bohdánkova, dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje (koridor ZUR\_D26)**

**\* koridory technické infrastruktury**

**- koridor pro umístění dálkových vedení VVN 400 kV TR Babylon – TR Bezděčín, upřesnění koridoru PÚR ČR (koridor E10\_PÚR03) na šíři 100 m.**

**\* Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití** **podle funkcí**

**plochy (Z 1 – Z1-Z30(Z30), Z31 – Z48 - Z 49, Z 51 – Z65, Z67 - Z 81, Z 83 - Z 94, Z 96 - Z 102, Z1-Z116 – Z1-Z121 – Z1-Z123, Z1-Z103, P1 – P5, Z1-P6, Z1-P7(Z54), N1 – N21, 1Z-N22, 1Z-N23, Z1-N29 – Z1-N30**

**označení** **ploch**

PLOCHY BYDLENÍ - rodinné domy Z1 – **Z1-Z30(Z30), Z31** – **Z1-Z46(Z46)**, Z48 – Z49, Z51 – Z53, **Z1-Z116 – Z1-Z118**

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

- tělovýchova a sport Z 55

- požární zbrojnice **1Z-Z103**

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- veřejná prostranství, veřejná zeleň Z 56 - Z 59

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

- bydlení, občanské vybavení Z 60 - Z 62, **Z1- P6, Z1-P7(Z54)**

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- silnice Z 63

- místní a účelové komunikace Z 64 – **Z65, Z 67** - Z 81

Z 83 – Z92, **Z1-122, Z1-123**

- pěší chodníky Z 93, Z94

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- čistírny odpadních vod Z 96 - Z 98

- trafostanice Z 99

- regulační stanice plynu Z 100, Z 101

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

- výroba a sklady Z 102

**PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ zemědělská a prům. výroba P1 – P5**

**PLOCHY ZEMĚDĚL.VÝROBY zemědělská farma Z1-Z121**

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

- vodní nádrže **N1 – N6,**

**1Z-N22, Z1-N29, Z1-N30**

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ zahrady a sady **1Z-N23**

**PLOCHY LESNÍ zalesnění N7 - N21**

V přehledu je uvedeno označení ploch, druhy ploch s rozdílným způsobem využití, jejich lokalizace, charakteristika a údaje dopravní a technické infrastruktury.

**\* Plochy s rozdílným způsobem využití**

**PLOCHY BYDLENÍ**

**rodinné domy**

k. ú. Bílá

plochy změn **Z 1 - Z 6**

lokalizace: v poloze jižního okraje Bílé

charakteristika: prostorová vazba na linii zástavby stávajících i nově realizovaných rodinných domů, dopravní přístupnost ze stávajících komunikací s možností postupné zástavby pozemků s vazbou na zastavěné území, pokračování zástavby v jižním segmentu sídla

plocha změny **Z 7**

lokalizace: v poloze západního okraje Bílé

charakteristika: pokračování zástavby podél stávající komunikace s návazností na zastavěné území

plocha změny **Z 8**

lokalizace: v poloze severního okraje Bílé

charakteristika: vymezení plochy v ucelené části území pro skupinu objektů s požadavky na řešení parcelace pozemků, komunikace a technické vybavení, rozvojová plocha sídla za linií stávající zástavby bytových a rodinných domů, oproti údajům zadání zmenšení plochy, omezení situování zástavby vedeními technické infrastruktury

plochy změn **Z 9, Z 10**

lokalizace: v poloze severně od Bílé, v lokalitě Písky

charakteristika: dílčí zastavitelná plocha pro realizaci max. 3 rodinných domů při komunikaci, oproti údajům zadání nenavrhován k zástavbě celý pruh až ke komunikaci západním směrem (Z 9), možnost doplňování zástavby s umístěním domů v zahradě, návrh garáže se skladem u čerpací stanice LPG (Z 10)

k. ú. Hradčany u Č. D.

plochy změn **Z 11 - Z 14**

lokalizace: v poloze Hradčan

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy po obvodě sídla, navrhovaná zástavba dle umístění stávajících domů

plochy změn **Z 15 - Z 17**

lokalizace: v poloze Letařovic

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy po obvodě sídla, v sousedství nového rodinného domu (Z 15), s vazbou na centrální prostor kostela a hřbitova (Z 16, Z 17), zachování volného pruhu u hřbitova v šíři ca 30 m

plochy změn **Z 18, Z 19**

lokalizace: v poloze Trávníčku

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy s vazbou na zástavbu při křižovatce silnic

**plochy změn Z1-113**

**lokalizace: v poloze západního okraje Letařovic**

**charakteristika: dílčí zastavitelná plocha v proluce svažitého území na okraji lesa určena pro 1RD**

k. ú. Chvalčovice

plochy změn **Z 20 - Z 22**

lokalizace: v poloze Chvalčovic

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy v sousedství zastavěného území po obvodě sídla dle umístění stávajících objektů domů

plocha změny **Z 23**

lokalizace: v poloze Dehtár

charakteristika: zastavitelné plochy v okolí bývalého objektu slepičárny, v poloze stráně mimo zamokřené území podél stávající silnice nad Dehtáry

k. ú. Petrašovice

plochy změn **Z 24, Z 25**

lokalizace: v poloze jižního okraje Bohdánkova

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy s vazbou na rozestavěný rodinný dům na pozemku p. č 209, návrh východní hranice zastavitelné plochy (Z 25) umožňující situování současného záměru rodinného domu na pozemku p. č. 406 a nedošlo ke stínění domu na pozemku p. č 209, dopravní přístupnost lokalit z vnitřní komunikace

plocha změny **Z 26**

lokalizace: v poloze **západně** od Bohdánkova

charakteristika: rozšíření pozemku stávajícího rodinného domu pro výstavbu stodoly s ga- ráží, ze severní strany omezení ochranného pásma vedení VN 35 kV

plochy změn **Z 27 – Z1-Z30(Z 30)**

lokalizace: v poloze západního  a severního okraje Petrašovic

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy po obvodě sídla s vazbou na zastavěná území, související návrh „obchvatu“ západního okraje sídla (Z 83)

plochy změn **Z 31, Z 32**

lokalizace: v poloze severního okraje Petrašovic

charakteristika: zastavitelné plochy s vazbou na stávající domy, za komunikací a stromořadím v kontaktu na zastavěné území

plochy změn **Z 33 - Z 36**

lokalizace: v poloze Kohoutovic

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy v poloze nad zástavbou s dopravním přístupem z komunikace při severním okraji lokality s možností pro více objektů (Z 33) a pod zástavbou ve směru do údolí Oharky (Z 34 a Z 35), navrhovaná zástavba do sousedství stávajících objektů rodinných domů

plochy změn **Z 37, Z 38**

lokalizace: v poloze Vesce

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy v poloze za zbořeništěm (Z 37) a zahrady (Z 38) po obvodě sídla

**plochy změn Z1-Z116**

**lokalizace: v poloze jižního okraje Pertrašovic**

**charakteristika: dílčí zastavitelná plocha u místní komunikace v návaznosti na zastavěné území určená pro 1RD**

k. ú. Vlčetín u Bílé

plochy změn **Z 39, Z 40**

lokalizace: v poloze severního okraje Vlčetína

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy ve směru k novému rodinnému domu s předpokladem doplňování zástavby, sjednocení zastavěného území

plochy změn **Z 41 - Z 44**

lokalizace: v poloze ve Vlčetíně

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy v zahradách nad bytovým domem (Z 41) a v prolukách zástavby (Z 42 - Z 44), navrhovaná zástavba dle umístění stávajících domů

plocha změny **Z 45**

lokalizace: v poloze východního okraje Vlčetína

charakteristika: vymezení plochy ve vyvýšené poloze stráně, doplnění stávající zástavby, omezení zastavitelné plochy z východní strany vedeními technické infrastruktury

plocha změny **Z1-Z46(Z46)**

lokalizace: v poloze jižního okraje Vlčetína

charakteristika: vymezení zastavitelných ploch s vazbou na novostavby rodinných domů, ve východní části lokality požadavek na zachování stávající parcelace pozemků při stávající komunikaci pro výstavbu **3 - 4** rodinných domů, omezení hranice zastavitelných ploch z jižní strany vedeními technické infrastruktury, bezpečnostním pásmem VTL plynovodu

plochy změn **Z 48 - Z 49, Z 51**

lokalizace: v poloze Horního Vlčetína

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy při okraji a v prolukách sídla, doplňující strukturu zástavby sídla, navrhovaná zástavba dle umístění stávajících domů, současný záměr k realizaci rodinného domu (Z 47)

plochy změn **Z 52, Z 53**

lokalizace: v poloze jižního okraje Horního Vlčetína

charakteristika: vymezení zastavitelných ploch podél přístupové komunikace do sídla s vazbou na původní a novou zástavbu sídla, další požadované zastavitelné plochy vyžadující přímé napojení parcel na silnici nejsou navrhovány, extravilánová poloha nenavazuje na stávající strukturu sídla

**plochy změn Z1-Z117**

**lokalizace: v poloze centra obce Vlčetín**

**charakteristika: dílčí zastavitelná plocha na svažitém pozemku u silnice II.třídy určená pro 1RD, nutnost dodržení bezpečné odstupové vzdálenosti od lesa min 23 m**

**plochy změn Z1-Z118**

**lokalizace: v poloze jižního okraje obce Vlčetín**

**charakteristika: dílčí zastavitelná plocha navazující na rozvojovou plochu bydlení u navrženého veřejného prostranství určená pro 1RD**

**PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ**

**tělovýchova a sport**

k. ú. Bílá u Č. D.

plocha změny **Z 55**

lokalizace: v poloze Bílé u sportovního areálu

charakteristika: rozšíření sportovního areálu dle konfigurace terénu s přímou vazbou na stávající plochy

**veřejná infrastruktura – požární zbrojnice**

**plocha změny 1Z-Z103**

**lokalizace: v poloze centra Bílé**

**charakteristika: stavba požární zbrojnice s přímou vazbou na zastavěné území s umístěním za objektem obecního úřadu a mateřské školy s vazbou na dostupnost a zásahy jednotek hasičů**

**PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ**

**veřejná prostranství, veřejná zeleň**

k. ú. Bílá u Č. D.

plochy změn **Z 56, Z 57**

lokalizace: **Z 56** v poloze Bílé za kulturním domem

**Z 57** v poloze Bílé u sportovního areálu

charakteristika: propojení prostoru kulturního domu a starého hřiště s přechodem do prostoru údolní polohy u rozestavěného objektu služeb (Z 56), úprava ploch před sportovním areálem (Z 57), vazba na systém ploch veřejných prostranství v sídle přístupných pro veřejnost

k. ú. Hradčany u Č. D.

plocha změny **Z 58**

lokalizace: v poloze Trávníčku u hasičské zbrojnice

charakteristika: úprava plochy při křižovatce silnic v centrální poloze sídla u hasičské zbrojnice, zastoupení veřejné zeleně, oddělení pozemku pro přístupovou komunikaci k rodinným domům

k. ú. Vlčetín u Bílé

plocha změny **Z 59**

lokalizace: v poloze Vlčetína u hasičské zbrojnice

charakteristika: rozšíření stávající plochy využívané pro veřejnost před hasičskou zbrojnicí

ve směru k silnici pro veřejné prostranství, podél silnice v úseku plochy výsadba zeleně

k. ú. Vlčetín u Bílé

plocha změny **Z 111**

lokalizace: v poloze jižního okraje Vlčetína

charakteristika: vymezení plochy veřejného prostranství související s navrhovanou zastavitelnou plochou lokality Z 46 ve vyvýšené poloze při křižovatce komunikací

**PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ**

**bydlení, občanské vybavení**

**k. ú. Bílá u Č. D.**

**plocha změny Z1-P7(Z54)**

l**okalizace**: v osamocené poloze jižního okraje katastru Bílé

**charakteristika:** změna využití navržené rekreační plochy Z54 v Hradčanech pro bydlení a občanské vybavení, nutnost dodržení bezpečné odstupové vzdálenosti od lesa min 26 m

k. ú. Chvalčovice

plocha změny **Z 60**

lokalizace: v poloze Dehtár

charakteristika: návrh zastavitelné plochy v sousedství silnice pod objektem rodinného domu s vazbou na původní odchovnu prasat, přípustné využití drobné výroby s možným zánikem zemědělské výroby

k. ú. Vlčetín u Bílé

plochy změn **Z 61, Z 62**

lokalizace: v poloze severního okraje Vlčetína

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy s vazbou na stávající zástavbu, sjednocení zastavěného území

**k. ú. Hradčany**

**plochy změn Z1-P6**

lokalizace: v poloze místní části Trávníček

charakteristika: změna funkce zastavitelné plochy pro bydlení za účelem zajištění možnosti vyššího podílu občanského vybavení

**PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY**

**silnice**

k. ú. Vlčetín u Bílé

plocha změny **Z 63**

lokalizace: v poloze západně od Domaslavic

charakteristika: přeložení trasy silnice II/278, obchvat Česk**ého** Dub**u**, úsek Domaslavice - Hoření Starý Dub

**místní a účelové komunikace**

k. ú. Hradčany u Č.D., k. ú. Vlčetín u Bílé

plocha změny **Z 64, Z 65, Z1-Z122**

lokalizace: Z 64 v poloze severně od Hradčan u vodojemu

Z 65 v poloze severně od Vlčetína ve směru do Proseče p. J.

**Z1-Z122 v poloze SZ Vlčetína, zpřístupnění p.p.č.615/2**

charakteristika: komunikace zajišťující dopravní propustnost území

k. ú. Bílá u Č. D.

plochy změn **Z 67, Z 68**

lokalizace: Z 67 v poloze pod Bílou

Z 68 v poloze jižního okraje Bílé

charakteristika: přístupová komunikace k navrhované ČOV a k rodinnému domu

k. ú. Hradčany u Č. D.

plocha změny **Z 69 - Z 75**, **Z1-Z123**

lokalizace: Z 69 v poloze jižního okraje Hradčan

Z 70 v poloze u bytovky v Hradčanech

Z 71 v poloze nad vodojemem v Hradčanech

Z 72 v poloze severně od Hradčan

Z 73 v poloze pod Letařovicemi

Z 74 v poloze Letařovic

Z 75 v poloze Trávníčku

**Z1-Z123 v poloze SV Hradčan, zpřístupnění p.p.č.1**

charakteristika: komunikace zajišťující dopravní propustnost území, vyježděné cesty dle fyzického stavu v terénu, přerušené úseky komunikací

k. ú. Chvalčovice

plocha změny **Z 76**

lokalizace: v poloze Chvalčovic

charakteristika: přístupová komunikace za kravínem k rodinnému domu a k lesním pozemkům

k. ú. Petrašovice

plochy změn **Z 77 - Z 80**

lokalizace: Z 77 v poloze severního okraje Bohdánkova

Z 78, Z 79 v poloze severozápadně od Bohdánkova v lokalitě Na Kopci

Z 80 v poloze západně od Bohdánkova pod lokalitou Na Kopci

charakteristika: vymezení komunikací v trasách dnes vyježděných cest, dopravní propustnost území, dopravní zpřístupnění lokality chat

plochy změn **Z 81, Z 83 - Z 85**

lokalizace: Z 81 severozápadně od Petrašovic k navrhované vodní nádrži

Z 83 severozápadní okraj Petrašovic

Z 84 v poloze Petrašovic u bývalé školy

Z 85 v poloze jižně od Petrašovic k navrhované ČOV

charakteristika: dílčí přístupové úseky komunikací, dopravní propustnost dílčích území, dopravní zpřístupnění lokalit

**plochy změn Z 86, Z 87**

lokalizace: Z 86 v poloze jižně od Petrašovic nový úsek komunikace

Z 87 v poloze jihovýchodně od Bílé průjezd lesem

charakteristika: dílčí úseky komunikací k průchodnosti krajiny

**plochy změn Z 88 - Z 90**

lokalizace: Z 88 podél východního okraje firmy Profil Technik v Kocourově

Z 89 v poloze Kocourova

Z 90 v poloze Kocourova

charakteristika: dopravní propustnost dílčích území, dílčí přístupové úseky komunikací k nemovitostem

k. ú Vlčetín u Bílé

**plochy změn Z 91, Z 92**

lokalizace: Z 91 v poloze východního okraje Vlčetína

Z 92 v poloze západního okraje Vlčetína

charakteristika: dílčí přístupové úseky komunikací

**pěší chodníky**

k. ú. Petrašovice, Vlčetín u Bílé

plocha změny **Z 93, Z 94**

lokalizace: Z 93 v poloze Vlčetína při jižním okraji silnice II/278

Z 94 v poloze při křižovatce v Petrašovicích

charakteristika: pěší chodník ve Vlčetíně od prostranství před hospodou ke garážím při jižním okraji silnice, pěší chodník v Petrašovicích při jižním okraji návsi a v místě křižovatky u bývalé prodejny

**PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**čistírny odpadních vod**

k. ú. Bílá u Č. D., Petrašovice, Vlčetín u Bílé

plochy změn **Z 96 - Z 98**

lokalizace: Z 96 v poloze pod Bílou za sportovním areálem

Z 97 v poloze Vlčetína u garáží

Z 98 v poloze jižně od Petrašovic

charakteristika: dílčí zastavitelné plochy pro ČOV s vazbou na čištění odpadních vod v sídlech

**trafostanice**

k. ú. Vlčetín u Bílé

plochy změn **Z 99**

Lokalizace: v poloze jižního okraje Vlčetína

Charakteristika: trafostanice s vazbou na zastavitelné plochy pro rodinné domy

**regulační stanice plynu**

k. ú. Bílá u Č. D.

plochy změn **Z 100, Z101**

lokalizace: Z 100 v poloze severně od Bílé

Z 101 v poloze severně od Petrašovic

charakteristika: RS plynu s vazbou na plynofikaci sídel

**PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ**

**výroba a sklady**

k. ú. Bílá u Č. D.

plocha změny **Z 102**

lokalizace: v poloze u areálu Agro a.s. v Bílé

charakteristika: průmyslová zástavba, plochy výroby a skladování s vazbou na zemědělský areál Agro a.s., v sousedství křižovatky silnic III. tř.

**PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY**

**zemědělská farma**

k. ú. Vlčetín u Bílé

plocha změny **Z1-Z121**

lokalizace: v poloze v centru obce Vlčetín

charakteristika: dílčí zastavitelná plochy v proluce obytného území pro umístění zemědělského zázemí pro pastevní chov ovcí, nutnost dodržení bezpečné odstupové vzdálenosti od lesa min 23 m

**PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ**

**zemědělská a průmyslová výroba**

k. ú. Petrašovice

plocha změny **P1**

lokalizace: kravín na severovýchodním okraji zástavby obce

charakteristika: zemědělská i průmyslová výroba v opuštěném objektu zemědělské výroby

k. ú. Chvalčovice

plocha změny **P2**

lokalizace: kravín na severovýchodním okraji zástavby obce

charakteristika: zemědělská i průmyslová výroba v opuštěném objektu zemědělské výroby

k. ú. Dehtárny

plocha změny **P3**

lokalizace: odchovna prasat na severovýchodním okraji zástavby obce

charakteristika: zemědělská i průmyslová výroba v opuštěném objektu zemědělské výroby

k. ú. Trávníček

plocha změny **P4**

lokalizace: výkrmna prasat na východním okraji zástavby obce

charakteristika: zemědělská i průmyslová výroba v opuštěném objektu zemědělské výroby

k. ú. Vlčetín u Bílé

plocha změny **P5**

lokalizace: objekt Vlčetín výkrmna prasat na východním okraji zástavby obce

charakteristika: zemědělská i průmyslová výroba v opuštěném objektu zemědělské výroby

## C3) Vymezení systému sídelní a krajinné zeleně.

Systém sídelní zeleně v plochách zastavěného území a jako návaznost na zeleň v nezastavěném území.

**\* Vymezení sídelní zeleně**

zeleň ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení

zeleň veřejných prostranství (veřejná zeleň)

zahrady (součást ploch bydlení, samostatně vymezené plochy)

**PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ**

**zahrady a sady**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ k. ú. Petrašovice

plocha změny **1Z-N23**

lokalizace: v poloze Kohoutovic

charakteristika: plocha vymezena na základě skutečného stavu v území

**\* Prolínání sídelní zeleně do zeleně nezastavěného území**

aleje podél komunikací

doprovodná zeleň podél vodotečí, mezí, remízy zeleně, vodní plochy, PUPFL

**PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ**

**vodní nádrže**

k. ú. Petrašovice

plochy změn **N1 – N5**

lokalizace: **N1**, **N2**, **N3**v poloze východně od Petrašovic

**N4** v poloze Kohoutovic

**N5** v poloze severozápadně od Petrašovic

charakteristika: návrh rybníků v údolí Oharky a na potoce Bystrá „obnova Rohanových rybníků“

plochy změn **1Z-N22**

lokalizace: v poloze Kohoutovic

charakteristika: situování vodní plochy v rovinaté údolní poloze Oharky

k. ú. Vlčetín u Bílé

plochy změn **N6**

lokalizace: v poloze Domaslavic

charakteristika: návrh vodní plochy v Domaslavicích pod křižovatkou silnic, omezení plochy vedeními VTL plynovodu

plochy změn **Z1-N29, Z1-N30**

lokalizace: v poloze Domaslavic

charakteristika: návrh dílčích vodních ploch v Domaslavicích určený k dokomponování systému vodních ploch upravené krajiny navazující na usedlost

**PLOCHY LESNÍ**

**zalesnění**

k. ú. Hradčany

plochy změn **N7 – N13**

lokalizace: **N7 – N12**v poloze jižně Letařovic

**N13** v poloze východně Trávníčku

charakteristika: návrh zalesnění těžko obdělávatelných zemědělských pozemků s náletovou zelení charakteru lesa

k. ú. Chvalčovice

plochy změn **N14 – N21**

lokalizace: **N14 – N15**v poloze na okraji Dehtárů

**N16 – N19** v poloze na Klamorně

**N20 – N21** v poloze východně Kocourova

charakteristika: návrh zalesnění těžko obdělávatelných zemědělských pozemků s náletovou zelení charakteru lesa

**Obecně se v řešeném území v žádných nezastavitelných plochách s rozdílným způsobem využití nevylučuje z důvodu veřejného zájmu umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.**

# D. Koncepce veřejné infrastruktury

## D1. Dopravní infrastruktura

**\* Silniční doprava**

Koncepce silniční dopravy spočívá na zajištění dopravního napojení území obce v širších vnějších vazbách, dílčích území a jednotlivých pozemků v obci s vazbou na zastavěná území, zastavitelné plochy a dopravní prostupnost krajiny. Zahrnuje silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace. Návrh chodníků ve Vlčetíně a v Petrašovicích.

Silnice II. a III. třídy

Lokalita Z 63 - přeložka s obchvatem trasy silnice II/278 mimo Č. Dub v Domaslavicích **návrhová kategorie S 9,5/70**. Silnicemi II. a III. tř. se zajišťuje dopravní napojení území obce v širších vnějších vazbách.

**Obecně při umisťování staveb v blízkosti silnic II. a III. třídy respektovat Normovou kategorizaci krajských silnic II. a III. třídy, respektovat i prostor pro umístění potenciálních komunikací pro bezmotorovou dopravu, protihluková opatření,…,**

**II/278 – S9,5/70**

**III/2787 – S7,5/60**

**III/2788 – S7,5/60**

**III/2789 – S7,5/60**

**III/27710 – S7,5/60**

**III/27711 – S7,5/60**

**III/27712 – S6,5/50**

**III/27713 – S7,5/60**

**III/27714 – S6,5/50**

**Při umisťování staveb v budoucích chráněných prostorech staveb na stabilizovaných i rozvojových zastavitelných plochách (Z11, Z12, Z14, Z18, Z19, Z33, Z58, Z61, Z102, P4, Z1-Z117, Z1-P6, ) bezprostředně navazujících na tyto komunikace prokázat dodržování hygienických limitů hluku, přitom případné náklady na protihluková opatření hradí investor staveb.**

**U všech pozemních komunikací včetně pro bezmotorovou dopravu respektovat stávající uliční aleje a podle místních podmínek i prostor pro umístění nové doprovodné zeleně.**

Místní a účelové komunikace

Lokalita Z 64 - Z 92, **Z1-Z122, Z1-Z123** – návrh úseků komunikací, zajišťující dopravní obslužnost zastavěného území a zastavitelných ploch, dopravní propustnost krajiny, obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

Chodníky

Návrh chodníků při silnicích ve Vlčetíně (Z 93) a v Petrašovicích (Z 94).

**Ochranné koridory stabilizovaných silničních komunikací**

**Umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit umístění rozšíření těchto komunikací do území bezprostředně na ně navazujícího,**

**v koridorech je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv veškerých činností na možnost rozšíření komunikace při dosažení parametrů stanovených charakteristikou typu příčného uspořádání vč. prostoru pro požadovaná křižovatková napojení, sjezdy k navazujícím plochám, bezmotorovou dopravu, zastávky veřejné dopravy, doprovodnou zeleň a protihluková opatření,**

**ochranné koridory se nezakreslují – do vydání ÚR na rozšíření komunikace mohou být stavby v navazujícím území umisťovány pouze tak, aby rozšíření příslušného dopravního prostoru mohlo být realizováno na obě strany od stávající komunikace s jejím plným využitím, a to při maximálním respektování stávající zástavby.**

**\* Drážní doprava**

Drážní doprava v území obce není zastoupena, návrh železniční trati.

Modernizace železniční trati v úseku Turnov - Liberec

V dokumentaci návrhu ZÚR Libereckého **kraje pro veřejné projednání je zanesen** návrh na zpřesnění koridoru kombinované dopravy navrženého v **aktualizované** Politice územního rozvoje ČR **(PÚR ČR).** Průběh koridoru zasahující území obce v Bohdánkově navrhován formou **koridoru ZÚR\_D26.**

## D2. Technická infrastruktura

**\* Vodní hospodářství**

Návrh řešení technické infrastruktury zásobování pitnou vodou, odvedení, čištění a likvidace odpadních vods vazbou na zastavěná území a navrhované zastavitelné plochy. Při řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod se vychází ze schválené dokumentace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) z roku 2004.

**Zásobování pitnou vodou**

Zásobování území obce pitnou vodou z oblastního vodovodu s trasou Český Dub - Hodkovice n. M. (propojení vodojemů Roveň a Jeřmanice) - napojení Bílá, Vlčetín, Domaslavice, Petrašovice, dále zásobování území obce pitnou vodou z vodovodní sítě přiváděné ze studny v Trávníčku - napojení Hradčany, Chvalčovice, Letařovice.

V ostatních částech území obce v sídlech Bohdánkov, Luhov, Kohoutovice, Vesec, Kocourov, Dehtáry, Klamorna a Trávníček je zásobování vodou řešeno individuálními zdroji, tj. skupinovými vodovody nebo samostatnými vodními zdroji u jednotlivých domů.

**Nové zastavitelné plochy budou přednostně napojeny na výše uvedené stávající vodovodní řady, případně bude řešeno jejich prodloužení. Zároveň bude prověřena jejich kapacitnost. Individuální zásobování vodou se připouští jen výjimečně, případně pro zásobení užitkovou vodou.**

Návrh dílčích úseků vodovodu s vazbou na navrhované zastavitelné plochy.

- návrh na doplnění vodovodní sítě

V 1 k navrhované ČOV v Bílé

V 2 Bílá západní okraj

V 4 k navrhované ČOV ve Vlčetíně

V 5 Vlčetín jižní okraj

Obnova vodovodů s ohledem ke stáří a k provoznímu stavu u skupinových vodovodů - Kohoutovice, Vesec - Kocourov, Trávníček.

**Odkanalizování a likvidace odpadních vod**

V dílčích částech území obce Bílá není vybudována kanalizace s čištěním odpadních vod. V Bílé původně dešťová kanalizace, dnes z části jako jednotná a oddílná kanalizace bez ČOV, v Petrašovicích dešťová kanalizace, ve Vlčetíně dílčí část kanalizace.

**V územích bez kanalizace nebo do doby vybudování veřejné kanalizace musí být nadále umožněna individuální likvidaci odpadních vod dle současně platné legislativy. Stávající nevyhovující septiky musí být nahrazeny technologií odpovídající současně platné legislativě. Bezodtoké jímky s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV v Liberci) mohou být umožněny realizovat pouze za předpokladu, že stavebník doloží nemožnost odvádění odpadních vod do vod povrchových a podzemních.“**.

Návrh kanalizace s čištěním splaškových vod v dílčích částech území obce Bílá, Petrašovice a Vlčetín.

Likvidace dešťových vod se navrhuje stávajícím způsobem s odvodněním příkopy a krátkými zatrubněními, prvořadě v místě jejich vzniku.

**Podél trubních úseků hlavních odvodňovacích zařízení zachovat nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených hlavních odvodňovacích zařízení 6 m oboustranný manipulační pruh.**

Bílá

Návrh výstavby splaškové kanalizace a výstavby mechanicko biologické ČOV (lokalita Z 100). Návrh nových úseků kanalizace.

Petrašovice

Návrh výstavby splaškové kanalizace a výstavby mechanicko biologické ČOV (lokalita Z 101). Návrh nových úseků kanalizace.

Vlčetín

Návrh dostavby splaškové kanalizace a výstavby mechanicko biologické ČOV (lokalita Z 102).

**\* Energetika**

**Elektrická energie**

Průběh linek dálkových vedení VVN 400 kV, 220 kV a 110 kV v koridoru severní části území obce **je upřesněním koridoru z aktualizované Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) pod označením E10\_PÚR03.** Území zásobováno elektrickou energií z RZ 110/35 kV Jeřmanice. Venkovní linky VN 35 kV a polohy trafostanic jsou v území stabilizovány, rozšíření výkonů stávajících trafostanic, případně realizace nových trafostanice dle posuzování konfigurace sítí NN.

Návrh nové trafostanice TN1 (lokalita Z 99) s vazbou na navrhované zastavitelné plochy pro rodinné domy v území Vlčetín - jih.

**Zásobování plynem**

Průběh vedení dvou vysokotlakých plynovodů DN 500 PN 40 a DN 500 PN 25 v severní částí území obce. Návrh plynofikace sídel Bílá, Vlčetín a Petrašovice. VTL plynovodní přípojka JS 100 PN 40 včetně regulační stanice RS VTL byla vybudována ve Vlčetíně (dnes firma BM Bohemia modell s.r.o.), navrhuje se využití objektu k plynofikaci Vlčetína.

Návrh VTL přípojek plynovodu s regulačními stanicemi RS VTL v Bílé a v Petrašovicích (lokality Z 100, Z 101).

**\* Spoje**

**Telekomunikace**

Územím obce prochází dálkový kabel, telefonní síť je provozována v digitálním systému v rámci telefonního obvodu obce s rozšířenou působností (TO) Liberec, s automatickým vstupem do systému, do místní provozní oblasti (MPO) Liberec v rozsahu kraje.

Stabilizace telefonní sítě v území obce s provozem v digitálním systému beze změny koncepce.

**Radiokomunikace**

Respektování stávajících elektronických komunikačních zařízení. Bezdrátový přenos přístupové sítě a mobilních operátorů.

Radioreléové trasy

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., radioreleové trasy (RRT) přístupové sítě a mobilních operátorů.

Televizní signál

Území je pokryto signály televizního vysílání, distribuce zajišťována RKS - Ještěd.

Rozhlasové vysílání

Území je pokryto rozhlasovým signálem s vysíláním celoplošných programů rozhlasových stanic z vysílačů umístěných na radiokomunikačních střediscích RKS.

Vysílače českého rozhlasu - VKV; SV + DV. Regionální vysílání.

Radiomobilní síť

Pokrytí území sítí radiotelefonními převaděči GSM společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., T Mobil a Rádio Mobil.

## D3) Občanské vybavení

Obec náleží k malým obcím ve struktuře osídlení, rozptýlenost sídel v Bílé se projevuje i ve spádových poměrech spádového území, je odkázána na spádovost za občanským vybavením do sousedních center osídlení.

V území se samostatně vymezují plochy občanského vybavení s rozdílným způsobem využití.

**Ve změně 1b. se navrhuje stavba požární zbrojnice**. Údaje, viz výkresy 2 a 5 dokumentace.

**\* Vymezení ploch občanského vybavení**

občanské vybavení - veřejná infrastruktura

plochy školství (mateřská škola)

plochy kultury a osvěty (kulturní dům)

plocha pro ochranu obyvatelstva (stavba požární zbrojnice, lokalita **1Z-Z103)**

plochy občanské vybavenosti ostatní (obecní úřad)

občanské vybavení - komerční zařízení

obchodní síť (stravovací zařízení - restaurace)

občanské vybavení - tělovýchova a sport

sportovní areál v Bílé, návrh na rozšíření (lokalita Z 55)

občanské vybavení - hřbitov

plocha hřbitova (v Bílé, v Letařovicích)

## D4) Veřejná prostranství

Návrh veřejných prostranství jako složky veřejné infrastruktury zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných každému bez omezení v území obce.

**\* Vymezení ploch veřejných prostranství**

Veřejná prostranství se vymezují na pozemcích k obecnému užívání jako atraktivní prostory v území sídel, zahrnují zpevněné plochy, prostranství veřejné zeleně.

veřejná prostranství

veřejná prostranství, veřejná zeleň

VP 1 - VP 16 prostory viz údaje kap. h), podmínky pro využití ploch viz údaje kap. f)

# E. Koncepce uspořádání krajiny

**\* Koncepce uspořádání krajiny**

Využití území s vazbou na funkce krajiny (ekologická, hospodářská, vodohospodářská ...).

**Vymezení ploch v rámci nezastavěného území**

- plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky)

-plochy zemědělské (orná půda, trvale travní porosty)

- plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí lesa)

- plochy smíšené nezastavěného území (vysoký nálet na nelesní půdě, zahrady a sady)

**Vymezení ploch ke změně využití nezastavěného území – plochy změn v krajině**

- víceúčelové nádrže a rybníky

Jako zastavitelné se vymezují plochy hrází, vodní plochy jsou nezastavitelné.

**N1 – N3** v údolí Oharky v sousedství Petrašovic

**N4** v údolí Oharky pod Kohoutovicemi

**N5** na potoce Bystrá SZ od Petrašovic

**N6** v Domaslavicích pod křižovatkou silnic

**1Z-N22 v údolí Oharky v Kohoutovicích**

- návrh na zalesnění pozemků

**N7 – N12** Letařovice

**N13** Trávníček

**N14** Chvalčovice

**N15 – N19** Dehtáry

**N20 – N21** Kocourov

- zahrady a sady

**1ZN23** Kohoutovice

Morfologie členitého terénu s otevřeným obzorem krajinného prostoru, údolí Mohelky a Oharky s přechodem k Ještědskému hřbetu, s členěním lesními plochami, s podporou ploch krajinné zeleně (doprovodná zeleň, aleje).

Podpora k zatravňování dílčích ploch orné půdy v plochách vodních erozí. U pozemků vysokého náletu na zemědělské půdě podpora stromové zeleně.

Návrh na zalesnění pozemků. V území Přírodního parku Ještěd se nenavrhuje zvyšování podílu lesa na úkor luk z hlediska zájmu ochrany přírody a krajiny, cenné je v území střídání lesních a nelesních ploch. U lokalit **N7** a **N9** v Letařovicích se oproti původnímu návrhu navrhuje zmenšení ploch k zalesnění a to ve vzdálenosti od trvalých staveb 30 m.

**Obecně je zalesnění plochy podmíněno souhlasem orgánu státní správa lesů.**

**\* Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití**

Údaje viz kap. f).

- Podmínky pro změny využití ploch

Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze měnit využití kultur bez nutnosti změny územního plánu v rámci komplexních pozemkových úprav nebo s vazbou na podmínky pro využití ploch viz údaje kap. f2) po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem:

- z orné půdy na zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa

- ze zahrady na ornou půdu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa

- z ovocného sadu na ornou půdu, zahradu, trvale travní porost, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa

- z trvale travního porostu na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa

- z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa

- z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu

- pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa

\* **Územní systém ekologické stability.**

**Vymezení územního systému ekologické stability**

Předmětem řešení územního plánu je návrh prvků územního systému ekologické stability, využívají se ekologicky nejstabilnější části území.

Lokální biocentra Regionální biocentrum

BC 39, 87 - 93, 210 - 214, 21 - RC 1247 Údolí Mohelky

218 - 223, 230, 234, 237, 246 Regionální biokoridor

Lokální biokoridory RK 668

BK 13/210 - 243/230

Biocentra na lesních pozemcích a travních porostech kvalitních společenstev v území, s propojením biokoridory.

Interakční prvky ÚSES

IP 1 - IP 15

Propojovací segmenty biocenter a biokoridorů, liniová společenstva vodních toků, terénních teras, drobné lesíky.

\* **Prostupnost krajiny**

Systém komunikací v krajině se vymezuje se zřetelem na zajištění přístupu k dílčím částem území obce, k zemědělským a lesním pozemkům, s přihlédnutím k přítomnosti dnes fungujících vyježděných úseků komunikací.

\* **Opatření před povodněmi**

V území obce vyhlášení záplavového území Mohelky s údaji průběhu hladin záplav, zákres hranice záplavového území Q 100 ve výkresu č. 5 dokumentace. Povinnosti ve stanoveném záplavovém území při zohlednění umístění staveb, zastavitelné plochy se zde nenavrhují.

Požadavky k opatřením záplavových území s vazbou na zastavěné území v Petrašovicích, požadavky k úpravám koryt vodních toků v místech rozlévání vod v souvislosti s problematikou retenční schopnosti krajiny.

\* **Koncepce rekreačního využívání krajiny**

Území se nachází mimo významné turistické regiony a vymezené oblasti cestovního ruchu. Rekreační využívání krajiny s vazbou na přítomnost ubytovacího rekreačního zařízení severně Hradčan s návrhem zastavitelné plochy (lokalita Z 54) a v Letařovicích. Využití území s vazbou na myslivost.

Plochy rekreace nezastavitelné (zahrádkářské kolonie, přírodní hřiště…) nejsou v území obce zastoupeny a navrhovány.

Chatové kolonie a chaty v území obce bez dalšího návrhu ploch, přítomnost objektů rekreačních domů a chalup s vazbou na krátkodobou pobytovou individuální rekreaci.

Návrh na rozšíření sportovního areálu v Bílé v údolní přírodní poloze území, návrh vodních nádrží na vodních tocích.

Zachované přírodní prostředí v návaznosti na přiměřené rekreační využití pro turistiku a cykloturistiku. V území obce průběh **nadregionálního** cyklokoridoru **NR7 ve stopě stávajících cyklotras,** cyklotras a turisticky značených tras. Návrh doplňujících cyklotras v úseku Bílá - Hradčany a Bílá - Bohdánkov - Rašovka.

# F. Stanovení podmínek pro využití ploch

## F1) Plochy s rozdílným způsobem využití a s jiným způsobem využití.

**\* Plochy s rozdílným způsobem využití**

Podrobnější členění ploch § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

PLOCHY BYDLENÍ

bytové domy

rodinné domy

PLOCHY REKREACE

ubytovací rekreační zařízení

stavby pro rodinnou rekreaci

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura

tělovýchova a sport

komerční zařízení

hřbitov

PLOCHYVEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

veřejná prostranství,

veřejná zeleň

PLOCHYSMÍŠENÉ OBYTNÉ

bydlení,

občanské vybavení

**tělovýchova a sport**

PLOCHYDOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silniční doprava

drážní doprava

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

technická infrastruktura

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

výroba a sklady

zemědělská výroba

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

zemědělská a průmyslová výroba

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní plochy a toky

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda

trvale travní porosty

zahrady a sady

PLOCHY LESNÍ

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PLOCHY PŘÍRODNÍ

ochrana přírody a krajiny

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

vysoký nálet na nelesní půdě

**\* Plochy s jiným způsobem využití**

Doplnění dalších ploch než stanoví § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

PLOCHYKRAJINNÉ ZELENĚ

doprovodná zeleň, aleje

**F2. podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání**

Vymezení rozdílného způsobu využití a činností v území, s omezeními jejich vzájemných negativních vlivů. Vymezení zastavitelných ploch s omezeními k dotváření funkční a prostorové struktury zástavby s vazbami na urbanistickou strukturu a přírodní hodnoty území. Stanovení podmínek využívání území, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnoty území. U lokality Z 8 se požaduje prověření uspořádání území územní studií.

Plochy bydlení, u ploch se vymezuje využití pro bytové domy, rodinné domy a stavby rodinné rekreace.

Plochy rekreace zahrnující ubytovací rekreační zařízení a stavby rodinné rekreace v rekreačních chatách. Rekreační chaty jako stavby rodinné rekreace s vymezením pouze na stávajících plochách, s úpravami nebo rekonstrukcemi objektů bez novostaveb.

Plochy občanského vybavení, u ploch se vymezuje občanské vybavení veřejné infrastruktury a další občanské vybavení, zahrnující i plochy tělovýchovných a sportovních zařízení.

Plochy veřejných prostranství, vymezení ploch k obecnému užívání veřejně přístupných bez omezení s vazbou na atraktivitu jejich poloh.

Plochy smíšené (obytné, výrobní), vymezení zahrnuje možnosti různorodé činnosti bydlení, výroby, občanského vybavení takového druhu a takovým způsobem, že jsou vzájemně minimalizovány vzájemné střety a negativní vlivy.

U ploch zemědělských jsou zimoviště, polní krmiště, přístřešky, seníky předmětem zhodnocení místa s přímou vazbou na pastevní areály a obhospodařování pozemků.

U ploch vysokého náletu na nelesní půdě, vymezení krajinné zeleně s charakterem různorodosti využití formou alejí, doprovodné zeleně, využití ploch orné půdy a trvale travních porostů není závaznou formou určeno využití těchto pozemků Územním plánem.

U ploch vodních a vodohospodářských není závaznou formou určeno využití pozemků územním plánem týkajících se vodních nádrží bez hrází a vzdouvacích zařízení, ne charakteru vodních děl. Zastavitelné plochy u navrhovaných vodních ploch zahrnují plochy hrází.

U navrhovaných ploch pro bydlení při silnici II/278 s blízkým zdrojem hluku a vibrací, dále u navrhovaných ploch smíšených obytných zatížených hlukem a vibracemi opatření prokázání souladu s požadavky právních předpisů. Dle § 30 zákona č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb a v budoucích chráněných venkovních prostorech s doložením hlukových měření.

Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině v rámci pozemkových úprav lze měnit využití území, bez nutnosti změny ÚP a to vzájemně u druhů pozemků orná, zahrada, TTP, vodní plocha a PUPFL; na těchto pozemcích lze vybudovat účelové komunikace zajišťujících přístupy k pozemkům, údaje viz kap. e) podmínky pro využití ploch.

**\* Plochy s rozdílným způsobem využití**

**PLOCHY BYDLENÍ**

**bytové domy**

Hlavní využití - bydlení v bytových domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí pro hromadné bydlení

Přípustné využití - bytové domy

- ubytovací, nevýrobní a sociální služby

- komunikace, pěší chodníky

- související technická vybavenost

- odstavné a parkovací plochy, řadové garáže

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání:

- bytové domy nejvýše **3** nadzemní podlaží včetně **(se zahrnutím)** podkroví **resp. 4 nadzemní podlaží včetně** **(se zahrnutím) podkroví s vazbou na sousední objekty, vždy** s možností podsklepení

- **koeficient max. zastavěnosti pozemku KZP = 0,20 – 0,40 podle charakteru zástavby daného místa**

**rodinné domy**

Hlavní využití - bydlení v rodinných domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí

Přípustné využití - stavby pro bydlení v rodinných domech

- stavby rodinné rekreace

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím

- samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícím počtu bytů

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

Podmíněné využití - drobné služby a provozovny, chov drobného hospodářského zvířectva slučitelné s bydlením, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití

- u ploch při silnici II/278 s blízkým zdrojem hluku a vibrací při umísťování staveb v rámci územních řízení měřením hluku prokázat dodržování hygienických limitů hluku

Podmínky prostorového uspořádání

* stavby nejvýše **2** nadzemní podlaží včetně **(se zahrnutím**) podkroví **resp. 2 nadzemní podlaží + podkroví s vazbou na sousední objekty, vždy** s možností podsklepení, **nepřipouští se řadová zástavba**
* koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP **= 0,10 – 0,30** **podle charakteru zástavby daného místa**

**výměra stavebního pozemku pro 1 RD min. 800 – 1 600 m2 na rozvojových i stabilizovaných plochách podle charakteru zástavby daného místa** mimo odůvodněné výjimky **na stabilizovaných plochách v souladu s jejich charakterem**

maximální počty objektů hlavních staveb u lokalit Z 25/2, Z 52/1 a Z 53/1, **Z1-Z116/1, Z1-Z117/1, Z1-Z118/1,**

* doplňující stavby garáží, kolen, přednost sdružených objektů se stavbou hlavní

**drobné hospodářské stavby související se zemědělskou činností, které nebudou narušovat pohodu bydlení a kvalitu prostředí**

**PLOCHY REKREACE**

**ubytovací rekreační zařízení**

Hlavní využití - užívání staveb pro rekreaci

Přípustné využití - stavby pro rekreaci

- stravovací služby, informační a turistické služby

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání

* stavby nejvýše 1 -2 nadzemní podlaží a podkroví s možností podsklepení
* **koeficient max. zastavěnosti pozemku KZP 0,10 – 0,30 podle charakteru zástavby daného místa**

**výměra stavebního pozemku pro 1rekreační domek min. 1 000 - 2 600 m2 na rozvojových i stabilizovaných plochách podle charakteru zástavby daného místa**

**stavby pro rodinnou rekreaci**

Hlavní využití - užívání staveb pro rodinnou rekreaci

Přípustné využití - pozemky pro rodinnou rekreaci, rekreační chaty pouze na stávajících plochách

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmínky prostorového uspořádání

- stavby nejvýše 1 nadzemní podlaží a podkroví s možností podsklepení, maximální zastavěné plochy 70 m2, (úpravy, rekonstrukce objektů)

* koeficient max. zastavěnosti pozemku KZP = **0,10 – 0,30 podle charakteru zástavby daného místa**

**PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ**

**veřejná infrastruktura**

Hlavní využití - stavby, zařízení a pozemky veřejného občanského vybavení

Přípustné využití - stavby pro zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb

- ubytovací a stravovací služby, doplňující obchod provozované v rámci staveb občanského vybavení

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**tělovýchova a sport**

Hlavní využití - tělovýchovná a sportovní zařízení

Přípustné využití - otevřená sportoviště, hřiště

- tělovýchovná a sportovní zařízení krytá

- zařízení pro ubytování a stravování

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- parkovací stání pro osobní automobily

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**komerční zařízení**

Hlavní využití - komerční zařízení se specifickým charakterem druhů vybavení

Přípustné využití - zařízení zejména pro maloobchodní prodej a služby místního charakteru

- zařízení pro ubytování a stravování

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- parkovací stání pro osobní automobily

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**hřbitovy**

Hlavní využití - plochy a účelové stavby pro pohřbívání

Přípustné využití - stavby pro pohřbívání a související stavby

- drobné služby a provozovny slučitelné s funkcí hlavního využití

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ**

**veřejná prostranství, veřejná zeleň**

Hlavní využití - plochy veřejně přístupné sloužící k obecnému užívání

Přípustné využití - zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové

úpravy

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- parkovací stání pro osobní automobily související s  hlavním využitím

- drobné stavby slučitelné s účelem veřejných prostranství, (například dětská hřiště apod.)

- drobné služby doplňující funkci hlavního využití, (například informační a reklamní zařízení)

- stavby technické a dopravní infrastruktury, (například komunikace, chodníky apod.)

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ**

**bydlení, občanské vybavení**

Hlavní využití - plochy smíšené, vymezení ploch pro různorodé využití bydlení a občanské vybavení, drobné výroby a služeb

Přípustné využití - bydlení a občanské vybavení, drobná výroba a služby

**- tělovýchova a sport**

- související pozemky dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popřípadě podmíněně přípustným využitím

Podmíněné využití - výroba a služby provozem ani obsluhou neovlivní okolí a neomezí hlavní činnost

- **drobné hospodářské stavby související se zemědělskou činností, které nebudou narušovat pohodu bydlení a kvalitu ovzduší**

**Podmínky prostorového uspořádání**

**- stavby nejvýše 2 nadzemní podlaží + podkroví s možností podsklepení**

**- koeficient max. zastavěnosti pozemku KZP 0,10 – 0,30 podle charakteru zástavby daného místa**

**výměra stavebního pozemku pro 1RD min. 800 - 1 600 m2 na rozvojových i stabilizovaných plochách podle charakteru zástavby daného místa mimo odůvodněné výjimky**

**PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY**

**silniční doprava**

Hlavní využití - dopravní plochy, silnice II. a III. tř., místní komunikace a účelové komunikace, pěší chodníky

Přípustné využití - stavby dopravní infrastruktury

- stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (například náspy, zářezy, opěrné zdi a podobně)

- liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**drážní doprava**

Hlavní využití - plochy železnice pro osobní a nákladní dopravu

Přípustné využití - stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.)

- liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**technická infrastruktura**

Hlavní využití - plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením

Přípustné využití - účelové objekty a zařízení technické infrastruktury

- komunikace, zpevněné plochy

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

Podmíněné využití - umístění objektů s dopravní přístupností z komunikací

**PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ**

**výroba a sklady**

Hlavní využití - výroba a sklady

Přípustné využití - výroba a sklady, výrobní služby s malou zátěží

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

- stavby a činnosti s negativními vlivy na obytné prostředí

Podmíněné využití - bydlení pouze s přímou funkční vazbou k hlavnímu využití území (bydlení majitelů a správců)

Podmínky prostorového uspořádání

- haly přízemní objekty, administrativa a doplňující objekty

1 - 2 nadzemní podlaží s možností půdního prostoru

**zemědělská výroba**

Hlavní využití - zemědělská výroba

Přípustné využití - pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství

- stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby

- stavby pro administrativu a provoz, ubytování

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- plochy odstavných a parkovacích stání

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

- stavby a činnosti s negativními vlivy na okolní obytné prostředí

Podmínky prostorového uspořádání

- objekty 1 NP s možností půdního prostoru

- haly přízemní objekty, administrativa a doplňující objekty 1 - 2 nadzemní podlaží s možností půdního prostoru

Podmíněné využití - bydlení pouze s přímou funkční vazbou k hlavnímu využití území (služební byty, bydlení majitelů a správců)

**PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ**

**zemědělská a průmyslová výroba**

Hlavní využití - zemědělská výroba a průmyslová výroba

Přípustné využití - zemědělské stavby a zařízení pro zemědělství

- výroba a sklady, výrobní služby s malou zátěží

- stavby související technické a dopravní infrastruktury

- stavby pro administrativu a provoz

- plochy odstavných a parkovacích stání

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

- stavby a činnosti s negativními vlivy na okolní obytné prostředí

Podmíněné využití - bydlení pouze s přímou funkční vazbou k hlavnímu využití území (bydlení majitelů a správců)

Podmínky prostorového uspořádání

- objekty 1 nadzemní podlaží s možností půdního prostoru

- haly přízemní objekty, administrativa a doplňující objekty 1 - 2 nadzemní podlaží včetně půdního prostoru

**PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ**

**vodní plochy a toky**

Hlavní využití - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků

Přípustné využití - pozemky určené pro vodohospodářské využití

- stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)

- související vodohospodářské stavby (například hráze)

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury

Nepřípustné využití - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněným využitím

Podmíněné využití - stavby k využívání vodní energie a energetického potenciálu

**PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ**

**orná půda, trvale travní porosty**

Hlavní využití - orná půda

- trvale travní porosty

- pozemky v nezastavěném území sloužící k hospodaření na zemědělské půdě

Přípustné využití - vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými remízy, porosty podél mezí

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

- stavby související dopravní infrastruktury - účelové komunikace

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury

Nepřípustné využití - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

Podmíněné využití - doprovodné zemědělské stavby (zimoviště, polní krmiště, přístřešky, seníky) a stavby pro chov včelstev do plochy 70 m2

stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu (například turistické stezky, cyklotrasy, informační zařízení)

**zahrady a sady**

**Hlavní využití: - plochy zahrad a sadů s převažující vazbou na plochy bydlení a rodinné rekreace**

**Přípustné využití: - oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou**

**- doplňování a obnova stromových výsadeb**

**- doplňkové stavby související s hlavním využitím**

**- liniové stavby technické a dopravní infrastruktury**

**Nepřípustné využití: - stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím**

**PLOCHY LESNÍ**

**pozemky určené k plnění funkcí lesa**

Hlavní využití - pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL

Přípustné využití - stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (například hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce)

- stavby související dopravní infrastruktury - účelové komunikace

- stavby technické infrastruktury

Nepřípustné využití - veškerá stavební činnost nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

Podmíněné využití - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení)

**PLOCHY PŘÍRODNÍ**

**biocentra**

Hlavní využití - územní systém ekologické stability

Přípustné využití - vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny

Nepřípustné využití - využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ**

**vysoký nálet na nelesní půdě**

Hlavní využití - vysoký nálet na nelesní půdě

Přípustné využití - nálet na zemědělské a ostatní půdě

- doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin

- stavby technické infrastruktury

Nepřípustné využití - využití nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

**\* Plochy s jiným způsobem využití**

Vymezení ploch s ohledem na specifické podmínky a charakter území.

**PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ**

**doprovodná zeleň, aleje**

Hlavní využití - doprovodná zeleň, aleje

Přípustné využití - liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin

Nepřípustné využití - činnosti s důsledky nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmíněné využití - výsadba neporuší krajinný ráz

**KORIDORY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

**Koridory navržených dopravních staveb a liniových vedení technické infrastruktury umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit jejich umístění v rámci tohoto koridoru bez ohledu na stanovené využití koridorem dotčených ploch.**

**V koridorech je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv veškerých činností na možnost umístění dopravních staveb a liniových vedení technické infrastruktury při dosažení požadovaných parametrů.**

**Do vydání ÚR na umístění dopravních staveb a liniových vedení technické infrastruktury mohou být stavby ve vymezeném koridoru umisťovány pouze ve zvláště odůvodněném veřejném zájmu – např. technická a dopravní infrastruktura,**

**Po upřesnění umístění dopravních staveb a liniových vedení technické infrastruktury v ÚR budou koridory zpravidla nahrazeny ochrannými, resp. bezpečnostními pásmy, plochy v koridoru budou mít využití stanovené v ÚP,**

**Pokud jsou příslušné dopravní stavby a liniová vedení technické infrastruktury zařazeny mezi VPS, jsou do VPS zahrnuty veškeré pozemky resp. jejich části dotčené koridorem.**

## f3) Základní podmínky krajinného rázu

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

**Obecně vycházet z dokumentů „Vymezení krajinného rázu Libereckého kraje“ (Brychtová, 2009) a na území Přírodního parku Ještěd z „nařízení Libereckého kraje č. 5/2005 ze dne 31. 5. 2005 o zřízení Přírodního parku Ještěd“ a Územní studie krajiny správního obvodu ORP Liberec.**

**\* Podmínky v zastavěném území a v zastavitelných plochách**

V zastavěných územích pro doplňování zástavby a v zastavitelných plochách navrhovaných ploch změn se uplatňují podmínky

- zastavitelné plochy jako součást soustředěné i rozptýlené sídelní struktury urbanizovaných území

- začleňování staveb s vazbou na funkční využití dílčích území a prostorové uspořádání stávající zástavby

- preference v pokračování zástavby ve volných prostorech podél stávajících komunikací

**\* Podmínky v území krajiny.**

Ochrana vzhledových vlastností krajiny, estetických a přírodních hodnot. Zachování a situování nových vegetačních prvků lesních pozemků, luk s rozptýlenou zelení, alejí a doprovodné zeleně podél komunikací a vodotečí.

V dílčích územích se uplatňují podmínky:

- zachování vegetačních prvků a situování nových, péče o krajinnou zeleň, vymezení alejí, doprovodné zeleně, vymezení ploch vysokého náletu na nelesní půdě, cílový stav stromové zeleně

- propustnost krajiny - systém sítě místních a účelových komunikací, pěších cest.

**Podmínky ochrany krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. nebyly dohodnuty – k umisťování a povolování staveb, které by mohly negativně ovlivnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody podle ust. § 12 odst. 2 téhož zákona.**

# G. Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

## G1) plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění

(dle §170, odstavce 1 písmene d Stavebního zákona v platném znění)

Plochy asanací s vazbami na plochy přestavby jsou navrhovány na pozemcích opuštěných objektů zemědělské výroby. Vymezení asanací s využitím ploch smíšených výrobních s možným zánikem zemědělské výroby. Vymezení asanace průmyslové skládky odpadů.

**\* Asanace**

skládka pozemky k. ú.

**E**  stará ekologická zátěž p. č. 207 H

opuštěné objekty zemědělské výroby – **plochy přestavby**

A 1 kravín Petrašovice **(P1)** p. č. 163/1,2;563/5,6 P

A 2 kravín Chvalčovice **(P2)** p. č. 79/1,2;205/1,2,3 Ch

A 3 odchovna prasat Dehtárny **(P3)** p. č. 182;413/1,4 H

A 4 výkrmna prasat Trávníček **(P4)** p. č. 78,340/2 H

A 5 objekt Vlčetín **(P5)** p. č. 86/1,86/2,87,290/2,3,5,7 V

## G2) Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva.

(dle § 170 a § 101 Stavebního zákona v platném znění)

**\* Vybraná veřejná infrastruktura**

(dle §2, odstavce 1 písmene k1. a 2. Stavebního zákona v platném znění)

Údaje dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení viz údaje kap. d1), d2) a výkresů 3 a 4 dokumentace.

**dopravní infrastruktura**

**silniční doprava**

přeložení trasy silnice

S 1 silnice II/278, obchvat Česk**ého** Dub**u**, úsek Domaslavice - Hoření Starý Dub **(Z63)**, dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje kód veřejně prospěšné stavby D23

místní a účelové komunikace k. ú.

K 1 severně od Hradčan (Z 64 H

**K 2** **severně od Vlčetína u Bílé (Z65)** **V**

K 4 pod Bílou (Z 67) B

K  jižní okraj Hradčan (Z 69) H

K 6 u bytovky v Hradčanech (Z 70) H

K 7 nad vodojemem v Hradčanech (Z 71) H

K 8 severně od Hradčan (Z 72) H

K 9 pod Letařovicemi (Z 73) H

K 10 v Trávníčku (Z 75) H

K 11 v Chvalčovicích (Z 76) Ch

K 12 severní okraj Bohdánkova (Z 77) P

K 13 severozápadně od Bohdánkova (Z 78) P

K 14 severozápadně od Bohdánkova (Z 79) P

K 15 západně od Bohdánkova (Z 80) P

K 16 severozápadně okraj Petrašovic (Z 81) P

K 17 severozápadní okraj Petrašovic (Z 83) P

K 18 v Petrašovicích (Z 84) P

K 19 jižně od Petrašovic (Z 85) P

K 20 jižně od Petrašovic (Z 86) P

K 21 jihovýchodně od Bílé (Z 87) P

K 22 v Kocourově (Z 88) P

K 23 v Kocourově (Z 89) P

**K 24 ve Vlčetíně (Z1-Z122) V**

**K 25 V Hradčanech (Z1-Z123) H**

pěší chodníky

CH 1 Vlčetín (Z 93 V

CH 2 Petrašovice (Z 94) P

**železniční doprava**

přelož**ka** trasy železniční trati

Z 1 **(ZÚR\_D26) koridor pro rychlé železniční spojení Praha – Liberec -** podúsek Liberec - Hodkovice n. M., varianta „A“, trasa severně Bohdánkova, dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje

**technická infrastruktura**

**vodní hospodářství**  k. ú.

vodovodní řady

V 1 k navrhované ČOV v Bílé B

V 2 Bílá západní okraj B

V 4 k navrhované ČOV ve Vlčetíně V

V 5 Vlčetín jižní okraj V

Dle dokumentace PRVKÚK byla provedena realizace vodovodního řadu s napojením vodojemu v Horním Vlčetíně, zakresluje se jako stav.

čistírna odpadních vod

ČOV Bílá **(Z96)** B

Vlčetín **(Z97)** V

Petrašovice **(Z98)** P

kanalizace, sběrače

Bílá A, AA, AB, AB-1, AB-1-1, AB-1-2, AB-1-3, AC, AD, AD-1, AD-1-1, AE, AF, AF-1, AF-2

Vlčetín B, BA, BB, BB-1, BB-2, BC, BD, BE

Petrašovice C, CA, CB, CB-1, CD, CE, CF, CG

**Energetika**

trafostanice

T Vlčetín **(99)** V

s přípojkou venkovního vedení VN 35 kV

regulační stanice plynu

RS 1 Bílá **(Z100)** B

RS 2 Petrašovice (**Z101)** P

P 1 přípojka VTL plynovodu Bílá

P 2 přípojka VTL plynovodu Petrašovice

**E10\_PÚR03 koridor pro umístění dálkových vedení VVN 400 kV TR Babylon**

**– TR Bezděčín, upřesnění koridoru PÚR ČR na šíři 100 m.**

**\* Vybraná veřejně prospěšná opatření**

(dle §2, odstavce 1 písmene m, výběr dle § 170 Stavebního zákona v platném znění), údaje prvků ÚSES, viz údaje kapitoly e) a výkresů 2 a 5 dokumentace.

**Založení prvků územního systému ekologické stability**

Opatření k vytvoření územních podmínek pro zabezpečení funkcí územního systému ekologické stability; plochy a linie systému jsou tzv. podmíněně nezastavěným územím, kdy jejich případné dotčení je podmíněno zachováním či posílením funkčnosti systému.

Veřejně prospěšná opatření k ochraně a trvalé funkčnosti ÚSES, zapracované do Územního plánu:

regionální biocentrum (RC)

21 - RC 1247 Údolí Mohelky, dotčené území obcí Bílá, Český Dub, Vlastibořice, Sychrov, v celém rozsahu se vymezuje jako funkční biocentrum (dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje kód veřejně prospěšného opatření U61)

regionální biokoridor (RK)

RK 668, dotčené území obcí Bílá, Hodkovice n. M. a Sychrov, v dílčím úseku toku Oharky jižně od silnice II/278 SZ od Petrašovic s možností zesílení břehového porostu s rozšířením travnaté plochy (dle dokumentace ZÚR Libereckého kraje kód veřejně prospěšného opatření U185)

lokální biocentra (BC)

funkční

39 název neuveden 210 Letařovice - SZ 221 Na Brouskách - V

87 Dehtárské louky 211 Loukovičky - V 222 Dehtáry - Z

88 neuveden 212 Brousky - SZ 223 Trávníček - SZ

89 U Vesce 213 Sobotický les, Písky 230 Pod Smrčinou

90  U Kohoutovic 214 Pod Ovčínem 234 Rokle - S od Vorklebic 91 U Oharky 218 Polsko 237 Rokle - S od Vorklebic

92 Přítoky Oharky 219 Nad Bohdánkovem 246 Sedlíšťka

93 Městský les 220 Chlum

U biocentra BC 92 severozápadně od Petrašovic podél Oharky s možností opatření zesílení břehového porostu s vazbou na průběh RK 668. Z biocentra BC 219 byla vyjmuta plocha v sousedství zastavěného území využívaná jako sad.

lokální biokoridory (BK) funkční

13/210 Letařovice - SZ, JV, V 213/214 název neuveden 220/90 název neuveden

13/213 Ještědka 214/218 název neuveden 221/222 Chvalčovice - Z

13/237 Chrastí 214/219 název neuveden 222/13/87 Dehtáry - JZ

13/219 V Bystré 217/214/218 název neuveden 223/13 Trávníček

40/93 U Bohdánkova 217/261 Rašovka 229/230 název neuveden

210/211 Kamenec 219/220 název neuveden 230/88/89 název neuveden

212/221 Na Brouskách 220/213/214 název neuveden 243/230 název neuveden

**lokální biokoridory** nefunkční

dílčí doplnění úseků biokoridorů s možností opatření

13/210 doplnění porostu při okraji pole podél komunikace v Letařovicích

213/214 zatravnění úseku pole JZ od Vlčetína

214/218 doplnění porostu při okraji pole, vedení biokoridoru mimo zastavěné území Vlčetína

221/222 zatravnění pole mezi lesy severně od Chvalčovic

Pozn.:

Interakční prvky ÚSES, IP 1 - IP 15 v liniovém a plošném vymezení se nezahrnují do opatření.

# H. Vymezení VPS a VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, pro které lze uplatnit předkupní právo

(dle § 101, odstavce 1 Stavebního zákona v platném znění)

\* **Veřejná prostranství**

(dle § 2, odstavce 1 písmene k  bodu 4 Stavebního zákona v platném znění)

Vymezení veřejných prostranství užívaných nebo zřizovaných ve veřejném zájmu. Převážně zahrnují prostranství návsí, okolí objektů občanského vybavení.

pozemky k. ú.

VP 1 Bílá náves p. č. 68, 69, 528/1, 3 B

VP 2 staré hřiště p. č. 95/2, 278 B

VP 3 u rozestavěného domu služeb p. č. 31; 88/1, 2; 89, 90 B

VP 4 za kulturním domem p. č. 132/4, 6, 7 B

VP 5 u sportovního areálu p. č. 45, 72, 73, 507, 514/3 B

VP 6 Bohdánkov náves a západně od návsi p. č. 147, 308, 1496/1 P

VP 7 Hradčany náves p. č. 1251/1 H

VP 8 Chvalčovice náves p. č. 2, 22, 536/1, 2 Ch

VP 9 Letařovice u hřbitova p. č. 1364 H

VP 10 Petrašovice náves p. č. 54, 1442/1, 3 P

VP 11 u vodní nádrže p. č. 130, 626, 629/1, 3, 4 P

VP 12 Trávníček u hasičské zbrojnice p. č. 562/1, 1295/3 H

VP 13 Vesec centrální část p. č. 1407/1 P

VP 14 Vlčetín náves a u hospody p. č. 15; 29/1, 2; 539/1, 8, 12 V

VP 15, 16 Vlčetín u hasičské zbrojnice p. č. 610/13, 14; 627; 632/1-4 V

Pozn.: katastrální území

B Bílá u Českého Dubu

H Hradčany u Českého Dubu

Ch Chvalčovice

P Petrašovice

V  Vlčetín u Bílé

# I. Vymezení ploch územních rezerv, včetně podmínek jeho prověření

- neuplatňuje se

# J. Vymezení ploch a koridorů k prověření RP, územní studií

V řešení územního plánu se vymezuje lokalita plošné zástavby k prověření změny její využití územní studií:

**Z 8 v poloze severního okraje Bílé**

Cílem řešení územní studie je prověření možností a podmínek pro vymezení a využití pozemků, navrhované zástavby s určením zastavovací koncepce, plošného a prostorového uspořádání zástavby, stanovení podmínek pro umísťování a prostorové uspořádání staveb.

Požadavek na návrh parcelace pozemků s dopravním přístupem ze stávajících a z navrhovaných komunikací, návrh řešení technické infrastruktury.

Obsahem řešení této územní studie bude prověření možnosti umístění veřejného prostranství.

# K. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

**- Neuplatňuje se**

# L) Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu

Počet **stran textové části**: 43

Součástí územního plánu obce Bílá jsou výkresy grafické části:

„Výkres základního členění území“, 1 : 5 000, 2 x A0;

„Hlavní výkres“, 1 : 5 000, 2 x A0;

„Výkres koncepce veřejné infrastruktury“, 1: 5 000, 2 x A0;

„Výkres VPS, VPO a asanací“, 1: 5 000, 2 x A0.